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（污染影响类）

项目名称：白山市中恒能源有限公司新建加油站项目     
建设单位（盖章）：白山市中恒能源有限公司       
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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	白山市中恒能源有限公司新建加油站项目

	项目代码
	2604-220600-04-01-500031

	建设单位联系人
	于殿义
	联系方式
	15844550666

	建设地点
	吉林省白山市浑江区东起现状空地，西至英才路，南起现状空地，北至文良街

	地理坐标
	东经 126 度 26 分 7.288 秒，北纬 41 度 56 分 2.213 秒

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃料零售
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业/119.加油、加气站

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	900
	环保投资（万元）
	45

	环保投资占比（%）
	5.0
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	3012

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017） ，本项目属于F5265机动车燃油零售。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于限制类和淘汰类项目，因此项目的建设符合国家产业政策。

2、吉林省“生态环境分区管控”符合性分析

根据《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）及吉林省生态环境分区管控公众端应用平台可知，项目所在区域属于重点管控单元，管控单元名称为，本项目所在地管控单元编码ZH22060220006，环境管控单元名称为浑江区城镇开发边界，属于重点管控单元。
表1-1  与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码
管控单元分类
管控类型
管控要求
本项目
符合性
ZH22060220006
2-重点管控-浑江区城镇开发边界
空间布局约束
1、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。

2、除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

3、除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。

4、推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。
本项目为加油站项目，加油站储罐区及加油机废气经油气回收装置处理后达标排放，本项目废水主要为职工生活污水及外来人员污水，无生产废水产生，职工生活污水及外来人员污水排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放。

符合
环境风险防控

严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。
本项目涉及有易燃易爆物质，汽油和柴油，经Q值计算，未构成重大危险源。在认真落实拟采取的风险防范措施后，本项目环境风险可防可控，风险事故对周围环境造成的影响可以接受。
符合
资源开发效率
除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。
不涉及

不涉及
根据吉林省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）和吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）要求，就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，实施生态环境分区管控。

（1）与生态保护红线相符性分析

生态保护红线是生态安全的底线，划定生态红线，建立最为严格的生态保护管控制度，对生态功能保障、环境质量安全和自然资源利用等方面提出了更高的监管要求，有助于增强经济社会可持续发展能力，有利于引导人口分布、经济布局与资源环境承载能力相适应，促进各类资源集约节约利用，增强社会生态支持能力。生态保护红线内区域严格按照法律法规和有关规定，禁止开发性、生产性建设活动，生态保护红线外各类生态功能重要和生态敏感脆弱区域、水环境优先保护区、大气环境优先保护区和黑土地保护区，按照保护对象不同属性和功能严格按照法律法规和有关规定，限制开发性、生产性建设活动。本项目位于白山市浑江区东起现状空地，西至英才路，南起现状空地，北至文良街，用地性质为公用设施营业网点用地，项目所在区域不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护红线区域，项目建设不涉及生态红线划定区。
（2）与环境质量底线相符性分析

环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环境区域功能区域和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于环境容量。

本项目运营期主要产生的废气为加油站储罐区及加油机经油气回收装置处理后达标排放。本项目运营期无生产废水，生活污水排入排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放，不会影响区域水环境质量。

上述措施能确保本项目污染物达标排放，对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线，符合环境质量底线的原则。

（3）与资源利用上线相符性分析

资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为加油站项目，项目资源消耗量对区域资源利用总量占比很小，不会突破区域资源利用上线；本项目用地性质为公用设施营业网点用地，不占用耕地，土地资源消耗符合要求。项目总体上不会突破资源利用上线。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，最大限度地减少物耗、能耗。符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

①吉林省总体准入要求

吉林省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号），其符合分析如下。

表1-2  与吉林省生态环境准入清单符合性
管控领域

环境准入及管控要求

本项目
符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项目。
符合
强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严控尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目为加油站项目。本项目不属于“两高”及过剩行业。
符合
重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
本项目为加油站项目。不属于重大项目，本项目不属于重点行业高VOCs排放的建设项目。

本项目排放少量VOCs，加油站储罐区及加油机废气经油气回收装置处理后达标排放。
符合
进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。
不涉及

不涉及
污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
本项目排放少量VOCs，加油站储罐区及加油机废气经油气回收装置处理后达标排放。
符合
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
白山市属于空气质量达标区。
符合
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
不涉及

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
不涉及

不涉及

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
不涉及

不涉及

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
项目不属于危险化学品生产项目，企业安全和环境风险性较小。
不涉及
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
不涉及
不涉及
资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
不涉及
不涉及
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
不涉及
不涉及
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费指标管理和减量（等量）替代管理。
不涉及
不涉及
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
不涉及
不涉及
表1-3  与YLJ流域总体准入要求符合性
管控领域
管控要求
项目符合性分析

符合性

空间布局约束
严格控制YLJ流域矿产加工制造和有色金属冶炼等项目建设。
本项目为加油站项目，不属于矿产加工制造和有色金属冶炼等项目。
符合
实施生态修复，合理建设生态隔离带。
不涉及
不涉及
禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。

不涉及
不涉及
污染物排放管控
推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。
不涉及
不涉及
加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。
不涉及
不涉及
加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。
不涉及
不涉及
推广“户分类、村收集、乡转运、县处理”的生活垃圾处理模式，推进农村生活垃圾分类和资源化利用，实现生活垃圾源头分类减量。
不涉及
不涉及
严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。

不涉及
不涉及
开展规模化养殖场标准化建设，防治畜禽养殖污染。

不涉及
不涉及
环境风险防控

防范水环境风险。建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。
不涉及
不涉及
加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。

不涉及
不涉及
资源利用要求

提升水源涵养能力，恢复河湖生态系统；加大水土保持恢复力度，改善水生态环境，控制水土流失。
不涉及
不涉及
推进污水处理厂再生水生态利用，完善区域再生水循环利用体系。
不涉及
不涉及
提升土著鱼类的种群丰富度，改善和优化水域的群落结构，提升水生态能力。
不涉及
不涉及
水产种质资源保护区执行《水产种质资源保护区管理办法》相关要求。

不涉及
不涉及
落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。

项目生活用水为市政给水管网，消耗新鲜水量较少，不会对区域水资源产生明显影响，符合开发强度要求。

符合
②白山市生态环境准入清单

表1-4  与白山市生态环境准入清单符合性

管控类别

管控要求

本项目

是否符合

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

本项目不属于现行《产业结构调整指导目录》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，视为允许类，不属于现行《市场准入负面清单》中禁止准入类事项。
符合
新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。

本项目不属于两高项目、危险化学品和化工项目。
不涉及

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。

不涉及
不涉及
污染物排放管控

环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
本项目加油站储罐区及加油机废气经油气回收装置处理后达标排放，不会对大气环境造成污染负荷。
符合
水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。

本项目废水主要为职工生活污水及外来人员污水，无生产废水产生，职工生活污水及外来人员污水排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放，对水环境影响较小。
不涉及

环境风险防控
加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。
不涉及
不涉及
建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。
不涉及
不涉及
资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。

项目生活用水为市政给水管网，消耗新鲜水量较少，不会对区域水资源产生明显影响。
符合
土地资源
2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
本项目占地公用设施营业网点用地，不占用耕地，不突破市定指标。

符合
能源

2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。

本项目涉及能源主要为电能，用量较小。

符合
综上所述，本项目建设符合《中共吉林省委办公厅、吉林省政府办公厅印发〈关于加强生态环境分区管控的若干措施〉的通知》（吉办发〔2024〕12号）、《吉林省生态环境厅关于印发吉林省生态环境准入清单的函》（吉环函〔2024〕158号）、《白山市人民政府办公室关于印发白山市生态环境分区管控实施方案的通知》（白山政办发〔2024〕11号）中相关要求。
3、与《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析

《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》在空间地域上分为市域、规划区和中心城区三个规划层次。其中：市域总面积为17505平方公里，范围：全市行政辖区，包括白山市区（浑江区、江源区）、临江市、靖宇县、抚松县、长白朝鲜族自治县。规划区总面积为2729平方公里，范围：浑江区（河口街道、东兴街道、红旗街道、新建街道、通沟街道、城南街道、板石街道、江北街道，三道沟镇、红土崖镇、七道江镇、六道江镇）、江源区（孙家堡子街道、江源街道、城墙街道、正岔街道，湾沟镇、石人镇、大石人镇、松树镇、大阳岔镇、砟子镇）行政范围。中心城区总面积64.52平方公里，范围：指浑江区和江源区规划建设区。浑江区规划建设用地包括新建街道、通沟街道、东兴街道、红旗街道、板石街道、河口街道、城南街道、江北街道等八个街道办事处和六道江镇、七道江镇部分用地，江源区包括江源街道、孙家堡子街道、城墙街道、正岔街道四个街道办事处和砟子镇部分用地。

本项目位于吉林省白山市浑江区东起现状空地，西至英才路，南起现状空地，北至文良街，隶属于浑江区城南街道辖区范围，属于《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中的中心城区。
规划中对于中心城区的空间发展策略中指出：“浑江区、江源区作为城市核心发展组团，六道江、七道江、上甸子、砟子、板石外围城镇和街道作为现代人居、物流交通、产业配套、生态恢复的分散性组团，通过高速铁路、高速公路、快速路和供应设施有机串联，形成功能互补、紧凑与分散相结合的高效城市地域空间。”

中心城区用地布局规划中公用设施营业网点用地：“规划公用设施营业网点用地面积20.55公顷，占建设用地面积的0.32%。城市公共加油站的服务半径宜为0.9～1.2公里，选址应符合相关规范和防火规范要求，进出口宜设在次干路上，并附设车辆等候加油的停车道。”

本项目为加油站项目，建设地点南侧200m为东环路，用地性质为公共设施营业网点用地，项目建成后可保障公路上车辆的正常运行，维护交通运输的畅通和国民经济的发展，可实现高速公路、快速路和供应设施有机串联。

本项目周边存在东山村一组和白山市职业技术学院等噪声敏感点，经过使用低噪声设备，禁鸣、限速等措施降噪后噪声对居民影响较小，综上，本项目建设符合《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。

4、选址合理性分析

本项目位于位于吉林省白山市浑江区东起现状空地，西至英才路，南起现状空地，北至文良街，项目用地已取得白山市自然资源局下发的《建设用地用地规划许可证》（地字第2206022026YG0009670号），属于公共设施营业网点用地。项目建设符合《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。项目存在的风险主要为加油站油罐泄漏，对周围环境产生影响。企业拟对油罐区采取防渗处理，油罐采用双层埋地卧式储油罐，泄漏情况下，不会超出厂界范围内。根据调查，项目周围不存在饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是疗养地及具历史、文化、科学、民族意义等社会关注区，项目的建设对周围环境影响较小。因此项目选址合理。

5、与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析
表1-5  与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析
《吉林省空气质量巩固提升行动方案》规定内容

符合性分析

（一）深入推进秸秆禁烧和氨排放控制。

本项目不涉及秸秆焚烧和氨的排放。

（二）深入推进燃煤污染控制。

本项目生活取暖采用电采暖方式，不涉及燃煤。

（三）深入推进工业污染源治理。

10.持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控；

11.推进重点行业污染深度治理；

12.加强“散乱污”企业监管；

13.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理；

14.加强油气回收装置管理。

符合

10.本项目不属于重点排污单位。

11.本项目不属于重点行业，废气排放均采取一定措施后排放。

12.建设单位不属于“散乱污”企业。

13.本项目不属于重点行业，加油机自带油气回收真空泵，具备油气回收治理设施，不会对周围环境产生影响。

14.本项目加油机自带油气回收真空泵，具备油气回收治理设施。
（四）深入推进移动源污染治理。

本项目不涉及移动污染源。

（五）深入推进扬尘污染治理。

19.严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。

20.强化城市道路扬尘管控。

21.加强城市综合执法。

符合

19.项目应严格按照建筑施工标准化管理实施，文明施工，建筑渣土及运输车辆采取密闭运输，按规定路线行驶，严禁渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。

20.不涉及。

21.不涉及。

（六）积极应对污染天气。
本项目不属于重点行业，不属于应对重污染天气中应急减排清单中涉及的企业。
6、与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相符性分析
表1-6   本项目选址与 GB50156-2021标准相符性分析
序号
标准要求
本项目情况
符合性
1
站址选择应符合有关规划的要求
本项目用地属于公共设施营业网点用地，建设符合《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。
符合
2
站址选择应符合环境保护的要求
所在地周边有一定的环境容量，本项目拟采取相应的环保措施实现达标排放。
符合
3
站址选择应符合防火安全的要求
本项目选址符合防火安全的要求，详见后续分析。
符合
4
应选在交通便利、用户使用方便的地点
本项目西侧为英才路，北侧为文良街，南侧200m为东环路，交通便利。
符合
5
在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站
本项目拟建加油站为二级加油站。
符合
6
城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近
本项目西侧为英才路，北侧为文良街，南侧200m为东环路，交通便利。
符合
7
加油站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定
本项目油罐、加油机和通气管口与站外建（构）筑物的安全间距满足GB50156-2021的有关规定，详见后续分析。
符合
9、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符性分析
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。

本项目采用双层埋地卧式油罐，储罐区应设置渗漏检测立管、泄漏报警器、液位仪等防渗漏及监控措施；建设单位应按照自行监测要求开展常规监测。项目在落实好上述要求前提下与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符。

7、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

对比公告2013年第31号《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，本项目与该文件符合性分析如下：

表1-7  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析
类别
政策要求
本项目情况
符合性
源头和过程控制
在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施
储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；
本项目为加油站建设，配备有油气回收系统。
符合
油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；
本项目储油罐为SF双层油罐，有配备油气回收系统；
符合
油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。
本项目成品油通过油罐车进行装载，装载过程中存在卸油油气回收装置。
符合
末端治理与综合利用
对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。
本项目卸油及加油机工作过程中均配备有油气回收装置。
符合
对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。
对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
运行与监测
鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；
运营期建设单位将开展自行监测，并主动将监测结果报送生态环境主管部门。
符合
企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
建设单位将建立健全的VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
符合
根据上述分析可知，本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	根据《中华人民共和国城乡规划法（2019年修正）》“本法所称规划区，是指城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。”根据《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中城市规划区范围界定，“包括浑江区和江源区的行政区划范围，共12个街道办事处及10个建制镇，城市规划区面积为2729平方公里。包括浑江区的新建街道、通沟街道、东兴街道、红旗街道、板石街道、河口街道、城南街道、江北街道、七道江镇、六道江镇、红土崖镇、三道沟镇，以及江源区的江源街道、孙家堡子街道、城墙街道、正岔街道、砟子镇、石人镇、大石人镇、大阳岔镇、湾沟镇、松树镇。”项目位于白山市浑江区城南街道辖区范围内，属于城市建成区范围内。

1、建设项目概况

项目名称：白山市中恒能源有限公司新建加油站项目
建设性质：新建

建设单位：白山市中恒能源有限公司
建设地点及周围环境情况：本项目位于吉林省白山市浑江区东起现状空地，西至英才路，南起现状空地，北至文良街，项目中心地理坐标为：东经126°26′7.288″，北纬41°56′2.213″。本项目占地面积为3012m2，根据白山市自然资源局下发的《建设用地用地规划许可证》（地字第2206022026YG0009670号），该地块属于公共设施营业网点用地，本项目厂界东侧和南侧为空地，西侧为英才路，北侧为文良街，距离项目最近的敏感点为厂界南侧10m东山村一组村民（4户），项目地理位置详见附图1。
总投资：本项目总投资900万元。资金由建设单位自筹解决。

2、工程内容及建设规模
本项目总占地面积为3012m2，建设内容包括加油罩棚、油罐区、卸油区及站房等。
表2-1  项目组成一览表
项目名称

建设规模

备注
主体

工程
加油罩棚

新建加油罩棚一座，建筑结构为钢架结构，占地面积为609.68m2，建筑面积为304.84m2，新建4座加油岛，两侧安装防撞柱，设置2台四枪双油品汽油潜油泵加油机和2台四枪四油品汽、柴油潜油泵加油机。
新建
储运

工程

储油罐区
新建储油罐区，建筑面积为159.88m2，并进行硬化防渗处理。

储油罐区设4个卧式埋地储罐，其中3个汽油储罐（2个容积为50m3，1个容积为25m3，均为SF双层油罐），1个柴油储罐（容积为50m3，SF双层油罐），建有混凝土防渗罐池。
新建
卸油区
占地面积为43m2，紧邻储油罐区，并进行硬化防渗处理。
新建
辅助

工程
站房
占地面积为298.43m2，建筑面积约为596.86m2，2层建筑，砖混结构，主要用于加油站日常运营使用。
新建
危废暂存间
建筑面积约为5m2，主要用于存放危险废物。
新建
消防工程

加油站应配备手提灭火器、推车式灭火器、消防砂箱、灭火毯、消防铁铲、消防桶、2.2m高不燃烧实体围墙等
新建
道路工程

站区北侧和西侧设置车行及人行出入口。站内道路采用混凝土路面，硬化面积1700m2，车辆入口和出口面向道路分开设置，转弯半径 9m。

新建

围墙

站区东北、东南均为2.2m高不燃烧实体围墙115m。站区北侧和西侧设置车行及人行出入口。

新建

公用

工程

供水

市政给水管网提供。
排水

职工生活污水及外来人员污水排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放。
供电

用电由当地电网提供。
供热

冬季供热采用电采暖。
环保

工程

废气

加油站储罐区及加油机设置油气回收装置。
废水

职工生活污水及外来人员污水排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放。
噪声
采取低噪声设备、车辆限速、禁止鸣笛等措施。
固废

含油抹布集中收集后暂存于危废暂存间，定期交委托有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；清洗储油罐过程产生的油泥及油罐清洗废水委托资质单位负责处置，不在厂区内贮存。
地下水、土壤
加油站地面全面防渗，油罐区做好防渗系统，避免油品泄露污染地下水、土壤。
风险防范
加油站应配备手提灭火器、推车式灭火器、消防砂箱、灭火毯、消防铁铲、消防桶、2.2m高不燃烧实体围墙等；加油站地面全面防渗，油罐为双层卧式地埋罐，罐区周围设围堰，围堰有效容积不低于50m3；设置有液位仪、渗透检测立管、泄漏报警器等；加油站设置有电视监控系统。
3、生产规模

本项目加油站年销售油量为2117t，其中汽油年销售量为1752t，柴油年销售量为365t。具体规格详见下表。

表2-2  产品方案一览表
型号
规格
日销量t
年销量t
备注
汽油
92#
4
1460
按全年365d计算
95#
0.8
292
按全年365d计算
柴油
0#
1
275
按全年275d计算
-20#
1
45
按全年45d计算
-35#
1
45
按全年45d计算
合计
/
5.8
2117
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条加油站的等级划分规定如下表。

表2-3 加油站的等级划分
级别

油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150<V≤210

≤50

二级
90<V≤150
≤50

三级
V≤90
汽油罐≤30，柴油罐≤50
注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

本加油站新建汽、柴油罐区，包括50m3双层汽油罐2座、25m3双层汽油罐1座、50m3双层柴油罐1座。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定，该加油站总容积（柴油罐容积折半计算）为150m3，该加油站属于二级加油站。
表2-4   本项目油罐情况
序号

名称

2022调整版《危险化学品名录》序号
CAS号
储存方式

油罐规格及数量
1

92#汽油
1630
86290-81-5
专用油罐，SF双层埋地卧式油罐
50m3*2个
2

95#汽油
1630
86290-81-5
25m3*1个
3
0#柴油
1674
/
50m3*1个
4
-20#柴油
1674
/
5
-35#柴油
1674
/
6
罐容总计m3
175
7
等级容积m3
150（柴油容积折半计入等级容积）
4、厂区平面布置情况
本站总平面布置从功能上分为储油区、卸油区、加油区、站房4个区域。其中加油区位于罩棚下。加油罩棚靠近站外道路，方便加油。储油区位于加油罩棚地下，卸油区紧邻储油区，站房位于厂区北侧，站区东北、东南两侧均为围墙，站区北侧和西侧设置车行及人行出入口。站内道路采用混凝土路面，车辆入口和出口面向道路分开设置，转弯半径9m。设备布局首先按装置工艺流程顺序进行设备布置，加油站西侧为英才路，北侧为文良街，南侧200m为东环路，交通便利且运营合理。设备的布局满足工艺对设备位置的要求。

表2-5   平面布置符合性分析
序号

规范要求

本项目

是否符合规范

1

车辆入口和出口应分开设置

出入口分开

是

2

站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小手4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。
站内车道设计为双车道，宽度为6m。
是

3

站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。
站内道路转弯半径设计为9m。
是

4

站内停车位应为平坡；道路坡度不广大于8%，且宜坡向站外。
站内停车位为平坡，道路坡度约为0.5%~ 1%，坡向站外。
是

5

作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。
路基范围使用水泥路面。
是

6

作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
作业区与辅助服务区之间设计明显界限标示。
是

7
加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。

加油加气作业区无“明火地点”或“散发火花地点”，并设计有警示牌

是
该项目站内设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第5.0.13-1、5.0.13-2条中对二级加油站的相应防火间距要求，且站内的爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线。站内设施之间的防火间距见下表。 

表2-6  站内设施之间的防火间距一览表
设施名称

相邻建构筑物

规范距离（m）

设计距离（m）

结论

乙醇汽油罐

乙醇汽油罐

0.5

1

合格

柴油罐

0.5

1

配电间

4.5

11

站房

4

11. 1

围墙（东南）

2

15.7

围墙（东北）

2

28.7

柴油罐

配电间

3

12.4

合格

站房

3

11. 1

围墙（东南）

2

22.7

围墙（东北）

2

28.7

乙醇汽油通气管

管口

油品卸车点

3

13.2

合格

配电间

5

26.4

站房

4

22.6

围墙（东南）

2

15.4

围墙（东北）

2

39.9

柴油通气管管口

油品卸车点

2

14.3

合格

配电间

3

22.9

站房

3.5

22.5

围墙（东南）

2

33

围墙（东北）

2

40

油品卸车点

配电间

4

11. 1

合格

站房

5

11

汽油加油机

配电间

6

10.6

合格

站房

5

10.6

柴油加油机

配电间

3

22.3

合格

站房

4

22.8

注：1.依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.8 、5.0. 11、5.0.13- 1 、5.0.15 条。

该项目站内汽油设备、柴油设备与站外建构筑物安全间距详见下表。

表2-7  本项目设计与站外建（构）筑物的安全距离（m）
方 位

周边设施情况

汽油设备

安全间距（m）

柴油设备

安全间距（m）

标准

设计

标准

设计

北 侧

文良街

（规划道路）

罐外壁

5.5

29.6

罐外壁

3

34

加油机

5

26.8

加油机

3

26.9

通气管管口

5

26.2

通气管管口

3

26.3

架空电力线（杆

高 H= 12m，有绝缘层）

罐外壁

0.75H=9，且≥5m

29.2

罐外壁

0.5H=6，且≥5m

32.6

加油机

5

25.8

加油机

5

25.9

通气管管口

5

30.4

通气管管口

5

30.5

东 侧

空地

罐外壁

-

28.7

罐外壁

-

28.6

加油机

-

28.5

加油机

-

40.5

通气管管口

-

40

通气管管口

-

40.4

南 侧

东山村一组村民民房

（三类保护物）

罐外壁

8.5

28.7

罐外壁

6

35.5

加油机

7

28. 1

加油机

6

28. 1

通气管管口

7

27.6

通气管管口

6

44.4

架空通讯线

（杆高H= 12m）

罐外壁

5

16.7

罐外壁

5

22.6

加油机

5

15

加油机

5

15

通气管管口

5

14.9

通气管管口

5

29

西 侧

道路（英才路）

罐外壁

5.5

28.6

罐外壁

3

28.6

加油机

5

25.3

加油机

3

25.3

通气管管口

5

25.6

通气管管口

3

25.6

架空通讯线

（杆高H= 12m）

罐外壁

5

25.7

罐外壁

5

25.7

加油机

5

22.6

加油机

5

22.6

通气管管口

5

22.9

通气管管口

5

23.4

白山职业技术学校教学区（重要公共建筑物）

罐外壁

35

58

罐外壁

25

60.3

加油机

35

55

加油机

25

55

通气管管口

35

55.4

通气管管口

25

61.2

注：1.满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.4条规定。

2.该站设置卸油及加油油气回收（分散式）系统。

3.该站为二级加油站。

根据上述分析可知，项目平面布置满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关要求，平面布置较合理。

5、原辅材料及用量
本项目生产原辅材料及其用量如下表。
表2-8   本项目原辅材料一览表

序号

原材料名称

年用量t/a
最大储存量t
备注
1

汽油（92#）

1460
72.5
密度为0.725g/mL，最大储存量为油罐的80%
2

汽油（95#）
292
18.425
密度为0.737g/mL，最大储存量为油罐的80%
3
柴油（0#）

275
42.5
密度为0.85g/mL，最大储存量为油罐的80%
4
柴油（-20#）

45
42
密度为0.84g/mL，最大储存量为油罐的80%
5
柴油（-35#）

45
41
密度为0.82g/mL，最大储存量为油罐的80%
6、主要生产设备

本项目设备详见下表。

表2-9   本项目生产设备一览表

设备名称

规格型号

数量

操作介质

备注

四枪双油品汽油潜油泵加油机
四枪双油品
2台
汽油

四枪四油品汽、柴油潜油泵加油机
四枪四油品
2台
柴油
汽油储罐
50m3
2座
汽油
卧式双层储油罐，外购
汽油储罐
25m3
1座
汽油
卧式双层储油罐，外购
柴油储罐
50m3
1座
柴油
卧式双层储油罐，外购
（1）汽柴油储罐

本项目采用地埋式双层油罐。本站油罐的设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。
（2）加油机

本项目将安装加油机4台，其中2台四枪双油品汽油潜油泵加油机和2台四枪四油品汽、柴油潜油泵加油机，加油机为外购产品。加油设备选用税控加油机。加油设置加油油气回收系统。加油机设能在事故状态下迅速切断加油泵的紧急切断系统。

（3）油品管道

汽、柴油管线选用无缝钢管，并应符合执行标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008），管材为20#钢。

7、消防

根据现行《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）表3.0.2规定，汽油的火灾危险性为甲B类，柴油的火灾危险性为乙B类，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第12.2.3条的规定，本站为二级加油站，可不设消防给水系统。失火时用站内配置的消防器材进行灭火。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第12.1.1条规定：

（1）每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；

（2）地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置；

（3）二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。

8、土石方平衡
本项目所处地势较为平衡，总占地面积为3012m2，项目所在地现状为一片空地，施工过程中不涉及林木砍伐。根据项目建设情况以及设计单位提供的资料，本项目在地埋式储油罐和站房地基开挖时有土方多余。项目土石方开挖总量约为1200m3，其中地埋式储油罐959.28m3，其他开挖240.72m3；填方量为350m3；剩余850m3弃方均用于场地的回填和道路的铺设，本环评要求建设单位在施工时将开挖的土石方在项目范围内找一处统一堆放，并进行覆盖防雨布，防止下雨时雨水冲刷。因项目场地现状为空地，地势南低北高，南侧地势高程为506m，北侧地势高程为509m，场地不平整，弃方用于场地平整合理。
表2-10 土石方工程量

挖方

填方

弃方

备注

1200m3
350m3
850m3
弃方用于厂区地面平整

9、公用工程

（1）给排水

①给水

本项目生产过程不用水，用水仅为职工生活用水及外来顾客用水，职工生活用水根据《吉林省地方标准 用水定额 第4部分：居民生活》（DB22/T 389.4-2025），生活用水按140L/人·d计，本项目建成后劳动定员为10人，生活用水量为1.4m3/d（511m3/a）；经咨询业主及类比同行业，外来加油站人员使用公厕每天以80人计，用水量按5L/d·人计，则外来加油站人员用水量为0.4m3/d（146m3/a）。
根据《加油站油罐清洗安全技术规程》，下列情况需进行油罐清洗：一是油罐清洗周期一般为三年。二是油罐改储另类油品时，应进行清洗。三是油罐发生渗漏或者有其他损坏需要进行倒空检查或动火维修的。单次油罐清洗用水量约为罐容的1.2倍，即210m3/次。清洗工作由建设单位委托具有专业清洗油罐的公司完成。
②排水

本项目排水为生活污水，其污水排放量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为1.12m3/d（408.8m3/a），外来加油站人员污水产生量为0.32m3/d（116.8m3/a），排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放。
油罐清洗废水排水周期为三年，单次排放量为210m3/次，主要污染物为石油类，油罐清洗工作委托专业清洗公司，油罐清洗废水不在厂区内贮存，直接由专业清洗公司收集并委托有资质单位处理。
（3）供电

本项目用电由当地供电所提供，能够满足本项目用电需要。

（4）供热

本项目冬季供暖采取电采暖。
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图2-1  本工程给排水平衡图（最大）   单位m3/d
9、工作制度及劳动定员

本项目劳动定员10人，年工作365天。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目施工期主要工艺流程详见下图：





图2-2  施工期工艺流程图

施工期流程：

（1）基础工程：主要为地基处理、桩基施工。

产污环节：打桩过程的噪声、运输车辆废气、施工扬尘、施工废水。

（2）主体工程：主体厂房的建设。

产污环节：施工噪声、扬尘、运输废气、建筑垃圾、施工废水。

（3）装修工程：对主体工程装修。

产污环节：施工噪声、装修废气、装修垃圾、施工废水。

（4）设备安装：设备安装调试。

产污环节：机器噪声、机器废包装材料。

（5）工程验收：对工程检测、验收。

产物环节：此工序无污染产生。

2、运行期

2.1工艺流程、产污节点：
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图2-3  工艺流程及排污节点图

（1）卸油：用油罐车负责运送至本加油站。该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。

（2）储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为5至7天，从而保证加油站不会出现脱销现象。本项目储罐为双层储罐，储罐环节出现泄露概率极低，且配置有液位仪、渗漏检测立管、泄漏报警器，一旦储油罐出现泄露，泄露报警器会立即启动，迅速启动应急措施。

（3）加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。加油过程中有工作人员站在一旁，一旦出现加油机泄露故障，可立即关闭加油机，停止对应加油泵抽取成品油，防止泄露事故加重，并迅速启动应急措施。

（4）油气回收系统：a、卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本加油站通过安装一根气相管线，将油罐车与汽油储罐连通，卸车过程中，油罐车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。
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图2-4   卸油油气回收系统（一次油气回收）
b、加油油气回收：在向车用油箱加油时，先通过汽油加油机本身自带的压力泵将储油罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。该工序产生的油气在车用油箱的加油口处无组织排放，加油油气回收系统（二次油气回收）即是针对这部分油气而设计的，其原理是利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸气平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。加油油气回收系统回收油气效率约为95%。经加油油气回收系统处理后，此工序有少量油气的排放。同时加油机工作及车辆进出场地会产生噪声。
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图2-5   加油油气回收系统（二次油气回收）
2.2双层油罐构造及防渗、防漏检测仪工作原理：
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图2-6   SF双层油罐构造

内层为钢板制造，外层使用强化玻璃纤维制造，储罐具有均匀夹层空间配备相通泄漏检测仪，防漏检测仪工作原理：

双层罐泄漏检测仪由渗漏检测传感器、渗漏检测仪及相关附件组成。该测漏仪具有油水区分和实时监测功能，专门针对双层油罐夹层间的油水监测而设计。当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到传感器发出信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警，用户会根据报警情况，及时作出响应并采取响应的应对措施，避免安全隐患和环境污染。检测仪配有开关量输出信号，可与第三方设备进行连锁控制。
表2-11   运营期主要污染工序一览表

污染类别
污染源名称
产污工序
主要污染因子
废水
生活污水
员工日常生活办公、如厕用水；外来人员如厕用水
COD、BOD5、SS、NH3-N
废气
加油废气
油罐大小呼吸、加油机作业
VOCS
噪声
设备噪声
设备运转
噪声
固废
生活垃圾
员工日常生活、办公
一般固废
含油抹布
设备维护及加油员日常办公
危险废物
清罐油污
储油罐
危险废物
油罐清洗废水
储油罐
危险废物


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于白山市浑江区东起现状空地，西至英才路，南起现状空地，北至文良街，根据现场勘察，该地块闲置空地。2025年11月3日白山市中恒能源有限公司与白山市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，详见附件。本项目为新建项目，无遗留环境问题，没有与本项目地块的原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、区域环境质量

1、环境空气质量现状

（1）区域环境空气质量达标情况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。

本项目所在区域环境空气基本项目污染物数据采取吉林省生态环境厅2026年6月3日发布的《吉林省2026年生态环境状况公报》中的数据判定区域环境空气质量达标情况。根据统计结果，2026年，白山市城区环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NOx）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）污染指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级年均值标准；一氧化碳（CO）年度达标情况由一氧化碳日均值第95百分位数浓度对照GB3095-2026中24小时平均标准确定，臭氧（O3）年度达标情况由臭氧日最大8小时第90百分位数浓度对照GB3095-2026中8小时平均标准确定，两项指标均达到二级标准。2025年环境空气质量现状评价详见下表。

表3-1   基本污染物环境质量现状

污染物名称

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率/%
达标情况

PM2.5

年平均质量浓度

22.8ug/m3
30ug/m3
76.0
达标

PM10
48ug/m3
60ug/m3
80.0
达标

SO2
10ug/m3
60ug/m3
16.7
达标

NO2
18ug/m3
40ug/m3
45.0
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.2mg/m3
4.0mg/m3
30.0
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

122ug/m3
160ug/m3
76.3
达标

白山市2025年度环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM2.5）、颗粒物（PM10）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区域。

（2）特征污染物环境质量现状调查

需调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状，主要用于监测本项目特征污染物，并了解区域常规污染物质量现状。

根据该区域环境空气质量状况以及项目废气污染特征，确定项目特征监测因子为非甲烷总烃。

①监测点位及监测目的
本项目设置一个环境空气监测点位，具体监测点位布设详见下表及附图。

表3-2  特征污染物监测点位情况表

序号

监测点位名称

监测目的
1#

项目所在地
了解项目所在地环境空气质量现状
②监测单位及监测项目

监测单位：吉林省同盛检测技术有限公司
监测项目：非甲烷总烃，共1项指标。

③监测时间及监测频次

监测时间：2026年6月9号-6月11号

监测频次：连续监测3天，非甲烷总烃测一次值。
④评价方法

评价方法：采用单项污染指数法。

⑤监测结果及评价结论

环境空气特征污染物质量现状监测结果详见下表。
表3-3   环境空气特征污染物质量现状监测结果及评价结论表  
监测点位

监测项目

监测时间

监测结果

评价标准

占标率（%）

达标情况

1#
非甲烷总烃
2026.6.9
0.86
2mg/m3
43.00
达标
2026.6.10
1.14
57.00
达标
2026.6.11
0.75
37.50
达标
从上表可以看出，本项目附近的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求，说明评价区域环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

项目所在地附近主要水体为浑江，为了解所在区域的地表水环境质量状况，本项目所在区域地表水环境现状优先采用吉林省生态环境厅2026年发布的《2026年吉林省地表水国控断面水质月报》中相关数据，浑江断面水质情况如下。
表3-4   浑江水环境质量断面情况（节选）

河流名称
时间
断面名称
水质类别
环比
同比
本月
上月
去年同期

浑江
2026.1
西村
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
↓
→
江源（浑）
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
↓
↓
2026.2
西村
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
↓
→
江源（浑）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
→
→
2026.3
西村
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
→
→
江源（浑）
Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ
→
↓
注：“/”未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质无明显变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。

由上表可以看出，西村、江源（浑）断面的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。

3、声环境质量现状

本项目声环境质量现状采取现场实际监测的方式进行评价。

①监测点位及监测目的

本环评根据厂区平面布置和周围环境敏感点分布状况，在厂界及周边布设8个监测点位。监测点位布设的合理性及代表性均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。

具体监测点位布设详见下表。

表3-5  噪声监测点位布设位置
序号

监测点位名称

1#

厂界东侧外1m
2#

厂界南侧外1m
3#

厂界西侧外1m
4#

厂界北侧外1m
5#

厂界南侧外居民平房前1m
6#

厂界西侧白山市职业技术学院教学楼1米处（1层）
7#
厂界西侧白山市职业技术学院教学楼1米处（3层）
8#
厂界北侧外居民平房前1m
②监测单位及监测项目

监测单位：吉林省同盛检测技术有限公司。
监测项目：等效连续A声级，共1项指标。

③监测时间及监测频次

监测时间：2026年6月9日。
监测频次：昼间、夜间各监测1次。

④评价方法及评价标准

评价方法：采用直接比较法。

评价标准：采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区和4a类区标准。根据《白山市声环境功能区调整方案》，项目所在区域为1类区，但本项目加油站西侧为英才路，北侧为文良街，属于城市次干道，执行4a类区，相邻区域为1类声环境功能区，划分距离为50±5m。
⑤监测结果及评价结论

噪声监测统计结果详见下表。
表3-6   声环境质量现状监测结果及评价结论表  
检测日期

监测点位

监测结果dB（A）
评价标准dB（A）
达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

2026.6.9
1#
51

42

55
45
达标

达标

2#
52

41

55
45
达标

达标

3#
51

40

70
55
达标

达标

4#
50

41

70
55
达标

达标

5#

48

40

55
45
达标

达标

6#

52

43

70
55
达标

达标

7#
51

41

70
55
达标

达标

8#
49

39

70
55
达标
达标
从上表可以看出，本项目厂界东侧、南侧及南侧居民房处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，项目厂界西侧、北侧及西侧白山市职业技术学院教学楼和北侧居民房处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求说明评价区域声环境质量较好。

4、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂区建有汽油和柴油储罐，一旦发生泄露可能对地下水环境产生影响，本次对项目下游地下水情况进行调查。
①监测点位及监测目的

本次地下水评价共布设1个监测点。监测点位布设的合理性及代表性均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。

具体监测点位布设详见下表及附图。

表3-7   地下水环境敏感程度监测点位及监测目的表

序号

监测点位

监测目的

S1

厂区附近村民家水井
了解建设项目周围范围内地下水情况
②监测单位及监测项目

监测单位：吉林省同盛检测技术有限公司
监测项目：pH、NH3-N、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类，共22项。
③监测时间及监测频次

监测时间：2026年6月9日
监测频次：一天一次。
④评价方法及评价标准

评价方法：采用单项指数法进行质量现状评价：
Ii=Ci/Ci0
式中：Ii—第i项评价因子的水质指数
Ci—第i项评价因子的实测浓度（mg/L）

Ci0—第i项评价因子的评价标准（mg/L）
pH值水质指数计算模式：
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式中：：IpH—pH值的水质指数；

Vph—地下水中实测pH值

Vα—pH标准下限值

Vu—pH标准上限值

水质参数的标准指数若大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足使用功能要求。
评价标准：以人体健康基准为依据，采用GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。其中未作规定的石油类选用GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》附录A中石油类标准限值。

⑤监测结果及评价结论

本项目地下水现状评价结果详见下表。

表3-8  地下水环境质量现状监测结果及评价结论表   
序号
监测项目
监测结果
单位

评价标准
标准指数
达标情况
1
pH
7.1

无量纲

6.5-8.5
0.07
达标
2
氨氮

0.048

mg/L
≤0.5
0.10
达标
3
硝酸盐

8.58

mg/L
≤20
0.43
达标
4
亚硝酸盐

0.016L

mg/L
≤1.0
/
达标
5
挥发酚

0.0003L

mg/L
≤0.002
/
达标
6
氰化物

0.002L

mg/L
≤0.05
/
达标
7
砷

0.0003L

mg/L
≤0.01
/
达标
8
汞

0.00004L

mg/L
≤0.001
/
达标
9
六价铬

0.004L

mg/L
≤0.05
/
达标
10
总硬度
148

mg/L
≤450
0.23
达标
11
铅

0.01L

mg/L
≤0.01
/
达标
12
氟化物
0.715

mg/L
≤1.0
0.13
达标
13
镉

0.0005L

mg/L
≤0.005
/
达标
14
铁
0.03L

mg/L
≤0.3
/
达标
15
锰
0.01L

mg/L
≤0.1
/
达标
16
溶解性总固体
275

mg/L
≤1000
0.28
达标
17
耗氧量
1.2

mg/L
≤3.0
0.40
达标
18
硫酸盐

65.5

mg/L
≤250
0.26
达标
19
氯化物
35.2

mg/L
≤250
0.14
达标
20
总大肠菌群
未检出

MPN/L
≤3.0
/
达标
21
菌落总数
21

CFU/mL
≤100
0.21
达标
22
石油类
0.01L

mg/L
≤0.05
/
达标
注：检测结果低于检出限，报检出限加L
由上表可见，评价区域内地下水现状监测点的各项监测指标均不超标，说明评价区内地下水未受到污染，能够满足《地下水质量标准》（GH/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录A中石油类标准限值。
5、土壤环境现状与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂区建有储油罐，一旦发生泄露可能对土壤造成污染，本次对厂区内空地进行土壤监测。
（1）监测点位的布设
监测点位布设情况详见下表。

表3-9   土壤监测点位布设表

序号
位置名称
布设目的
1#
埋地灌区附近
了解占地范围内土壤环境质量现状
（2）监测项目
pH、铅、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（1，2-苯并菲）、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃，共47项指标。
（3）监测时间及监测频次
本次评价土壤监测点位委托吉林省同盛检测技术有限公司于2026年6月9日进行监测，共采样1次。
（4）评价标准
采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限值。
（5）监测结果、评价结果及分析
土壤环境现状监测结果及评价结果详见下表。
表3-10  土壤环境现状监测结果及评价结果统计表（建设用地） 
采样日期

检测项目

埋地储罐附近
第二类用地筛选值限值

单位

2026.6.9
pH
7.46
/
无量纲
砷

7.25
60

mg/kg

汞

0.010
38

mg/kg

镉

0.18
65

mg/kg

铜

25
18000

mg/kg

铅

32
800

mg/kg

镍

38
900

mg/kg

六价铬

0.5L

5.7

mg/kg

石油烃（C10-C40）

6L
4500

mg/kg

四氯化碳

1.3L
2800

µg/kg

氯仿

1.1L
900

µg/kg

氯甲烷

1.0L
37000

µg/kg

1,1-二氯乙烷

1.2L
5000

µg/kg

1,2-二氯乙烷

1.3L
500

µg/kg

1,1-二氯乙烯

1.0L
66000

µg/kg

顺-1,2-二氯乙烯

1.3L
596000

µg/kg

反-1,2-二氯乙烯

1.4L
54000

µg/kg

二氯甲烷

1.5L
616000

µg/kg

1,2-二氯丙烷

1.1L
5000

µg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷

1.2L
10000

µg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷

1.2L
6800

µg/kg

四氯乙烯

1.4L
53000

µg/kg

1,1,1-三氯乙烷

1.3L
840000

µg/kg

1,1,2-三氯乙烷

1.2L
2800

µg/kg

三氯乙烯

1.2L
2800

µg/kg

1,2,3-三氯丙烷

1.2L
500

µg/kg

氯乙烯

1.0L
430

µg/kg

苯

1.9L
4000

µg/kg

氯苯

1.2L
270000

µg/kg

1,2-二氯苯

1.5L
560000

µg/kg

1,4-二氯苯

1.5L
20000

µg/kg

乙苯

1.2L
28000

µg/kg

苯乙烯

1.1L
1290000

µg/kg

甲苯

1.3L
1200000

µg/kg

间+对-二甲苯

1.2L
570000

µg/kg

邻-二甲苯

1.2L
640000

µg/kg

硝基苯

0.09L
76

mg/kg

苯胺

0.11L
260

mg/kg

2-氯苯酚

0.06L
2256

mg/kg

苯并[a]蒽

0.1L
15

mg/kg

苯并[a]芘

0.1L
1.5

mg/kg

苯并[b]荧蒽

0.2L
15

mg/kg

苯并[k]荧蒽

0.1L
151

mg/kg

䓛

0.1L
1293

mg/kg

二苯并[a,h]蒽

0.1L
1.5

mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘

0.1L
15

mg/kg

萘

0.09L
70

mg/kg

注：L表示检出结果低于检出限
由上表可知，本项目厂区内土壤监测点位污染因子均未出现超标现象，各监测因子能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。

二、环境质量标准
1、空气环境

项目所在区域为二类环境空气质量功能区，故项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行GB3095-2026《环境空气质量标准》中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，具体情况详见下表。
表3-11   环境空气质量标准浓度限值

序号

污染物

平均时间

单位
浓度限值

标准来源

一级

二级

1

二氧化硫(SO2)

年平均

μg/m3
20

60

《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）

24小时平均

μg/m3
50

150

1小时平均

μg/m3
150

500

2

二氧化氮(NO2)

年平均

μg/m3
40

40

24小时平均

μg/m3
80

80

1小时平均

μg/m3
200

200

3

一氧化碳（CO）

24小时平均

mg/m3
4

4

1小时平均

mg/m3
10

10

4

臭氧（O3）

日最大8小时平均

μg/m3
100

160

1小时平均

μg/m3
160

200

5

PM10
年平均

μg/m3
40

60

24小时平均

μg/m3
50

120

6

PM2.5
年平均

μg/m3
15

30
24小时平均

μg/m3
35

60
7

TSP

年平均

μg/m3
80

200

24小时平均

μg/m3
120

300

8
NOx
年平均
μg/m3
50
50
24小时平均
μg/m3
100
100
1小时平均
μg/m3
250
250
9
NMHC
24小时平均
μg/m3
/
2000
《大气污染物综合排放标准详解》
2、声环境

本项目位于吉林省白山市浑江区东起现状空地，西至英才路，南起现状空地，北至文良街，根据《白山市浑江区主城区声环境功能区划图》，本项目声环境现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区，详见下表。
表3-12   声环境质量标准表
类别

环境噪声标准值 dB（A）

昼间

夜间

1类区

55
45
3、地下水环境
地下水质量评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类参照GB/5749-2022《生活饮用水卫生标准》执行。详见下表。
表3-13   地下水质量标准
序号
项目
单位
标准
标准名称及级别
1
pH
无量纲
6.5-8.5
GB/T14848-2017
Ⅲ类标准
2
总硬度
mg/L
≤450
3
铁
mg/L
≤0.3
4
锰
mg/L
≤0.1
5
氟化物
mg/L
≤1.0
6
氯化物
mg/L
≤250
7
耗氧量
mg/L
≤3.0
8
氨氮
mg/L
≤0.5
9
溶解性总固体
mg/L
≤1000
10
挥发酚
mg/L
≤0.002
11
氰化物
mg/L
≤0.05
12
砷

mg/L
≤0.01
13
汞

mg/L
≤0.001
14
六价铬

mg/L
≤0.05
15
铅

mg/L
≤0.01
16
镉

mg/L
≤0.005
17
硫酸盐

mg/L
≤250
18
硝酸盐

mg/L
≤20
19
亚硝酸盐

mg/L
≤1.0
20
总大肠菌群

MPN/L
≤3.0
21
菌落总数

CFU/mL
≤100
22
石油类

mg/L
≤0.05
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
4、土壤环境质量标准
本项目土壤监测点位为建设用地，因此土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的第二类用地风险筛选值，标准值见下表。
表3-14  建设用地土壤污染风险筛选值 
序号

污染物

单位
第二类用地筛选值

标准来源

1

砷
mg/kg
60

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
2

镉
mg/kg
65

3

铬（六价）
mg/kg
5.7

4

铜
mg/kg
18000

5

铅
mg/kg
800

6

汞
mg/kg
38

7

镍
mg/kg
900

8

四氯化碳
mg/kg
2.8

9

氯仿
mg/kg
0.9

10

氯甲烷
mg/kg
37

11

1,1-二氯乙烷
mg/kg
9

12

1,2-二氯乙烷
mg/kg
5

13

1,1-二氯乙烯
mg/kg
66

14

顺-1,2-二氯乙烯
mg/kg
596

15

反-1,2-二氯乙烯
mg/kg
54

16

二氯甲烷
mg/kg
616

17

1,2-二氯丙烷
mg/kg
5

18

1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg
10

19

1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg
6.8

20

四氯乙烯
mg/kg
53

21

1,1,1-三氯乙烷
mg/kg
840

22

1,1,2-三氯乙烷
mg/kg
2.8

23

三氯乙烯
mg/kg
2.8

24

1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
0.5

25

氯乙烯
mg/kg
0.43

26

苯
mg/kg
4

27

氯苯
mg/kg
270

28

1,2-二氯苯
mg/kg
560

29

1,4-二氯苯
mg/kg
20

30

乙苯
mg/kg
28

31

苯乙烯
mg/kg
1290

32

甲苯
mg/kg
1200

33

间二甲苯+对二甲苯
mg/kg
570

34

邻二甲苯
mg/kg
640

35

硝基苯
mg/kg
76

36

苯胺
mg/kg
260

37

2-氯酚
mg/kg
2256

38

苯并[a]蒽
mg/kg
15

39

苯并[a]芘
mg/kg
1.5

40

苯并[b]荧蒽
mg/kg
15

41

苯并[k]荧蒽
mg/kg
151

42

䓛
mg/kg
1293

43

二苯并[a,h]蒽
mg/kg
1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘
mg/kg
15

45

萘
mg/kg
70

46
石油烃（C10～C40）
mg/kg
4500
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	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境保护目标要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。周围环境保护目标如下：
表3-15   环境保护目标一览表

名称

坐标/m
保护对象

规模

户/人
保护

内容

功能

区划

方向

最近距离m
X
Y
大气环境
+85
0
东山村一组
2/6
居民

二类区

东

85
0
-10
东山村一组
8/24
居民
南

10
0
-245
东山村五组
10/30
居民
南
245
-35
0
白山市职业技术学院
675
学校

西

35
-180
0
白山市建筑职业学校
450
学校
西
180
-340
0
小太阳幼儿园

80
学校
西

340
-160
0
浑江区文良小学
810
学校
西
160
-85
0
启典家园
600
居民
西
85
-450
0
新民小区

150
居民
西
450
-243
+192
丽华公寓

30
居民

西北
310
-322
+300
童乐育才幼儿园
70
学校
西北
440
0
+40
东山村一组
13/45
居民
北

40
0
+420
东山村二组
9/27
居民
北
420
+281
+270
东山村二组
14/42
居民
东北

390
声环境
0
-10
东山村一组
8/24
居民
1类区

南
10
-35
0
白山市职业技术学院
675
学校
西
35
0
+40
东山村一组
13/45
居民
北
40
地表水

本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。
地下水

本项目厂界外500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，附近居民水井为分散式饮用水水井。

土壤环境
保护厂界外居民及其水井、学校土壤不受污染。


	污染
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准
	1、废气
（1）施工期

本项目施工期排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，具体见下表。

表3-16  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放浓度（mg/m3）

施工扬尘

1.0

（2）运营期

本项目运营过程中会产生非甲烷总烃以及油气，故本项目产生的非甲烷总烃、油气厂界执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关标准，油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度不应小于4m，厂内非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值。本项目废气执行标准详见下表。
表3-17 加油站大气污染物排放标准
污染物名称

排放限值
限值含义
标准来源

非甲烷总烃

4.0mg/m3
监控点处1小时平均浓度值
GB20952-2020
油气
25g/m3
--
表3-18  厂区内VOCS无组织排放限值         
污染项目
排放限值
限制含义
无组织排放监控位置
NMHC
10mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在厂区外设置监控点
30mg/m3
监控点处任意一次浓度值
2、废水
本项目营运期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB9078-1996）中三级标准，具体详见下表。
表3-19  污水综合排放标准
污染物

单位
三级标准
标    准

pH
无量纲
6-9
《污水综合排放标准》（GB9078-1996）
COD
mg/L
500
BOD5
mg/L
300
SS
mg/L
400

氨氮
mg/L
/
3、噪声
（1）施工期

本项目施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见下表。

表3-20  建筑施工场界环境噪声排放限值

标准值dB（A）

标准来源

昼间

夜间

70
55
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
运营期

根据《白山市声环境功能区调整方案》，项目所在区域为1类区，但本项目加油站西侧为英才路，北侧为文良街，属于城市次干道，本项目营运期厂界东侧、南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界西侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，具体详见下表。
表3-21    工业企业厂界环境噪声排放限值
类别

标准值dB（A）

标准来源

昼间

夜间

1类

55
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4类
70
55
4、固体废物

（1）施工期

本项目施工期排放的主要固体废物为建筑垃圾，执行建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》。

（2）运营期

一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。其中执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于100.汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526，项目位于城市建成区，属于简化行业排放管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目废气、废水排放口为一般排放口，故本项目执行其他行业排放管理。 

根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，其他行业主要污染物总量核审管理采用“在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核”的方式。

本项目涉及废气总量控制指标为NMHC，根据环评核算，本项目废气中NMHC排放量为0.889t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、废水污染防治措施

本项目废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员的生活污水。建筑施工废水用于厂区内洒水抑尘。生活污水进入防渗旱厕，并定期清掏外运用于农肥进行处理，施工废水进行地面降尘处理，对周围地表水环境造成的影响较小。

本项目采取的施工期废水处理措施技术、经济可行。

2、废气污染防治措施

本项目为新建项目，场地现状为闲置空地，施工期主要为设备的搬运、安装过程中产生的粉尘及运输车辆产生的场地扬尘和道路扬尘，减轻粉尘和扬尘污染程度和影响范围的主要对策有：

①施工现场应配洒水车，在干旱多风天气向施工现场洒水降尘，以保护环境空气质量。
②对可能产生扬尘的材料应禁止露天堆放。

③对施工废弃物及时清理分类。

④加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，以减少尾气排放污染大气；对于尾气排放不达标的机械车辆，不许进入施工区施工。

本项目施工期较短且工程量很小，在短期内对周围环境造成影响小，施工结束后影响消除。

3、噪声污染防治措施

施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。为确保厂界施工噪声达标，减轻对周围环境的噪声影响，根据相关规定，建议施工单位采取以下措施：

选用低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施。

（1）施工单位应合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间高噪声设备施工，杜绝夜间（22:00~6:00）和午间（12:00~14:00）施工噪声扰民。如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地生态环境局、城管等主管部门同意，并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。
（2）施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪声扰民的自觉意识；
（3）运输设备时，必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，并在装卸点铺垫草包等降噪物体；大型物件装卸，应当使用起吊设备，严禁汽车自卸；
（4）材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛；材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料；
（5）加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。项目施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照国家、白山市的施工噪声防治和管理规范中的相关规程要求进行治理，尽量减少施工噪声对外环境的影响程度。采取上述措施后，施工期间的场界噪声将大大降低，能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求，不会对项目周围声环境造成明显不利影响。
4、固体废物污染防治措施

（1）施工人员产生的生活垃圾要送往指定地点；

（2）建筑垃圾应设临时存放场地堆放。建筑垃圾应及时送往指定的使用场地或堆放场地。

	运营
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响和

保护

措施
	1、运营期大气环境影响和保护措施

1.1污染源强分析
本项目运营期产生的废气主要为储存、加油过程中产生的无组织非甲烷总烃。
（1）储罐呼吸

①储罐大呼吸损失
大呼吸是指油罐进发油时的呼吸。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。

②储罐小呼吸损失
油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出石油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。

（2）加油机作业损失
主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放。

本项目污染源源强计算来源详见下表：

表4-1  本项目污染源源强计算来源
污染源强名称
源强计算来源
源强参数
储罐大呼吸
参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），本项目所在地吉林白山，属于C类区；油罐为地埋式油罐，为其他罐；本项目油品零售方式为加油机付油
油品卸车过程中汽油最大损耗率为0.13%、柴油最大损耗率0.05%
储罐小呼吸
贮存过程中汽油和柴油最大损耗率为0.01%
加油机作业
零售过程中汽油最大损耗率为0.29%、柴油最大损耗率为0.08%
本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油、设置二次油气回收装置等方式，回收率可达95%。
表4-2 非甲烷总烃产排情况一览表
产生环节
污染物产生
污染物排放
回收率
时间/
产生量t/a
产生速率kg/h
排放量t/a
排放速率kg/h
汽油
储罐大呼吸
2.278
0.867
0.114
0.043
95%
2628
储罐小呼吸
0.175
0.029
0.009
0.001
6132
加油机作业
5.081
1.933
0.254
0.097
2628
小计
7.534
2.829
0.377
0.141
/
/
柴油
储罐大呼吸
0.183
0.070
0.183
0.070
/
2628
储罐小呼吸
0.037
0.006
0.037
0.006
/
6132
加油机作业
0.292
0.111
0.292
0.111
/
2628
小计
0.512
0.187
0.512
0.187
/

/
合计
8.046
3.016
0.889
0.328
/
/
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	表4-3  项目大气污染物排放情况一览表

产污环节

污染物种类

污染物产生情况

主要污染防治措施

污染物排放情况
排污口编号
运行时间（h）

排放标准

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

治理措施

处理能力（m3/h）

收集效率（%）
去除效率（%）
是否为可行技术

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

浓度限值（mg/m3）

汽油储罐大呼吸
非甲烷总烃

/
0.867
2.278
油气回收装置

/
/
95
是

/
0.043
0.114
/
2628
4.0
汽油储罐小呼吸
/
0.029

0.175

/

/
/
0.001

0.009

/
6132
汽油加油机作业
/
1.933

5.081

/

/
/
0.097

0.254

/
2628
小计
/
2.829
7.534
/

/
/
0.141
0.377
/
/
柴油储罐大呼吸
/
0.070

0.183

/
/

/
/
/

/
0.070

0.183

/
2628
柴油储罐小呼吸
/
0.006

0.037

/

/
/
0.006

0.037

/
6132
柴油加油机作业
/
0.111

0.292

/

/
/
0.111

0.292

/
2628
小计
/
0.187
0.512
/

/
/
0.187
0.512
/
/
合计
/
3.016
8.046
/
/

/
/
/

/
0.328
0.889
/
/
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	1.2治理措施及可行性分析

本项目营运期的生产过程产生的废气主要为非甲烷总烃。为保证项目油气排放满足要求，结合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求，环评要求建设方采取相关措施减少油气排放。
1）卸油油气（储罐大呼吸）排放控制措施
①项目卸油时采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；
②卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截留阀、密封式快速接头和帽盖；
③连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；
④所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀；
⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。油气处理装置对油气回收处理的效率约为95%。
2）储油油气（油罐小呼吸）排放控制措施
①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联系的阀门、快接头以及其它相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；
②埋地油罐应采用电子式液位计，选择具有侧漏功能的电子式液位测量系统；
③应采用符合相关规定的溢油控制措施；
④项目油罐贮存时小呼吸产生油气，进入油气回收处理装置进行处理。

3）加油油气排放控制
①在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度进行密封收集；
②连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；
③加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻；
④加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；
⑤油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关资料；
⑥应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查；
⑦当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。油气处理装置对油气的处理效率约为95%；
⑧在卸油管中安装防溢流阀，当油料达到设计液位时，防溢流阀自动关闭，避免油品继续进罐，防止油品溢出。
4）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定的有关措施
表4-4  措施对比一览表

标准要求
本项目
VOCs物料储存无组织排放控制要求

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

本项目汽油和柴油置于密闭油罐内。

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

本项目储罐为地下储罐，地上为硬化地面，本项目油罐油品的输送均采用管道，保持密闭。

VOCs物料储罐应密封良好。

本项目采用地埋式储罐，密封良好。

VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。

密闭空间：利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

本项目储罐置于地下，为封闭结构，不涉及人员、车辆、设备等的进出，罐区设有高排气口。

VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。

本项目油品输送均采用密闭管道输送。
工艺过程VOCs无组织排放控制要求
液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

卸油、加油时采用管道密闭输送，配套卸油油气回收系统(一次回收)和加油油气回收系统(二次回收)对油气进行回收，符合要求。

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
本项目油品在输送过程均在密闭管道中进行，本项目设有油气回收设施用于收集处理油气挥发气体。
企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规范与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。
本评价要求企业建立台帐，记录含VOCs产品的相关信息。

VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

本项目设置油气回收装置，与本项目加油站同步运行。

VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。

本项目油气回收装置管道密闭，负压收集。

VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。

本项目污染物排放浓度满足GB16297及GB20952相关要求。

记录要求
企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。

本评价要求企业建立台帐，记录含VOCs产品的相关信息。
污染物监测要求
企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。

对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732以及HJ 38、HJ 1012、HJ 1013的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。

对于设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散的VOCs排放，监测采样和测定方法按HJ 733的规定执行，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）。对于循环冷却水中总有机碳（TOC），测定方法按HJ 501的规定执行。

企业边界及周边VOCs监测按HJ/T 55的规定执行。

本评价要求企业按照相关标准开展自行监测。
本项目建立的油气回收设计、建设符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）中相关要求，根据源强核算可知，本项目对汽油采用油气回收系统后其非甲烷总烃浓度可以满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）排放限值，即非甲烷总烃周界外浓度最高点≤4.0mg/m3，油气回收系统废气排放可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准中：处理装置的油气排放浓度应≤25g/m3，排放口距地面平均高度不低于4米，废气排放浓度能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中排放浓度限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目废气治理采取的油气回收装置属于推荐的可行性技术。因此治理措施可行。
1.3加油站对周围环境影响分析

加油站运营过程中，油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程将导致有一定量的油气外逸，主要成份为烃类气体，其排放对周围大气环境及其周围的敏感点产生影响。

（1）非甲烷总烃排放状况影响分析

本加油站采用自封式加油枪，并对油气系统设密闭卸油油气回收系统、加油油气回收系统，并在通气管管口加装阻火器，这样可以大大减少非甲烷总烃的排放。并且采用地埋式储油罐，设置储油罐油气回收装置，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。而且本加油站毗临道路，站址较开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量较少，经大气扩散后，虽会对周围空气造成轻微污染，但对人体健康造成影响较小。

为了减少加油机作业时由于跑、冒、滴、漏造成的非甲烷总烃损失，要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少大气污染物排污量。且项目周边主要居民区、学校均位于浑江区常年主导风向的上风向。

（2）汽车废气排放状况影响分析
项目汽车尾气主要来自在进出加油站的汽车产生的尾气，属于无组织排放，由于汽车启动时间较短，产生废气量少，项目通过加强道路两侧绿化，种植能吸收或吸附汽车尾气中污染因子的树种，以进一步减小汽车尾气的影响。再加上行驶距离很短、速度慢，因此对区域环境的影响小。

1.4 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指储油库、加油站》（HJ1249-2022），本项目运营期站内的监测计划见下表。

表4-5 废气污染源主要监测方案

环境要素

监测点位

监测项目

监测频次

废气

油气处理装置

NMHC
1 次/年
加油油气回收立管

液阻、密闭性 
1 次/年
加油枪喷管

气液比
1 次/年
企业边界

NMHC
1 次/年
加油站油气回收系统密闭点

泄漏检测值

1 次/年
1.5 非正常工况

非正常工况为油气回收系统故障失效，废气未经回收直接排放，见下表。

表4-7 污染物非正常排放情况表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间（h）

应对措施

汽油储罐大呼吸
油气回收系统故障失效

非甲烷总烃
0.867
1

停止卸油、及时检修
汽油储罐小呼吸
油气回收系统故障失效

非甲烷总烃
0.029
1

及时检修
汽油加油机作业
油气回收系统故障失效

非甲烷总烃
1.933
1

停止卸油、及时检修
2、运营期废水环境影响和保护措施
2.1废水产生源强分析
本项目生产过程不用水，用水仅为职工生活用水及外来人员用水，职工生活用水根据《吉林省地方标准 用水定额 第4部分：居民生活》（DB22/T 389.4-2025），生活用水按140L/人·d计，本项目建成后劳动定员为10人，生活用水量为1.4m3/d（511m3/a）；经咨询业主及类比同行业，外来加油站人员使用公厕每天以80人计，用水量按5L/d·人计，则外来加油站人员用水量为0.4m3/d（146m3/a）。其污水排放量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为1.44m3/d（525.6m3/a）
参照《给水排水设计手册》中生活污水主要污染物浓度，经调查，生活污水中主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS的产生浓度分别为：280mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L。
表4-6   项目生活污水产生情况一览表

项目

污水排放量（m3/a）

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量（t/a）

COD

BOD5
SS

氨氮

COD

BOD5
SS

氨氮

生活污水

525.6

280

150

200

30

0.147
0.079
0.105
0.016
本项目生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB9078-1996）中三级标准限值，排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放。

2.2措施可行性分析及其影响分析

（1）依托白山市污水处理厂可行性分析
目前白山市浑江区有一座污水处理厂，隶属于白山市虹桥污水处理有限公司，目前污水处理厂日污水处理能力为7万m3/d。

2007年5月中国市政工程东北设计研究院编制了《白山市污水处理工程环境影响报告表》，吉林省环境保护局于2007年5月18日予以批复；污水处理量5万m3/d，项目实际分为两期建成，其中一期工程建设规模为污水处理量3万m3/d，于2010年7月建成运行，并于2011年2月22日通过吉林省环境保护厅验收；二期工程建设规模为污水处理量2万m3/d，于2017年7月建成，并于2018年1月11日通过白山市环境保护局验收。

2018年2月吉林昊融技术开发有限公司编制了《白山市污水处理升级改造工程环境影响报告表》，将出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B类标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准，将污水厂处理规模从5.0万m3/d提升到7.0万m3/d。白山市环境保护局于2018年2月28日予以批复，并于2018年7月通过环保验收。

2020年8月由吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制《白山市扩建4万吨/日污水处理工程环境影响报告表》，白山市环境保护局于2020年10月20日予以白山环审字（表）〔2020〕28号文予以批复。该项目建成后白山市污水处理厂规模达到11万m3/d，满足白山市居民废水及部分工业废水处理规模。采用“A2O生化池+辐流式二沉池+滤布滤池”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
白山市污水厂出水指标详见下表。

表4-7  白山市污水厂设计进、出水指标一览表     

污染物项目

进水指标

出水指标

pH
6-9
6-9
COD

≤370mg/L
≤50mg/L
BOD5
≤200mg/L
≤10mg/L
SS

≤150mg/L
≤10mg/L
氨氮

≤23mg/L
≤5mg/L
本项目废水污染物产生浓度为COD：280mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB9078-1996）中三级标准及白山市污水处理厂进水标准限值要求，同时项目生活污水排放量仅为1.44m3/d，占白山市污水处理厂处理能力的0.002%，排水量较污水处理厂处理能力较小，不会对污水处理厂处理能力造成冲击。
根据白山市污水处理厂基本情况可知，污水处理厂现状主要接纳白山市城市居民的生活污水及部分企业生产废水，目前白山市污水处理厂尚有余量0.1万m3/d，本项目日排放的废水1.44m3/d，可以满足本项目废水排放需要，且其进水指标可以满足项目排水需要，因此，本项目废水依托白山市污水处理厂是可行的。

（2）废水排放口基本情况
表4-8  废水排放口基本情况一览表

产污环节

污染物

名称

排放口编号

排放规律

排放去向

地理坐标
排放标准

日常加油
pH、COD、

BOD5、SS、

NH3-N
生活污水排放口
DW001

间歇排放

白山市污水处理厂

126.435519°，41.934233°
《污水综合排放标准》（GB9078-1996）
（3）洗罐废水

项目运行长时间后储罐会产生油泥，由于项目油品为轻质油，因此产生量较少，定期清洗即可，清罐废液主要包括少部分油泥与大部分的清洗水。根据《加油站油罐清洗安全技术规程》，下列情况需进行油罐清洗：一是油罐清洗周期一般为三年。二是油罐改储另类油品时，应进行清洗。三是油罐发生渗漏或者有其他损坏需要进行倒空检查或动火维修的。单次油罐清洗用水量约为罐容的1.2倍，即210m3/次。清洗工作由建设单位委托具有专业清洗油罐的公司完成。根据《加油站油罐机械清洗作业规范》（T/QX005-2021）油罐清洗按以下流程进行：
a）对油罐进行机械清洗前，应对油罐内部进行惰性化处理。油罐内部可燃性气体浓度降到10%以下方可进行清洗作业且清洗过程中罐内氧气浓度应保持在8%以下。
b）油罐机械清洗应采用清水进行清洗。在清除油罐中油渣和油泥开始阶段，初始最大压力不得超过7.5MPa。在初步清除油渣和油泥之后，冲洗压力不得超过15MPa，以防止油罐内出现火花隐患和损坏罐壁。
c）利用机械清洗设备对油罐进行清洗，必须保证洗罐器能够对油罐进行全方位无死角的清洗。
d）机械清洗作业工程中，操作人员不得进入罐内作业。
e）油罐清洗后，清出的罐底污泥与废水，进行分类收集、存放，由清罐单位在清理当天用专用车辆运走处置，不在站内储存。

故本项目油罐清洗产生的清洗废水直接由专业清洗公司收集并委托有资质单位处理，不在厂区内贮存。
3、运营期噪声环境和保护措施
3.1噪声源强分析
噪声主要来自于加油机、潜油泵等设备运行噪声。类比同类设备，设备运转噪声强度一般在60～70dB(A)之间，均位室外声源，无室内声源。
表4-9  建设项目噪声源一览表

序号
声源名称
数量

/台

空间相对位置/m
声功率级dB（A）
声源控制措施
排放强度dB（A）

运行时段
X
Y
Z
1
加油机1#
1
31
42
0.5
70
选用低噪声设备、底座减振

45
8h

2
加油机2#
1
22
32
0.5
70
45
8h
3
加油机3#
1
-9
32
0.5
70
45
8h
4
加油机4#
1
53
42
0.5
70
45
8h
5
潜油泵1#
1
15
22
0.3
65
40
8h
6
潜油泵2#
1
16
26
0.3
65
40
8h
7
潜油泵3#
1
18
39
0.3
65
40
8h
8
潜油泵4#
1
14
45
0.3
65
40
8h
注：上表中坐标以厂界中心（E126.435330°，N41.933595°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
3.2噪声污染防治措施评述
针对噪声评价建议企业优选低噪声设备、车辆限速、禁止鸣笛等，使噪声得到有效衰减。各噪声设备经过治理后，排放点噪声源强可下降25dB(A)左右，降噪效果明显。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B，噪声预测模式如下：
（1）噪声影响预测

噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。

（2）室外点声源预测模式

各声源对预测点的贡献值按下式计算：
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式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Latm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
（3）室内声源等效室外声源声功率级预测模式

①在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算如下：
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式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内 j声源i倍频带的声压级，dB； 

N—室内声源总数。

③将室内声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
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式中：LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

LP2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S—透声面积，m2。
（4）总声压级
室外多声源在某一点的声压级叠加模式：
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式中：Leqg—在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—用于计算等效声级的时间，s；

ti—在T时间段内i声源工作时间，s；

tj—在T时间段内j声源工作时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（5）噪声预测值
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式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

（6）预测结果
按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离和噪声监测结果，通过计算，工程噪声源对厂界四周和周边敏感点声环境预测值见下表。
表4-10  声环境质量预测结果

监测位置

噪声源叠加后源强dB(A)
噪声源与厂界距离（m）
贡献值dB（A）
背景值

预测值

标准值dB（A）

达标情况

昼
夜
昼
夜
昼
夜
厂界外东侧1m处
52.21
25
24.25
/
/
/
/
55
45
达标

厂界外南侧1m处
15
28.69
/
/
/
/
55
45
达标

厂界外西侧1m处
18
27.10
/
/
/
/
70
55
达标

厂界外北侧1m处
19
26.63
/
/
/
/
70
55
达标

厂界南侧外居民
25
24.25
48
40
48.02
40.11
55
45
达标
白山市职业技术学院教学楼1层
53
17.72
52
43
52.00
43.01
70
55
达标
白山市职业技术学院教学楼3层
53
17.72
51
41
51.00
41.02
70
55
达标
厂界北侧外居民
59
16.79
49
39
49.00
39.03
70
55
达标

建设项目噪声源经基础减震隔声后，厂界东侧、南侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界西侧、北侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，厂界南侧居民房处声环境预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，厂界北侧居民房和西侧白山市职业技术学院教学楼处声环境预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准。本项目噪声对周围环境影响较小。

3.3监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），制定本项目噪声监测计划如下：

表4-11   项目噪声监测计划表
监测点位
监测指标
监测频次

执行排放标准

厂界四周
等效A声级，最大A声级
每季度1次，昼间、夜间各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准
4、运营期固体废物环境影响和保护措施
4.1固体废物产生及处置情况
本项目固体废物主要为项目的固体废物主要是职工的生活垃圾、含油抹布、清灌油泥。

①职工生活垃圾

本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量约为0.005t/d（1.825t/a）。生活垃圾集中收集于厂内垃圾桶，由环卫部门统一处置。
②含油抹布

本项目在油罐清洗以及检修过程中会产生一定量的含油抹布，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021），废弃的含油抹布属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，属于危险废物，危废代码HW49（900-041-49），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。
③清灌油泥
储油罐每三年清洗一次，储油罐清洗后会产生的清灌油泥，清灌油泥产生量约为0.1t/次，清灌油泥属于《国家危险废物管理名录》（2025年版）中的HW08废矿物油类，由有资质的公司负责转运和处理，不在本加油站内进行贮存。
④油罐清洗废水

由于加工和储运等客观条件的限制，成品油中含有一定的水分和杂质，加油站在成品油零售过程中，成品油中的水分和杂质将沉淀到油罐底部，因此油罐每隔三年需委托专业单位进行清洗一次。本项目营运期将委托具有资质的专业单位和人员进行油罐清洗，根据建设单位提供的资料及数据可知，单次油罐清洗用水量约为罐容的1.2倍，即210m3/次，该类废液属于危险废物，属于《国家危险废物管理名录》（2025年版）中的HW09油/水混合物。油罐清洗废水由专业清洗单位直接运走并进行妥善处置，不在本加油站内暂存，本环评要求建设单位委托的清罐单位应有危废输送或处置资质。
具体产生情况详见下表。

表4-12   本项目固体废物产生量及处置方式

序号
固废名称
属性
形态
危险特性
废物类别
废物代码
产生量t/a
去向
1
含油抹布

危险废物
固态
/
HW49
900-041-49
0.01
暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理
2
清灌油泥

半固态

T，I

HW08
900-221-08
0.1（1次/3a）
交由专业部门处置，产生油污直接交由有资质单位处理
3
油罐清洗废水
液态
T

HW09

900-007-09
210m3（1次/3a）
交由专业部门处置，油罐清洗废水直接交由有资质单位处理
4
生活垃圾
/

固态

/

SW64其他垃圾
900-099-S64
1.825
环卫部门统一处理
4.2环境管理要求
参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所；不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染；一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放；建立固体废物防范措施和管理制度，使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。

厂区设置生活垃圾垃圾箱，职工生活垃圾采取分类收集，定点堆放，集中收集后交由环卫部门处理，由环卫部门运至就近的垃圾处理场统一处理。

（2）危险废物
本项目危险废物按照危险废物的相关管理规定。危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012），危险废物的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。
①贮存要求
应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置，贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；⑤贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。
②容器和包装物要求
容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。
③贮存过程要求
危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
同时执行危险废物转移联单制度，危险废物转移联单的目的在于记录危险废物从产生到运输到处理的全过程，在这个过程中应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法。最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存5年。项目各类固废均妥善处理处置，不直接向外排放。

本项目清罐工作每三年开展一次，委托交由专业清洗公司处置，产生清罐油泥、水直接委托有危废处置资质单位拉运处置，不在厂区内暂存。加油站应在约定清洗公司的同时联系好危险废物处置单位，一但有一方临时有事不能到场，禁止清罐作业。
综上所述，本项目运营期产生的固体废物均采取有效处置措施后，不会产生二次污染。
5、地下水/土壤环境污染防治措施
（1）地下水环境影响和保护措施
1）地下水污染途径

造成加油站地下水污染的主要原因是：加油站的地下设施(埋地油罐、输油管线等)因长期使用、维护不力或材料老化、腐蚀等原因易造成油品泄漏。油品中含苯系物、多环芳烃和甲基叔丁基醚(MTBE)等有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。

污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。加油站对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本极高，无论企业或是政府都难以负担。

2）预防措施
①防渗原则
针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全过程进行控制。

A、源头控制

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

B、末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理；末端控制采取分区防渗原则。

C、污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、定期检测，及时发现污染、及时控制。

D、应急响应措施

一旦发现地下水污染事故，应采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
②污染防治分区
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式以及包气带防护性能，将厂区划分为重点防渗区、简单防渗区。

污染区防治防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范：

A、对于重点防渗区，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物填埋控制标准》（GB18598-2019）执行地面防渗设计；

B、对于基本上不产生污染物的简单防渗区，一般进行地面硬化，不采用专门针对地下水污染的防治措施。
根据防渗参照的标准和规范，结合目前建设过程中的可操作性和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施：

a.重点防渗区

本项目重点防渗区主要针对油罐区、卸油区、加油罩棚、输油管道、危废暂存间。油罐、输油管道均采取双层结构，且采取环氧煤沥青加强级防腐处理；卸油区、加油罩棚及危废暂存间等地面采取三合土铺低，厚度不低于50cm，在上层铺设10~15cm厚的抗渗混凝土进行硬化，表面涂刷2层防渗、耐腐蚀基层，厚度不小于1.5mm，确保其防渗层渗透系数≤10-10cm/s，以达到防渗目地。重点防渗区的防渗使用寿命一般应在20年以上，符合地下水导则要求。

b.简单防渗区

项目简单防渗区包括：站房，该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设。

表4-13  地下水污染防治分区
分区
建（构）筑物
防渗处理措施
效果
重点防渗区
油罐区、卸油区、加油罩棚、输油管道、危废暂存间
危废暂存间采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；地下油罐区采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的水泥进行硬化，并在全罐区底部及内壁涂环氧树脂防渗；卸油、通气、油气回收等工艺管道均采用无缝钢管，其技术性能应符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)的要求，管道组成件与无缝钢管材质相同，出油管道采用热塑性塑料双层管道，埋地工艺管线均采用钢筋混凝土管沟敷设，连接方式为焊接，管道外表面防腐设计执行《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》(SH/T3022-2011)，等级为特加强级；沉淀隔油池全池四周内外壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。重点防渗区域渗透系数小于1.0×10-10cm/s。
渗透系数小于
1.0×10-10cm/s
简单防渗区
站房、站内其他地面
采用混凝土简单硬化处理
一般地面硬化
③地下水污染预防和应急措施

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。

A.双层罐设置

本项目埋地油罐采用双层钢制油罐。双层钢制油罐的内层罐的罐体结构设计，应按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。

与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法。

B.防渗池设置

埋地油罐设置防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池的设计应符合下列规定：a.防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。b.防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。c.防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。d.防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。e.防渗池内的空间，应采用中性沙回填。f.防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。g.防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm；检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）；检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入；检测立管周围应回填粒径为10~30mm的砾石；检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。h.装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。
（2）土壤环境影响和保护措施
1）土壤污染途径

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

本项目污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：①大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是VOCs，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。②水污染型：项目产生的生活废水直接排入外环境，或柴油罐发生泄漏进入土壤环境，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。③固体废物污染型：项目危险废物等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

2）防治措施
①源头控制措施

本项目土壤潜在污染源主要为油罐区泄露，为防止液体物料渗入土壤，应加强场地的防腐防渗处理。建设项目从源头进行控制。采取以下措施后，可以很好的从源头防止土壤环境污染问题发生。

切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。

项目生产过程中，严禁燃料油发生跑、冒、滴、漏现象。

②防扩散措施

项目防渗层如果发生破损等防渗层性能降低的情况下，项目污染源对浅层土壤及地下水环境有一定的影响，因此应对潜在污染区域设置必要的检漏时间及周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。

采取上述污染防治措施后，不会对地下水及土壤产生影响。
（3）地下水/土壤跟踪监测
①土壤跟踪监测计划
本次土壤跟踪监测计划，具体如下。
表4-14  土壤监测计划
监测点位
监测因子
监测频次
厂区埋地罐区附近
石油烃
1次/3年
②地下水跟踪监测计划
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，本次地下水跟踪监测计划，具体如下。

A.定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

B.定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。

表4-12  地下水监测计划
监测点位
指标类型
指标名称

监测频次
埋地油罐区附近（罐区地下水流向的下游）
特征指标
挥发性有机物
萘
1次/季度
苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯

甲基叔丁基醚、石油类

6、环境风险分析
环境风险评价的目的是通过分析建设项目运营期内可能发生的事故类型和对环境的影响程度和范围，以确定项目风险可承受程度，从而为工程设计提供参考依据。根据工程分析和原料特性知，项目具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，并在此基础上提出降低事故风险的措施，以确保事故时生产加油站内外的环境质量仍符合功能类别要求、职工及周边影响区内人群及生物的健康和生命安全有所保障。项目环境风险评价主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求进行评价。
（1）评价依据
①风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施、工业卫生和消防等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质主要为汽油、柴油等。汽油、柴油位于储罐区，其中汽油CAS号为86290-81-5、柴油CAS号为68334-30-5。
②评价工作等级和评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。

表4-14   评价工作原则
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
评价工作等级
一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价内容而言，再描述危险物质、环境影响途径环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。
危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q2/Q3+----+qn/Qn
式中：q1，q2，q3，----，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Q3，---，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质为油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等），属于易燃性，查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质储存量与临界量比值见下表：
表4-16   危险物质辨识及临界量情况
序号
危险物质名称
最大存在量（t）
是否突发环境事件风险物质
临界量（t）
Q值
1

汽油
90.925
是
2500
0.036
2

柴油
42.5
是
2500
0.017
合计
0.053
本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.053＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，为简单分析。
③物质风险识别

根据对生产中主要原辅材料进行识别，本项目油罐区储存的汽油、柴油，其主要危险特性详见下表。
表4-17   汽油物理化学特性、毒性及易燃易爆特性分析表
标识
中文名
汽油
英文名
Gasoline；Petrol
分子式
/

危货及UN编号
31001；1203.1257
理化特性
沸点
40-200℃
凝固点
＜-60℃
相对密度
（水=1）
0.7-0.79
相对密度
(空气=1〕
3-4
外观性状
无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味
溶解性
不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，极易混溶于脂肪
稳定性
稳定
主要用途
用作汽油机的燃料，用于印刷、制鞋等行业，亦用作机械零件去污剂
燃爆特性
闪点
-50℃
爆炸极限
1.4-7.6%
自燃点
255-390℃
最大爆炸压力
0.8130Mpa
火灾危险类别
甲B
爆炸危险组别/类别
T3/IIA
危险特性
其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氧化剂接触能发生强烈反应。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险
表4-18  柴油物理化学特性、毒性及易燃易爆特性分析表
标识
中文名
柴油
英文名
Diesel oil
分子式
无资料
危货及UN编号
-
理化特性
沸点
283-338℃
引燃温度
257℃
相对密度
（水=1）
0.87-0.9
相对密度
(空气=1〕
--
外观性状
稍有粘性的棕色液体
溶解性
不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，极易混溶于脂肪
稳定性
稳定
主要用途
用作柴油机的燃料，用于机床冷却，刀具润滑。用于锅炉燃烧，火焰喷射器，工矿喷灯、用于小型发电机厂
燃爆特性
闪点
38℃
燃烧性
易燃
自燃点
--
最大爆炸压力
0.735Mpa
火灾危险类别
甲B
爆炸危险组别/类别
T2/IIA
危险特性
易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火燃烧。
④生产系统危险性识

A、生产设备风险识别
本项目生产中环境风险来源于危险物质的泄漏，遇热或者明火形成池火燃烧，存在燃爆风险隐患。物料泄漏因素主要有：溢油或油罐、管道破损情况下出现油品泄漏。
B、运输过程风险识别
项目所需成品油经公路进行运输，可能由于碰撞、震动、挤压等，或因操作不当等原因，造成危险物质泄漏，甚至引起火灾/爆炸次生环境事故。同时在运输途中，由于意外各种原因，可能汽车翻车等，造成危险物质抛至水体、大气、土壤等，造成环境事故。
C、贮存过程风险识别
本项目主要风险单元为油罐区。油罐区主要涉及成品油（汽油、柴油）等危险物质贮存。项目储存的物质属于易燃危险物质，存在燃爆风险。
⑤环境风险源项分析
本项目主要是对各种成品油进行储存和销售，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄露两大类。

A、火灾与爆炸
有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时油品输出导致罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。
加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a、油类泄露或油气蒸发；b、有足够的空气助燃；c、油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；d、现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。
根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。
B、溢出与泄露
油罐可能会发生泄露和溢出风险。例如广州的东濠涌曾发生一起油品溢出的泄露事故。美国加州输油管道泄露污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄露、溢出问题不能轻视。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因有：a、油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类泄露；d、各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。
C、防止事故发生的措施
本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括了：总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离。按照有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安全及维护均符合《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定。在可能发生成品油挥发及泄露积聚的场所，设置报警装置。在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置。本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，须采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力。油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。埋地油罐设置防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇筑为一体。油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测。配备消防设备（灭火器、沙子、灭火毯等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，经营过程按《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）要求进行安全管理。

（2）环境风险分析

①风险事故情形设定

根据环境风险识别情况，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。本次环评设定风险事故情形见下表：

表4-19  风险事故情形设定
环境风险类型
风险源

危险单元

危险物质

影响途径

火灾与爆炸等引发的次生污染物排放
油罐区及输油管道
油罐区及输油管道
成品油（汽油、柴油）
大气环境：易燃物质燃烧或爆炸产生的伴生/次生污染物（CO、SO2、NOx、颗粒物）排入大气环境；

地表水环境：火灾消防过程废水通过地表雨水管网排入地表水环境。
易燃物质溢出与泄漏
油罐区
油罐区
成品油（汽油、柴油）
大气环境：危险物质泄漏有害物质
挥发排入大气环境；

地表水环境：有害物质出现漫流通过地表雨水管道进入地表水环境；地下水环境或土壤环境：有害物质泄漏通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。
②环境风险危害后果分析
A、泄漏后果分析

油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。

非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

①对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

项目储油量较小，并在加油站四周设置了不低于2.2m的保护防火墙。因此当加油站一旦发生渗漏与出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，对地表水体影响不大。

②对地下水、土壤的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水、土壤的污染较为严重，地下水、土壤一旦遭到成品油的污染，将使地下水、土壤产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水、土壤完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

项目拟采用双层油罐暂存，由于双层油罐中的油和内层体接触，外层体接触地面。如果内罐渗漏的话，会先渗到内层与外层的夹层中。这个可以通过仪器检测出来，及时修补内层而夹层中油暂时不会再渗漏到外层中的土壤和地下水源外层罐不会与地下水、盐水等产生电解腐蚀现象。外层罐不会与汽油、柴油等油品产生腐蚀现象。内外层之间采用专利工艺技术，使其达到0.1mm的间隙，真正实现了实时测漏的功能，泄漏检测仪24小时实时监控，实时报警杜绝泄漏造成的安全隐患，对地下水及土壤影响较小。
③对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故油，油品出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品出面积、油品蒸气分子平均重度。

项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与出事故时，由于采取了防渗漏检査孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

④火灾后果分析

油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。

⑤爆炸后果分析

加油站发生爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生CO，还可能伴生大量的烟尘和CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其LC50:小鼠2300~5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。因此加油站要严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)进行设计，选择具备相应的资质的施工、监理单位进行建设。加油站日常运营管理中要严格执行各项规章制度，牢固树立安全第一的思想，加强对安全管理干部、安全员的岗位培训，加强现场隐患的排查整改工作，杜绝事故的发生。

（3）环境风险防范措施及应急要求
1）加油站火灾爆炸事故预防措施

从对加油站火灾爆炸事故的统计分析中可以看出，加油站事故的发生具有一定的规律性。为落实“安全第一、预防为主”的方针，保证加油站安全，应采取以下预防措施。
①严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。
②加油站设置符合标准的灭火设施，如干粉灭火器、CO2灭火器、消防沙等，设计及建设符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的相关要求。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效。
③加油站的着火源非常复杂，既有外来火源，又有因电器、静电、金属碰撞火花等产生的内在着火源。火源控制不严是引起加油站火灾的重要原因，因此必须认真吸取教训，严加控制，严禁一切外来火源进入加油站防火禁区，同时在加油站站区内应防止金属撞击产生火星，防止静电、雷电和杂散电流引起火灾爆炸，防止电器设备发生故障产生点火源，杜绝一切违章作业。在加油站区适当增设禁火、禁烟和禁止使用手机的安全警示标志，对褪色的安全警示标志进行更换。
④重视夏季安全管理：夏季是各类事故的多发季节，应针对夏季天气炎热、事故苗头多的特点，强化人员的安全意识，调整好人员作息时间，保证作业人员精力充沛、作业规范并有计划、有步骤地开展预防事故活动，使加油站各项活动正常运行。同时，还应根据夏季雷雨天气多的特点，搞好预防预查，防止雷电引起的油气爆炸、电气火灾、电子电气仪表失灵以及人身遭受伤害等事故，防止暴风雨引起加油站设备遭水淹、设施遭破坏。

⑤加强人员安全教育、科学管理：加油站是面向社会的营业性场所，因此在事故预防中，既要注重加油站工作人员的安全培训教育，使其掌握基本的防火防爆知识，同时还应该注重加油站其他人员的安全，严格落实各项安全生产规章制度，做好加油站流动人员的管理。在有条件的加油站应该实行IC卡加油，尽量减少一次加油过程中参与人员的数量，从而降低事故发生时人员的伤亡损失。
⑥加强装卸油作业管理：在装卸油作业过程中要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修、冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车火灾。在作业过程中应按照规定进行静电接地，控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种突发事件的应急办法和抢救措施。
2）加油站成品油溢出或泄漏事故预防措施
①加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情。
②装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因温度升高膨胀而从容器口冒出。
③放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。
④油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。
⑤维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用。
⑥油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决。
⑦装设高液位检测装置，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。
⑧在加油棚和卸油区四周设置截流管网，可确保场地内泄漏的油品进入隔油池，同时，在隔油池出口设置切断阀，在事故时关闭阀门，确保油品不会通过排水管直接排入外环境。泄漏油品应按危废收集处置。

本项目消防措施采用干法灭火，发生事故时尽量减少消防废水的产生。本项目采用SF双层承重式储油罐，并装设储罐高液位仪和储罐泄露检测仪，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。建议项目严格做好厂内的截流措施，并在雨水和污水排放口处设置切断阀，在站内配置应急水泵。一旦出现油品泄漏，须切断隔油池排口，泄漏油品应按危废收集处置。

3）工程中采取的防范措施

①合理设置储油罐的位置，由专人负责安全管理，站区严禁明火，严防火种接近该区域；

②采用先进合理、安全可靠的工艺流程，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生；

③站区内设置消防和工业卫生等方面的应急设备及器材。

4）加油工艺系统防范措施

①采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。

②采用的卸油油气回收管道接口，符合下列规定：油罐车上的油气回收管道接口，装设手动阀门；密闭卸油管道的各操作接口处，设快速接头及闷盖，在站内油气回收管道接口前设手动阀门；加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口设在地面以上；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；液位仪设有声光报警器，设置在罐区的卸油点处。

③加油机设在地上。

④加油站采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺。

⑤每台加油机按加油品种单独设置进油管。

⑥加油枪采用自封式加油枪，流量不大于60L/min。

⑦加油站的固定工艺管道采用无缝钢管，埋地钢管的连接采用焊接。

⑧油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管，连通软管的直径不小于50mm。

⑨加油站内的工艺管道埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物，当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，采取相应的防渗漏措施。

5）油罐

①加油站的汽油和柴油罐埋地设置，未设在室内或地下室内。油罐采用双层储罐。

②油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

③当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，采取防止油罐上浮的措施。

④油罐的顶部覆土厚度不小于0.5m，油罐的周围，回填干净的沙子或细土，其厚度不小于0.3m。

⑤油罐的各接合管，设在油罐的顶部，其中出油接合管设在入孔盖上。

⑥油罐的进油管，向下伸至罐内距罐底0.2m处。
⑦埋地罐区周围设置围堰，预防油罐泄漏时油品扩散。围堰内的有效容积不低于1个最大储罐的容积50m3。围堰预防油罐泄漏时油品扩散，发生事故时，可通过围堰拦截，控制事态影响范围，事故处理完毕后，利用泵将围堰中的油品转移到其他容器中。

（4）环境风险应急预案
制定风险应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，经过修订完善后，由企业最高管理者批准发布实施。项目风险事故应急预案基本内容见下表。

表4-20   应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：油罐区。

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员。

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；

事故现场善后处理，恢复措施；

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

A、组织机构及职责

建设单位设置专人负责本项目施工期、运营期环境安全，职责包括：

a、负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时负责与外界保持紧密联系，将事态发展向外部支持保障机构发出信号，及时将反馈信息应用于环境风险事故应急的领导和指挥中。

b、保证应对事故的各项资源（包括建立企业救援队），并与社会可利用资源建立长期合作关系。

c、在事故处理终止或处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境风险事故的信息，引导正确舆论导向，对社会和公众负责。

B、应急预案内容

应急工作程序上分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布5个步骤。建设单位编制环境风险事故应急预案对以下内容进行细化，并明确各项工作责任人。

a、预防预警

预防与预警是处理环境安全突发事件必要前提。根据环境安全突发事件严重性、紧急程度和可能波及范围划分预警级别，根据事态发展情况和采取措施效果提高或降低应急预警级别。

b、应急响应

环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向区、市及以上相关部门上报，同时立即开展应急救援工作，需其他应急救援力量支援时应及时向各级政府提出申请。

c、应急处理

针对各类环境风险事故，根据相应救援方案进行救援处理，同时应进行应急环境监测，根据环境监测结果综合分析环境安全突发事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论方式预测并报告环境安全突发事件发展情况和污染物变化情况，作为环境安全突发事件应急决策依据。

d、应急终止

应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各个专业应急救援队伍下达应急终止命令。应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

e、信息发布

环境安全突发事件终止后，要通过报纸、广播、电视、网络等多种媒体及时发布准确、权威信息，正确引导社会舆论，增强对于环境风险应急措施的透明度。

C、监督管理

a、预案演练

建设单位应定期组织不同类型环境风险事故应急实战演练，提高防范和处置环境安全突发事件技能，增强实战能力。

b、宣传与培训

建设单位应加强环保科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强公众的防范意识和相关的心理准备，提高公众的防范能力。企业职工积极主动接受日常培训，企业对重要目标职工进行培训和管理。

c、监督与评价

为保障环境风险事故应急体系始终处于良好备战状态并实现持续改进，建设单位应在应急能力评价体系中实行自上而下监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：a应急机构设置；b应急工作程序建立与执行情况；c应急救援队伍建设；d应急人员培训与考核情况；e应急装备使用和经费管理情况。

（5）环境风险评价结论

本项目涉及有易燃易爆物质，但未构成重大危险源。在认真落实拟采取的风险防范措施、风险应急预案后，该项目环境风险可防可控，风险事故对周围环境造成的影响可以接受。

7、环保设施投资估算

为了确保该项目建成后全厂“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，根据本环评提出的环保治理措施和建议，对该项目各项环保设施投资进行估算，本项目总投资为900万元，其中环保投资为45万元，占总投资的5.0%。详见下表。
表4-21   环保设施投资估算一览表

序号
内容
措施
投资估算（万元）
1

废气处理措施
油气回收系统
30

2
废水处理措施

连接区域市政污水管网
2
3
噪声防治

建筑隔声、基础减振、隔声罩

5

4
固废治理
垃圾桶

1
危废暂存间
2
5
环境风险防范措施
消防器材
5
合计
45
8、“三同时”验收一览表

本项目环保设施“三同时”验收一览表如下表。

表4-23  “三同时”验收一览表

要素

验收项目

环保治理设施

验收标准

废气

非甲烷总烃
油气回收系统
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
废水

生活污水
市政污水管网

排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放
固体

废物

生活垃圾

垃圾桶

生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理
含油废抹布
危废暂存间
含油抹布暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
噪声

噪声

基础减震、建筑隔声

厂界东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	加油站储罐区及加油机
	非甲烷总烃
	油气回收装置
	厂界执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）和厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	油气
	油气回收装置
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	地表水环境
	职工生活污水、外来人员污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、等
	排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放
	《污水综合排放标准》（GB9078-1996）中三级标准

	声环境
	加油机、潜油泵等
	噪声
	低噪声设备，禁鸣、限速等措施降噪
	厂界东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	含油抹布收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；清洗储油罐过程产生的油泥及油罐清洗废水委托资质单位负责处置，不在厂区内贮存。

	土壤及地下水

污染防治措施
	油罐区、卸油区、加油罩棚、危废暂存间采取严格的防渗措施，进行基础防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，站房采取简单地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	加强管理，制定风险应急预案，一旦风险事故发生后，企业及时采取风险防范措施并启动应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险影响降至最低。

	其他环境
管理要求
	1、环境影响评价制度与排污许可制衔接要求
建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“四十二、零售业52：位于城市建成区的加油站”，属于简化管理项目。
2、环境管理
本项目应加强环境管理，建立健全生产与环境管理制度，设专人负责环境保护工作；加大环保投入，确保各项污染防治措施落实到位；拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。运营期间主要环境管理内容及要求如下：
（1）对水、气、声、固废及其他环保污染治理措施的建设情况进行管理；

（2）将环保工程及隐蔽工程（油罐区）纳入环境管理范围内；

（3）对风险防范措施及应急措施进行管理。
（4）项目正常运行期间，按照自行监测要求开展监督性监测，确保污染物排放符合浓度达标要求。站区应建立环保管理台账，记录并及时将污染源及环保措施运行动态上报当地生态环境主管部门。


六、结论
	通过对本项目进行工程分析以及环境影响分析后认为，本项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址符合当地政府规划，选址比较合理，落实本报告提出的各项环保设施和风险防范措施后，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在所在地建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.889
	0
	0.889
	+0.889

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	固体

废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.825
	0
	1.825
	+1.825

	
	含油抹布
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	清灌油泥
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	油罐清洗废水
	0
	0
	0
	210m3
	0
	210m3
	+210m3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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