白山浑分环审字（表）〔2026〕09号
关于《白山市中恒能源有限公司新建加油站项目》环境影响报告表的批复

白山市中恒能源有限公司：

你单位《关于白山市中恒能源有限公司新建加油站项目环境影响报告表的审批申请》和委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：
一、该项目为新建项目，建设地点位于吉林省白山市浑江区东起现状空地，西至英才路，南起现状空地，北至文良街。项目中心地理坐标为：东经126°26′7.288″，北纬41°56′2.213″。本项目占地面积为3012m2，该地块属于公共设施营业网点用地，本项目厂界东侧和南侧为空地，西侧为英才路，北侧为文良街，距离项目最近的敏感点为厂界南侧10m东山村一组村民（4户），
本项目总投资900万元。建设内容包括加油罩棚、油罐区、卸油区及站房等。加油站年销售油量为2117t，其中汽油年销售量为1752t，柴油年销售量为365t。

本项目属于机动车燃油零售业，符合国家产业政策。项目所在地管控单元编码ZH22060220006，环境管控单元名称为浑江区城镇开发边界，属于重点管控单元。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

项目应重点做好以下环保工作。

加强施工期环境保护措施。合理安排施工时间，做好降噪防护，物料遮蔽、洒水降尘，产生固废按要求妥善处理。

（二）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生活污水，生活污水排入市政污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后排放满足《污水综合排放标准》（GB9078-1996）中三级标准限值。项目油罐清洗产生的清洗废水直接由专业清洗公司收集并委托有资质单位处理，不在厂区内贮存。
（三）严格落实大气污染防治措施。加油机、油罐储区产生油气通过油气回收系统装置进行处置执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）中排放标准。

（四）严格落实噪声污染防治措施。加油机、潜油泵等设备噪声通过采取基础减震、安装隔震垫等措施，距离衰减后，厂界噪声东、南侧满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类，西、北侧满足4类排放标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处理措施。含油抹布收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。清洗储油罐过程产生的油泥及油罐清洗废水委托资质单位负责处置，不在厂区内贮存。
    （六）严格落实土壤及地下水污染防治措施。油罐区、卸油区、加油罩棚、危废暂存间采取严格的防渗措施，进行基础防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，站房采取简单地面硬化。
（七）严格落实环境管理措施及监测计划。你单位需按照环评文件中环境监测计划开展环境监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（八）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

（九）你单位应该依法申请排污许可，并按照排污许可允许的污染物排放浓度和排放量排污，落实排污许可中规定的环境管理要求。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位需按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2026年 7月16日 

