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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	白山市浑江区屹博建材经销处沥青搅拌站建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王娜娜
	联系方式
	15904398219

	建设地点
	白山市浑江区河口街道翁泉村

	地理坐标
	（126度31分12.328秒，41度59分21.003秒）

	国民经济行业类别
	C3099 其他非金属矿物制品制造
	建设项目行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30；60、石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	26

	环保投资占比（%）
	13
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3638

	专项评价设置情况
	大气：本项目排放的废气中含有苯并[a]芘，且厂界外500米范围内存在环境空气保护目标，故设置大气专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，因此，项目的建设符合国家产业政策。
2、吉林省“生态环境分区管控”符合性分析

根据2024年6月吉林省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）和吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环〔2024〕158号）中相关内容，本项目所在地管控单元编码ZH22060210013，环境管控单元名称为浑江区水源涵养功能重要区，属于优先保护单元，环境要素为一般管控空间，主要保护对象为水源涵养、生物多样性、水土保持、水土流失。
表1-1 本项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目

情况

符合性

ZH22060210013
浑江区水源涵养功能重要区
1-优先保护
空间布局约束
1原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。2禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。3禁止导致水体污染的产业发展。4禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。5禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。6原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。7区内现有不符合主体功能定位的的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。

本项目沥青搅拌站建设项目，占地性质为工矿用地，厂内占地现状为原白山市佳顺筑路材料有限公司沥青搅拌站项目，不涉及树木砍伐。

本项目生产废水不外排。
不属于限制类及淘汰类、污染重、高耗能项目。项目建设不会影响区域水源涵养功能重要区的功能要求，不会损害生态服务功能和生态产品质量。

符合

根据吉林省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（统称“三线一单”），实施生态环境分区管控。

（1）生态保护红线

本项目位于浑江区河口街道翁泉村，查询吉林省生态环境分区管控公众端应用平台，本项目所在地管控单元编码ZH22060210013，环境管控单元名称为浑江区水源涵养功能重要区，属于优先保护单元，环境要素为一般管控空间，主要保护对象为水源涵养、生物多样性、水土保持、水土流失。故本项目不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

根据吉林省2025年生态环境状况公报和现状补充监测数据，白山地区属于空气达标区，评价区大气环境质量良好；

根据吉林省88个国控断面中浑江上西村、江源（浑）断面2026年1月至3月平均值数据，浑江白山市境内西村、江源（浑）断面水环境质量较好；区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处理/处置各项污染物，能够做到达标排放，不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目用水来自厂区水井；用电由电网统一供给；用地为工矿用地，符合用地规划，不会突破资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

①吉林省总体准入要求

吉林省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号），其符合分析如下。

表1-2  与吉林省生态环境准入清单符合性
管控领域

环境准入与管控要求

本项目

符合性

全省总体准入要求

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
1.本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项；
2.根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策。
3.本项目在采取相应污染防治措施后，废气、噪声均能够达标排放、废水、固体废物不产生二次污染，满足生态环境保护要求。
符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目不属于两高项目，不属于高耗水、高耗能、高污染以及产能过剩项目；项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业。本项目不建设燃煤锅炉。

不涉及

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
本项目不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等行业。本项目不在规划产业园区内。

不涉及

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
不涉及

不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
本项目运营期涉及颗粒物、SO2、NOX、NMHC总量控制指标，属于豁免管理。本项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于重点行业。
符合
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
2025年度，白山市属于环境质量达标区。项目产生的废气经处理措施处理后，排放的废气满足相应标准要求，无特别排放限值要求。

不涉及

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
不涉及

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
不涉及

不涉及

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
不涉及

不涉及

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
本项目不属于危险化学品生产企业。

不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
本项目不在集中式保护范围内，不会危害饮用水水源水质达标和水源安全。

不涉及

资

源

利

用

要

求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。

火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

厂区初期雨水和车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于厂区降尘，不外排。不属于钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水行业。

符合

按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

本项目在现有厂区内建设，占地性质为建设用地，不新增占用黑土地。

符合

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目不使用煤炭。

不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目所在区不属于高污染燃料禁燃区。

不涉及

②白山市生态环境准入清单

表1-3  与白山市生态环境准入清单符合性
管控领域

环境准入与管控要求

本项目

是否符合

空间布局约束
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
不涉及

不涉及

污染物排放管控

环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
本项目废气经污染防治措施治理后可以达标排放，废水不外排，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，项目周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标。
符合

水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。
本项目不属于高耗水项目，不会突破当地水资源管理上线。
符合

土地资源

2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
本项目占地性质为工矿用地，不占用黑土地。
符合

能源

2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
本项目不使用煤炭等能源。

不涉及

3、选址合理性分析

本项目位于浑江区河口街道翁泉村，占地性质为工矿用地，项目厂区东侧隔村路为林地，南侧为闲置空地和林地，西侧为山体林地，北侧隔林地为国道G201，最近敏感点为厂区西侧290m处泉村居民。
本项目所在区域既不是饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义的保护区等社会关注区。项目不涉及生态保护红线划定区，符合环境质量底线的原则，符合资源利用上线要求。本项目位于白山市环境管控单元中的优先保护单元——浑江区水源涵养功能重要区，经对比分析，项目符合吉林省生态环境准入清单总体准入要求、白山市生态环境准入清单总体准入要求、环境管控单元生态环境准入清单准入要求，符合《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。
综上，项目对外环境无明显制约因素，因此本项目选址合理。

4、与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相符性分析
本项目与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表。
表1-4   与《白山市空气质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析
《白山市空气质量巩固提升行动方案》摘录
推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。

符合，本项目废气经治理后满足相关排放标准要求，废气无组织排放量较小，能够满足相关排放标准要求。
《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录
推进“散乱污”企业深度整治。开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。
符合，厂区初期雨水和车辆冲洗废水集中收集15m3沉淀池，经隔油沉淀后回用于厂区降尘，不外排。
《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录
提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活垃圾治理收转运体系，持续开展非正规垃圾堆放点排查整治。加强农村垃圾收集点、农村生活垃圾中转站和无害化处理设施建设，做到前端保洁不留死角、中间转运日产日清、末端处理达到无害。建立健全监管考核制度和长效运行管理机制，探索构建“政府购买服务、企业一体化运作、委托第三方监管”运营管理新模式。加强村庄日常保洁，推进农村生活垃圾分类和资源化利用。

符合，本项目废石料收集返回原料提供厂；滴漏沥青和沥青混凝土残渣回用于生产过程，不外排；沉淀渣回用于生产过程，不外排；生物质炉渣和布袋收尘灰集中收集袋装后暂存封闭灰渣间内，外售做有机肥料；布袋除尘器收集粉尘回用于生产过程，不外排；废布袋收集后外卖物资回收部门；隔油装置产生的废油交由有处理能力的单位处置；隔油装置产生的废油、废导热油、废活性炭、废机油以及废含油抹布、手套暂存于危废间，送有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

由上表可知，本项目的建设符合《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》。

5、与《吉林省大气污染防治条例》符合性分析
根据《吉林省大气污染防治条例》中第七条 排放工业废气或者国家公布的名录中所列的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实施排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

本项目投入运行前，按照相关规范要求重新申请排污许可手续，未重新取得排污许可手续不得排放污染物。
6、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析
根据中共吉林省委 吉林省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2021年12月31日）中（十）加强生态环境分区管控。强化国土空间规划和用途管控要求，减少人类活动对自然空间的占用。将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加快推动“三线一单”成果落地实施，加强在政策制定、规划实施、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
本项目位于浑江区河口街道翁泉村，管控单元代码为ZH22060210013，项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于重点行业，运营期废气经治理后满足相关标准要求。项目占地为工矿用地，符合区域“生态环境分区管控”要求。
7、与《“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

表1-5  与“十四五”挥发性有机物综合治理方案的符合性
序号
《“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相关内容
符合性分析
是否符合
1

严格环境准入。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。
本项目不属于高VOCs排放建设项目。
符合
2

加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%。
本项目有机废气收集效率95%，不低于90%。
符合
3

大力推广使用水性、紫外光固化油漆，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。
本项目沥青储罐呼吸废气G9密闭集气（集气效率100%）+沥青搅拌及出料废气G10集气系统（集气效率95%）+两级活性炭吸附（吸附效率70%）经15m高排气筒（DA004），废气能够实现达标排放。

其中沥青储罐呼吸废气口采用管道进行密闭收集（集气效率100%）；沥青搅拌及出料废气采用密闭负压集气方式收集（集气效率95%）。
符合
8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）的符合性分析
表1-6  《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
与项目相关要求
本项目情况
符合性
VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品
加强了废气收集，安装了高效治理设施
符合
推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业
不属于涂装行业
不涉及
含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放
本项目沥青储罐呼吸废气G9密闭集气（集气效率100%）+沥青搅拌及出料废气G10集气系统（集气效率95%）+两级活性炭吸附（吸附效率70%）经15m高排气筒（DA004），废气能够实现达标排放。
符合
鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行
已制定自行监测方案，且设计制度已完善
符合
 


二、建设项目工程分析
	建设
内容
	1、项目由来
本项目位于浑江区河口街道翁泉村，占地性质为工矿用地，土地手续详见附件。厂区现状为主要为白山市佳顺筑路材料有限公司沥青搅拌站项目（企业原名白山市市政建设有限公司），该项目2008年取得白山市环境保护局审批意见（编号：200818），项目于2016年取得白山市环境保护局浑江区分局验收意见（白山浑分环审验字[2016]3037号），详见附件。厂区内现有设备已闲置多年，建设单位通过利用和改造厂区现有沥青混凝土搅拌设备，新建年产2万t沥青混凝土拌合站。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021.01.01），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“60 石墨及其他非金属矿物制品制造其他”应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受白山市浑江区屹博建材经销处的委托，吉林省中环瑞邦环保科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。在对项目建设情况进行了认真调研，并踏勘了本项目及周围环境概况，在充分收集、整理相关资料的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。在报告表的编制过程中，得到了当地生态环境部门的大力支持和密切配合，在此一并表示感谢。

2、建设项目概况

项目名称：白山市浑江区屹博建材经销处沥青搅拌站建设项目
建设单位：白山市浑江区屹博建材经销处
项目性质：新建
建设地点：白山市浑江区河口街道翁泉村，厂址中心地理坐标为东经126°31′12.328″，北纬41°59′21.003″。占地面积为3638m2，占地性质为工矿用地。
周边关系：项目厂区东侧隔村路为林地，南侧为闲置空地和林地，西侧为山体林地，北侧隔林地为国道G201，最近敏感点为厂区西侧290m处泉村居民。项目地理位置详见附图1，项目用地范围四周情况详见附图2。

项目投资：本项目总投资为200万元，环保投资26万元，环保投资占总投资的13%。

3、主要建设内容

本项目主要建设1座年产2万t沥青混凝土拌合站。本项目工程组成详见下表2-1。

表2-1   本项目工程组成一览表

工程类别
建设内容
备注
主体工程
沥青混凝土生产线
建设1座年产2万t沥青混凝土拌合站。占地面积800m2，钢结构，进行沥青混凝土加工。包括上料仓、设备主体、燃烧器等，年产2万t沥青混凝土
利旧
辅助工程

办公室
占地面积140m2，共1层，供员工办公，不设置食堂
利旧
锅炉房
建筑面积45m2，将原厂区3t/h燃煤导热油炉改造为1台3t/h生物质导热油炉
改造
储运
工程
原料堆场
用于碎石骨料贮存，占地面积1000m2，堆高最高为9m
利旧
沥青储罐
厂区共设置3个50m3沥青储罐，均为全封闭式
利旧
天然气撬车
天然气撬车1辆，容积为5000m3/辆
利旧
粉料仓
1个容积为80m3矿粉筒仓，高度为15m，1个容积为30m3矿粉筒仓（备用），高度为15m
利旧
危废暂存间
建筑面积约为5m2，危险废物临时贮存

新建
公用
工程
供水
本项目用水由地下水井提供，能够满足本项目需求
利旧
排水
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥；厂区初期雨水和车辆冲洗废水集中收集至15m3沉淀池，经隔油沉淀后回用于厂区降尘，不外排
新建
供电

依托当地电网

依托
供热
冬季不生产，无需生活供暖供热；沥青加热采用1台3t/h生物质导热油炉，采用成型生物质颗粒为燃料；骨料烘干系统采用1台燃天然气燃烧器供热
新建
环保
工程
废水
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥；厂区初期雨水和车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于厂区降尘，不外排
新建
废气
①沥青储罐加热呼吸口废气（G9）经密闭集气（集气效率100%）与搅拌及出料沥青烟气（G10）经集气装置（集气效率95%）经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA004）排放；
②骨料烘干、筛分废气（G4、G6）、烘干系统燃烧器废气（G5）经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，未被收集的废气无组织排放；

③导热油炉烟气（G8），导热油炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器（处理效率99%）处理后经30m高烟囱排放（DA002）；

④运输起尘量（G1）及时清扫和对路面进行洒水降尘，抑制率为70%；

⑤骨料卸料、堆存粉尘（G2）洒水降尘70%、不低于物料堆高围挡+苫布遮盖等方式有效抑制86%；

⑥冷料上料粉尘（G3）皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩可抑尘80%；冷料上料过程为砂石骨料的输送，不含矿粉，矿粉直接由密闭管道输送至搅拌机。
⑦矿粉筒仓废气（G7）经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15m仓顶排气口（DA003）排放
新建
噪声
采用低噪声设备、对产噪设备进行基础减震，定期保养维护，保持其良好的运转状态
新建
固体废物
废石料收集返回原料提供厂；滴漏沥青和沥青混凝土残渣回用于生产过程，不外排；沉淀渣回用于生产过程，不外排；生物质炉渣和布袋收尘灰集中收集袋装后暂存封闭灰渣间内，外售做有机肥料；布袋除尘器收集粉尘回用于生产过程，不外排；废布袋收集后外卖物资回收部门；隔油装置产生的废油、废导热油、废活性炭、废机油以及废含油抹布、手套暂存于危废间，送有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理

新建
地下水及土壤

分区防渗：对地下水、土壤存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。办公室、厂区地面等区域为简单防渗区，采用简单水泥硬化即可。锅炉房、沉淀池为一般防渗区，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s。沥青储罐区、危废暂存间所在区域为重点防渗区，渗透系数≤10-7cm/s，并设置围堰等，,危废间地面同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）针对危险废物堆放的有关要求：基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰等。

新建
环境风险

沥青罐区按设置不低于0.55m高，面积约为100m2的围堰，其容积约为55m3，可满足单罐容积50m3泄漏要求。按照安全、消防、职业卫生等有关规定及有关部门管理内容的工作，按照所属部门相关文件要求落实。制定环境风险应急预案，配备相应应急物资，定期开展应急演练。
新建
4、主要产品及产能

本项目产品及产能情况详见下表2-2。
表2-2   项目产品方案一览表
序号
产品名称
产品产量
备注
1
沥青混凝土
2万t/a
《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）
5、主要生产设备
本项目主要生产设备详见表2-3。主要生产设备利用厂区现有，部分环保设施新增。

经调查，沥青混凝土搅拌设备型号CL-1500A，设计生产能力为15t/h，本项目设计年生产180d，8h/d，则产能可达2.16万t/a，满足本项目设计年产2万沥青混凝土要求。
表2-3   主要生产设备一览表

序号

名    称

参数

数量

单位

用途

备注

1

沥青混凝土搅拌设备

CL-1500A

1

套

主要用于沥青混凝土各项物料称量混合搅拌

利旧
2

生物质导热油炉

3t/h
1

台

用于沥青加热

改造

3

燃烧器

MIB

1

台

用于骨料烘干（燃气）
利旧
4

烘干滚筒

/
1

台

用于骨料烘干

利旧
5

天然气撬车

5000m3
1

辆

储存天然气，用于导热燃烧器

利旧
6
沥青储罐

50m3
3

个

储存沥青

利旧
7
矿粉筒仓
80m3和30m3
2
个
存储矿粉，30m3为备用
利旧
8
装载机
/
2
个
用于原料运输
利旧
9
输送机

/
2
个
用于原料输送
利旧
10
重力除尘+袋式除尘器
/
1
套
粉尘和烟气治理
利旧
11
袋式除尘器
/
1
个
粉矿仓等治理
利旧
12

旋风除尘+耐高温袋式除尘器

/
1
个
导热油炉烟气治理
利旧
13
两级活性炭吸附装置
/
1
套
用于沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃治理
新建

14
油水分离装置

/
1
套
用于治理含油污水
新建

6、主要原辅材料
本项目生产沥青混凝土，主要原材料为：骨料、矿粉、石油沥青等，燃料为生物质和天然气。矿粉存储于封闭式矿粉仓内存放。骨料堆存在骨料堆场，最高处堆高为9m，周围设不低于物料堆高围挡。本项目主要原辅材料见表2-4。
表2-4   本项目主要原辅材料消耗情况

序号
名称
年使用量
储存方式
来源及运输方式
备注
1
石油沥青

840t

3个50m3沥青储罐

外购，罐车运输
储罐储存，最大储存量180t
2
骨料

18623t

堆场堆存

外购，汽车运输
骨料堆场堆存，最大储存量10800t
3
矿粉
560t
1个80m3矿粉筒仓
外购，罐车运输
储存于矿粉仓，最大储存量为232t
4
成型生物质
540t
袋装储存
外购，货车运输

袋装储存，最大储存量45t
5
天然气
12.8万m3
撬车储存

外购，撬车运输

撬车储存，最大储存量5000m3，该值为单台撬车泄压后标准状况的容积
6
导热油
2t
/
外购
一次性加入到炉内后可循环使用

7
活性炭
0.85t
一次加入，定期更换
外购
/
注：石油沥青密度1.2t/m3，骨料密度1.6t/m3，矿粉密度按2.9t/m3，天然气密度0.74kg/m3。
本项目主要原辅材料理化性质如下：

①沥青混凝土骨料：骨料为不同粒度规格碎石与石屑。主要由长石、石英、云母组成，主要成分为67-76%SiO2、12-17%Al2O、0.1-2.7%CaO、0.5-1.6%MgO、0.2-0.9%Fe2O3。骨料规格为0-5mm、5-10mm、10-15mm、15-20mm四种，采购后直接用车辆运进料场。

②粉料（矿粉）：沥青混凝土生产线使用的矿粉为石灰石粉末，粒径为0.075mm，质白细，外购其他生产厂家，罐车运输至厂区内泵入筒仓内。

③石油沥青：沥青化学性质及成分为：单环芳烃60%、双环芳烃35%、多环芳烃5%，五环多环芳香烃（苯并[a]芘）极少；闪点为230℃，引燃温度为485℃，相对密度（水=1）一般在1.15-1.25左右，不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠，呈中等毒性；石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性，塑性、防水性及粘滞性较好，用于交通运输、建筑业等基础设施建设的材料、原料等。

本项目石油沥青外购，采用罐车运输进场，石油沥青技术指标详见下表。
表2-5   石油沥青技术指标一览表
序号
项目
指标要求
检测依据
1
外观
纯黑色粘稠固态沥青，有亮光泽，无杂色、杂质及可见颗粒，无异臭味。
/
2
针入度
80~100（1/10mm）
GB/T4509
3
软化点
42~52℃
GB/T4507
4
延度
100cm
GB/T4508
5
溶解度
不小于99%
GB/T11148
6
密度
（水=1）一般在1.15-1.25左右

GB/T8928
7
闪点

230℃
GB/T267
④导热油：导热油是一种优良的传热介质，它具有热稳定性好、热效率高、传热均匀、温度控制准确等优点。按生产原料划可划分为矿油型、合成型二大类，两者均为烷烃类、环烷烃类、芳烃类及其衍生物组成的混合物。本项目采用导热油为矿油型，是以精制矿物油加入抗氧剂、防焦剂等添加剂制成的热传导液，具有无毒、无味，在常温下不易氧化，无需氮封等特点。通过加入添加剂，消除了导热油的热氧化反应和热聚合反应，提高了导热油的稳定性，防止因产生结焦现象而引发的风险事故发生。导热油闭口闪点不得低于100℃，开口闪点不低于160℃。

⑤天然气：天然气是以甲烷为主要成分，少量含有乙烷、丙烷、丁烷等成分。无色、无气味，易燃气体。能被液化和固化，燃烧时呈青白色火焰。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，爆炸极限为 5%-14%。密度为0.74kg/m3，比空气轻，能扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。报告单见附件。
表2-6  天然气组分一览表

序号
检测项目
检测结果
1
甲烷， %
88.72
2
乙烷，%
1.41
3
丙烷， %
0.07
4
异丁烷， %
<0.01
5
正丁烷， %
0.01
6
新戊烷， %
0.01
7
异戊烷， %
<0.01
8
正戊烷， %
<0.01
9
乙烷和更重组分， %
0.01
10
二氧化碳
1.95
11
氧气
0.48
12
氮气
7.24
13
一氧化碳
<0.01
14
氦气
0.07
15
氢气
<0.01
16
高位发热量，MJ/m³
33.97
17
低位发热量，MJ/m³
30.62
18
密度，kg/m3
0.7399
19
总硫（以硫计）/mg/m3
<1

20
硫化氢/mg/m3
<0.1
⑥生物质颗粒：圆柱状颗粒，直径一般为6-10mm，长度约为其直径的4-5倍，属于可再生燃料。生物质颗粒的发热量一般在 3500-5000Kcal/kg，本项目生物质燃料成分分析详见下表，报告单见附件。

表2-7  生物质成分一览表

名    称

单 位

成分分析
全水分Mt
%
3.38
干燥基灰分Ad

%

0.95

空干基挥发份Vad

%

81.39

干燥无灰基挥发份Vdaf

%

82.58

干基高位发热量Qgr，d
Kcal/kg
4515

MJ/kg
18.9（折算）
收到基低位发热量Qnet，ar
Kcal/kg
4258

MJ/kg
17.8（折算）
干基全硫St，ad

%

0.02

干基固定碳D

%

17.16

收到基挥份Aar

%
0.92（折算）
收到基硫Sar
%
0.02（折算）
注1：1MJ=239kcal，则 4258kcal=17.8MJ。 

注2：已知全水分为3.38%，根据公式换算：收到基=（100-水分）÷100×干燥基，收到基灰分=（100-3.38）/100*0.95=0.92；收到基全硫=（100-3.38）/100*0.02=0.02。
7、劳动定员及工作制度

本项目职工12人，年工作日为180天（6个月），冬季不生产，每天1班，每班8h。

8、公用工程

（一）给水
1.降尘用水

本项目降尘用水量为1.66m3/d，年用水量为298.30m3/a，其中初期雨水为125.5m3/a，车辆冲洗废水为138.24m3/a，回用沉淀池的上清液，降尘用水全部蒸发损失，不外排。
2.车辆冲洗用水
本项目不对运输车辆罐体内部进行清洗，仅对外表面进行清洗。运输车辆约每5天冲洗一次，运输车辆共有6辆，车辆冲洗水量为0.8m3/辆·次，冲洗车辆用水量约为4.8m3/次，则每年车辆冲洗水用量为172.8m3/a。

3.生活用水

项目职工12人，年生产180天，根据《吉林省地方标准 用水定额 第4部分：居民生活》（DB22/T 389.4-2025），生活用水按60L/人·d计，则生活用水量为0.72m3/d（129.6m3/a）。

综上，本项目用水量为302.4m3/a。

（二）排水
本项目废水主要为初期雨水、车辆冲洗废水和生活污水。

1.初期雨水
本项目沥青搅拌站生产区汇水面积为800m2，主要包含沥青搅拌站拌合区和沥青储罐区，项目建成后，降雨会对堆场造成冲刷，产生含有一定量泥沙的雨水，主要污染物为SS和石油类。

Q=a×H×F/1000
式中：Q--水量（m3/年）

a--径流系数

H--降雨量（mm/年）

F--汇水面积（m2）

根据历史数据，浑江区年均降水量为883.4mm，全年降水量的60%集中于夏季，生产区汇水面积为800m2，取径流系数0.2。则因降雨产生的淋溶水量为85m3/a。

根据白山市浑江区暴雨强度计算公式：
q=696（1+1.05lgP）/t0.67
式中：q--设计降雨强度，L/（s·hm2）；

P--设计重现期，a，本次取2；

t--降雨历时，min，本次取15；

经上述公式计算得出q为149.6L/（s·hm2），则在暴雨情况下厂区初期雨水收集最大量为10.8m3。所以将本项目建设的1座有效容积为15m3的沉淀池作为初期雨水收集池，初期雨水通过截排水沟流入沉淀池，经隔油沉淀后回用于厂区降尘用水。
2.车辆冲洗废水
车辆冲洗废水产生系数按80%计，则产生量为3.84m3/次（138.24m3/a），废水经截排水沟排入沉淀池，经隔油沉淀后回用于厂区降尘用水。

3.生活污水
职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.58m3/d（103.68m3/a），排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。
本项目水平衡示意图见下图2-1。
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图2-1   本项目水平衡示意图   单位：m3/a
（三）供热
本项目冬季不生产，无需供暖。沥青加热采用1台3t/h生物质导热油炉，采用成型生物质颗粒为燃料；骨料烘干系统采用1台燃天然气燃烧器供热。
（四）供电
本项目供电由当地电网提供，能够满足本项目用电需求。

9、建设项目实施进度

本项目计划2026年8月开始施工，施工工期为1个月，预计2026年9月建成投产。

	工艺
流程
和产
排污
环节
	1、施工期主要污染工序

（1）废气

施工期大气污染物为建筑材料运输、装卸、堆放和车辆行驶过程中产生的扬尘、焊接烟尘及施工车辆产生的汽车尾气。

（2）废水

施工期废水为施工人员生活污水。

（3）噪声

施工期噪声为施工机械和运输车辆产生的噪声。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物为施工废焊条、生活垃圾。
2、运营期工艺流程及污染工序
（1）转运

将沥青混凝土生产线所需的骨料通过车辆运输直接倾倒入堆场内。

车辆运输及骨料堆存过程中会产生无组织扬尘（G1和G2），为减少无组织扬尘对周围环境的影响，运输及堆存过程中采用苫布遮盖，并采取定期对厂区进行洒水降尘等措施。

（2）冷料系统上料

骨料（石料）经装载机进入单个带料仓的配料计量装置，按设定好的配比集料后，通过水平和倾斜槽型带式输送机输送至干燥滚筒内。

冷料系统采用密闭上料，皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩，上料过程中产生的颗粒物（G3）。

（3）烘干

干燥滚筒采用摩擦传动方式，干燥过程自动调节，从上料皮带出来的骨料从料箱进入滚筒，骨料在干燥滚筒内运动，利用燃烧器燃烧天然气产生的烟气热量对直接对骨料进行加热干燥（直接加热），将骨料加热到160℃，由红外线测温仪检测温度，调节器处理检测结果并通过伺服电机调节燃烧器的供油量及风油比，达到最佳燃烧效果。本项目采用滚筒干燥系统，然后骨料从出口斜槽流出进入骨料提升机。

骨料在干燥滚筒内翻转机干燥过程中产生颗粒物（G4）、燃烧器燃烧废气（G5）收集后，经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。

（4）筛分

通过提升机提起，把从干燥滚筒里出米的烘干的热骨料提升输送至热骨料振动筛中，通过振动筛将骨料筛分成沥青搅拌所用粒径大小的骨料。

筛分过程中的骨料提升机提升及振动会产生颗粒物（G6），收集后经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，筛分不符合拌合需求的骨料（S1）将由厂家回收破碎再利用。

（5）搅拌

①粉料供给

矿粉通过罐车运至厂区内，由车辆自动的气动设施将矿粉送至筒仓内，仓顶设有呼吸口和重力除尘+布袋除尘器。矿粉在使用过程中经给料机给料并由计量装置计量后送至搅拌缸内。矿粉在生产过程中采用输送机送至给料机、计量装置和搅拌缸内，输送机与各给料机、筒库和计量装置等设备采用密闭连接，并电脑控制送料，在输送过程中无粉尘溢出。

粉料在输送的过程中在空气压力的作用下粉料仓里将会产生颗粒物（G7），经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）经15m高排气筒（DA003）排放；粉料运输车辆扬尘（G1）无组织排放。

②沥青供给

本项目利用1台3t/h导热油炉，使用成型生物质颗粒作为燃料将导热油加热，并通过循环泵，对沥青储罐、搅拌缸、沥青管道等进行加热保温，将沥青加热到140~160℃后，沥青泵将沥青从储罐打入拌合系统与骨料、矿粉混合。

导热油炉产生的锅炉烟气（G8），主要污染物为SO2、NOx、烟尘、烟气黑度等，经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过1根30m高烟囱（DA002）进行排放；沥青在间接加热过程中产生沥青烟气（G9），沥青储罐呼吸废气口采用管道进行密闭收集（集气效率100%），收集后经两级活性炭吸附（吸附效率70%），处理后经一根15m高排气筒（DA004）排放。

③骨料、粉料、沥青搅拌

按生产配比计量完毕后，先将骨料料、矿粉投入至拌缸后，搅拌4~5秒，再依设定顺序投入沥青进行均匀混合搅拌30~40秒钟，最后得到沥青混凝土成品料通过电子-气动闸门卸料至运输车或输送到成品料保温仓。

搅拌过程中产生的沥青烟气（G10）采用密闭负压集气方式收集（集气效率95%），收集后与经两级活性炭吸附装置（吸附效率70%）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；搅拌过程中产生的搅拌残渣（S2）回用于生产过程中；沥青泵将沥青从储罐打入拌合系统时产生的散落物料（S2）回用于生产过程中。

本项目沥青混凝土拌和工艺流程及产排污环节见下图所示。


图2-2   本项目运营期生产工艺流程及产排污环节示意图
运营期产污环节详见下表2-8。
表2-8   本项目产污环节一览表
污染类别
序号
污染源名称
主要

污染物
治理措施
废气
G1
运输扬尘
颗粒物
及时清扫和对路面进行洒水降尘，抑制率为70%

G2
骨料卸料、堆存粉尘
颗粒物
洒水降尘70%、不低于物料堆高围挡+苫布遮盖等方式有效抑制86%

G3
冷料系统上料输送
颗粒物
皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩可抑尘80%

G4
烘干粉尘
颗粒物
经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15m高排气筒（DA001）

G5
烘干系统燃烧废气
SO2
NOX
颗粒物
G6
筛分粉尘
颗粒物
G7
料仓废气
颗粒物
经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15高仓顶排气口（DA003）排放

G8
导热油炉烟气
SO2
经旋风除尘+布袋除尘器（处理效率99%）处理后经1根30m高的烟囱排放（DA002）

NOX
颗粒物
G9
沥青储罐加热呼吸废气
沥青烟
密闭集气（集气效率100%），收集后经两级活性炭吸附（吸附效率70%），经一根15m高排气筒（DA004）排放；未收集的废气以无组织形式排放

苯并[a]芘

NMHC
G10
搅拌及出料废气

沥青烟

集气装置（集气效率95%），经两级活性炭吸附（吸附效率70%），经一根15m高排气筒（DA004）排放；未收集的废气以无组织形式排放

苯并[a]芘

NMHC

废水
W1
生活污水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮等
排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排
W2
车辆冲洗废水
pH、石油类、SS等
排入沉淀池，经隔油沉淀后回用于厂区降尘
W3
初期雨水
pH、石油类、SS等
固体废物
S1
筛分工序
废石料
收集返回原料提供厂

S2
散落物料
滴漏沥青和沥青混凝土残渣

回用于生产
S3
沉淀渣
沉淀池
回用于生产
S4
废气处理
废布袋
收集后外卖
S5
布袋除尘器收集粉尘
回用于生产
S6
废活性炭
暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理
S7
导热油炉
废导热油
S8
设备维修
废机油
S9
废含油抹布、手套
S10
员工生活
生活垃圾
定期交由环卫部门处理
S11
水处理
隔油装置产生的废油
暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理
噪声
设备噪声
噪声
选用低噪声设备、基础减振

3、物料平衡

本项目运营期物料平衡详见下表2-9。
表2-9   本项目物料平衡一览表
序号
原料名称
投入量t/a
产品名称
产出量t/a
1
石油沥青
840
沥青混凝土
20000
2
骨料
18623
有组织排放粉尘
0.0753
3
矿粉
560
无组织排放粉尘
0.149
4
布袋收集粉尘
18.6551
5
有组织排放沥青烟
0.144
6
无组织排放沥青烟
0.003
7
活性炭吸附沥青烟
0.337
8
废石料
2.937
9
滴漏沥青和沥青混凝土残渣
0.5
10
沉淀渣
0.2
合计
20023
20023



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于浑江区河口街道翁泉村，占地性质为工矿用地，土地手续详见附件。厂区现状为白山市佳顺筑路材料有限公司沥青搅拌站项目，该项目2008年取得白山市环境保护局审批意见（编号：200818），于2016年取得白山市环境保护局浑江区分局验收意见（白山浑分环审验字[2016]3037号），详见附件。厂区内现有设备已闲置停用，建设单位通过利用和改造厂区现有沥青混凝土搅拌设备，新建年产2万t沥青混凝土拌合站，固按本次环评新建考虑。

经调查，原有白山市佳顺筑路材料有限公司沥青搅拌站项目厂区面积约4638m2，相比本项目厂区面积多出1000m2，主要为厂区西侧1栋1000m2仓库，因该仓库另做它用，不租赁给白山市浑江区屹博建材经销处使用。现有厂区主要建筑物为1个建筑面积140m2办公室，1个建筑面积45m2锅炉房。现有厂内为1条年产5000t沥青混凝土生产线，当时设计年生产仅为45d（设备型号CL-1500A，生产能力为15t/h，45d可生产5400t）；本项目年生产180d，设计年生产2万t沥青混凝土，本项目利用现有搅拌设备进行生产。

现有厂区环评批复于2008年，建设项目较早，于2016年通过白山市环境保护局浑江区分局验收意见（白山浑分环审验字[2016]3037号）。经现场勘查，原有企业主要存在以下环境问题。

①企业未建设初期雨水收集池、沥青罐区未设置围堰、未建设危险废物暂存间；

②原导热油炉为燃煤锅炉，属于《产业结构调整目录（2024年版）》淘汰类设备；

③沥青储罐加热呼吸口废气与搅拌及出料沥青烟气未采取措施，直排。
本项目建设单位白山市浑江区屹博建材经销处通过利用、改造现有设备进行新建年产2万t沥青搅拌站项目，故应承担解决现存环境问题，主要包含以下措施。

①按要求建设15m3沉淀池并安装隔油装置；沥青罐区设置0.55m围堰；建设5m2危险暂存间；

②将原燃煤锅炉改造为3t/h生物质导热油炉；

③沥青储罐加热呼吸口废气与搅拌及出料沥青烟气经集气装置处理后经两级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
根据吉林省生态环境厅2026年6月3日发布的《吉林省2026年生态环境状况公报》中的数据判定区域环境空气质量达标情况。白山市2025年度环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM2.5）、颗粒物（PM10）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。

现状补充监测各监测点位处的NOx的小时浓度和日均浓度，苯并［a］芘和TSP的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3限值要求，区域环境空气质量良好。

详见大气环境影响专项评价。

2、地表水环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3 年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
为了解所在区域的地表水环境质量状况，本项目所在区域地表水环境现状优先采用吉林省生态环境厅2026年发布的《2026年1月-3月吉林省地表水国控断面水质月报》中相关数据。
浑江区主要水体为浑江，根据吉林省生态环境厅公布吉林省地表水国控断面数据，浑江断面水质情况如下。
表3-1  吉林省浑江月国控（考核）断面水质状况（节选）
河流名称
时间
断面名称
水质类别
环比
同比
本月
上月
去年同期

浑江
2026.1
西村
Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

↓
→
江源（浑）
Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

↓
↓
2026.2
西村
Ⅲ
Ⅱ

Ⅲ

↓
→
江源（浑）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
→
→
2026.3
西村
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
→
→
江源（浑）
Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

→
↓
注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。

“×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。

“↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。
由上表可以看出，西村、江源（浑）断面的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。
3、声环境
（1）监测点布设

根据本项目声环境评价范围及工程可能对声环境敏感点产生的影响，在项目区周围布设4个声监测点位。

（2）监测项目

等效噪声级Leq。

（3）监测频率及监测方法

分昼间和夜间两次监测，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准要求执行。

（4）监测时间

吉林省同盛检测技术有限公司于2026年6月6日现场监测，分昼间、夜2次监测。

（5）评价标准

根据《白山市浑江区主城区声环境功能区划图》，详见附图6。项目所在区域应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准。

（6）评价方法

采用直接比较方法评价声环境现状。

（7）监测结果

本项目噪声监测结果详见下表。

表3-2  厂界噪声监测结果         

序号

监测点

监测值dB（A）
昼间

夜间

1#
项目东厂界外1m

52
41
2#
项目南厂界外1m

53
43
3#
项目西厂界外1m

51
40
4#
项目北厂界外1m

53
41
标准

65
55
采用直接比较的方法评价项目处的噪声现状值，本项目各个监测点昼、夜间的等效声级均不超标，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，评价区域声环境质量良好。

4、地下水环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅳ类项目；本项目各单元将按照相关要求进行地下水分区防渗，不存在地下水环境污染途径，因此不开展地下水环境质量现状调查。
5、土壤环境
（1）监测点位

根据区域所在地地理位置及周围环境概况，本次共布设1个监测点，土壤环境监测点位下表3-3和附图3。

表3-3   土壤环境监测点位布设一览表
序号
点位名称
点位位置
采样深度

布设目的
1

厂区内沥青罐附近

厂区内
表层土壤，0~0.2m
了解项目所在区域土壤环境质量现状
（2）监测项目
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘、石油烃。

（3）监测时间
由吉林省同盛检测技术有限公司于2026年6月6日进行监测。
（4）评价标准
执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。
（5）监测结果

本项目土壤环境质量监测结果见下表3-4。

表3-4   土壤环境监测结果一览表
采样日期

检测项目

厂区内沥青罐附近
第二类用地筛选值限值

单位

2026.6.6
pH
7.2
/
无量纲
砷

12.8
60

mg/kg

汞

0.199
38

mg/kg

镉

0.82

65

mg/kg

铜

33
18000

mg/kg

铅

26
800

mg/kg

镍

17
900

mg/kg

六价铬

0.5L

5.7

mg/kg

石油烃（C10-C40）

6L
4500

mg/kg

四氯化碳

1.3L
2800

µg/kg

氯仿

1.1L
900

µg/kg

氯甲烷

1.0L
37000

µg/kg

1,1-二氯乙烷

1.2L
5000

µg/kg

1,2-二氯乙烷

1.3L
500

µg/kg

1,1-二氯乙烯

1.0L
66000

µg/kg

顺-1,2-二氯乙烯

1.3L
596000

µg/kg

反-1,2-二氯乙烯

1.4L
54000

µg/kg

二氯甲烷

1.5L
616000

µg/kg

1,2-二氯丙烷

1.1L
5000

µg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷

1.2L
10000

µg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷

1.2L
6800

µg/kg

四氯乙烯

1.4L
53000

µg/kg

1,1,1-三氯乙烷

1.3L
840000

µg/kg

1,1,2-三氯乙烷

1.2L
2800

µg/kg

三氯乙烯

1.2L
2800

µg/kg

1,2,3-三氯丙烷

1.2L
500

µg/kg

氯乙烯

1.0L
430

µg/kg

苯

1.9L
4000

µg/kg

氯苯

1.2L
270000

µg/kg

1,2-二氯苯

1.5L
560000

µg/kg

1,4-二氯苯

1.5L
20000

µg/kg

乙苯

1.2L
28000

µg/kg

苯乙烯

1.1L
1290000

µg/kg

甲苯

1.3L
1200000

µg/kg

间+对-二甲苯

1.2L
570000

µg/kg

邻-二甲苯

1.2L
640000

µg/kg

硝基苯

0.09L
76

mg/kg

苯胺

0.11L
260

mg/kg

2-氯苯酚

0.06L
2256

mg/kg

苯并[a]蒽

0.1L
15

mg/kg

苯并[a]芘

0.1L
1.5

mg/kg

苯并[b]荧蒽

0.2L
15

mg/kg

苯并[k]荧蒽

0.1L
151

mg/kg

䓛

0.1L
1293

mg/kg

二苯并[a,h]蒽

0.1L
1.5

mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘

0.1L
15

mg/kg

萘

0.09L
70

mg/kg

由上表可知，本项目土壤监测点位所监测指标均能够满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求，区域土壤现状环境质量良好。

6、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此未进行生态现状调查。

7、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射环境影响。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境保护目标的要求，确定本项目环境保护目标如下。
1、大气环境
经调查，本项目大气评价范围内大气环境保护目标确定如下表。

表3-5  本项目大气环境保护目标一览表
序号
坐标/m
保护对象
规模/人
保护内容
功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X
Y
1
+680
0
砟子镇
1030
居民
二类区
东
680
2

+626
-590
赵家沟

60
居民
二类区
东南
860
3

+1123
-1520
西煤山

30
居民
二类区

东南
1890
4

0
-2220
长岗

24
居民
二类区

南
2220
5
-1217
+1258
通天沟

75
居民

二类区

西南

1750
6
-290
0
泉村
120
居民

二类区

西

290
7
-1100
0
小翁泉

135
居民

二类区

西
1100
8
-893
-625
翁泉村

270
居民

二类区

西北

1090
9
-1054
+1700
单家窑

81
居民
二类区
西北
2000
10
-542
+2060
下干沟

27
居民

二类区

西北

2130
11
-262
+1130
外岔门沟

36
居民

二类区

东北

1160
12
-726
+2340
大华下屯

30
居民

二类区

东北

2450
13
+1200
+573
白山市十七中

300
学校

二类区
东北
1330
14
+1150
+490
砟子镇医院

60
医院

二类区
东北
1250
2、声环境

经调查，本项目50m范围无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂区西侧290m处泉村居民用水水源为居民自打水井供水，属于分散式饮用水水源，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、土壤环境
本项目厂区附近为林地，保护厂区附近林地不受污染。
5、生态环境

本项目占地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物浓度限值规定，标准值见下表。
表3-6   大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见下表。

表3-7   建筑施工场界环境噪声排放限值  
昼间/dB（A）
夜间/dB（A）
70

55

2、运营期
（1）废水
本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。厂区初期雨水和车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于厂区降尘，不外排。
（2）废气
项目运营期生物质导热油炉排放的锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求，本项目锅炉房新建1根30m高烟囱。详见下表3-8；根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表21，燃烧器、干燥滚筒在燃烧、烘干过程产生的废气主要污染物项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行GB16297-1996要求，因此生产工序产生的颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求的排放限值，详见下表3-9；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A.1中排放限值要求，详见表3-10。
表3-8   锅炉烟气排放标准   
污染物项目
单位
限值

污染物排放监控位置

燃煤锅炉
颗粒物
mg/m3
50
烟囱或烟道
二氧化硫
mg/m3
300
氮氧化物
mg/m3
300
烟气黑度（林格曼黑度，级）
级

≤1
烟囱排放口

表3-9   大气污染物综合排放标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

执行标准
排气筒高度（m）

二级

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120
15
3.5
周界外浓度最高点
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
SO2
550
15
2.6
0.40
NOX
240
15
0.77
0.12
苯并[a]芘
0.30×10-3
150
0.050×10-3
0.008μg/m3
非甲烷总烃
120
15
10
4.0
沥青烟
75
15
0.18
生产设备不得有明显的无组织排放存在

表3-10   厂区内VOCs无组织排放限值   
污染物项目

排放限值
限制含义

无组织排放监控位置

NMHC
10mg/m3
监控点处1h平均浓度限值

在厂房外设置监控点

30mg/m3
监控点处任意一次浓度限值

（3）噪声
根据《白山市浑江区主城区声环境功能区划图》，详见附图6。本项目按照3类声环境功能区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值详见下表。

表3-11   工业企业厂界环境噪声排放限值   
时段

厂界外

声环境功能区类别
昼间/dB（A）
夜间/dB（A）
3类
65
55
（4）固体废物
本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求。

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。其中执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目生物质导热油炉烟囱属于一般排放口；根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目涉及废气排放口均属于一般排放口。因此，本项目属于《吉林省生态环境厅关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》中“执行其他行业排放管理的建设项目”，予以豁免主要污染物总量审核。

综上，本项目涉及废气总量控制指标为NMHC、颗粒物、SO2、NOx。根据环评核算，本项目废气NMHC排放量为0.025t/a，颗粒物排放量为0.0783t/a，SO2排放量为0.1843t/a，NOx排放量为0.503t/a。企业应自行建立统计台账，纳入环境管理。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工过程主要涉及改造现有沥青拌合站设备、罐区新增围堰、新建危废暂存间等施工、操作间施工及设备安装、调试，工程量较小，且工程时间较短，对周边环境影响较小。

1、废水

施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS及氨氮。

施工人员产生的生活污水其污染物浓度较低，生活污水排入临时搭建的防渗旱厕，定期清掏；施工过程中产生的工程废水经过沉淀池处理后全部回用于施工现场降尘。本项目施工期无外排废水，不会对周边环境产生影响。

2、废气

根据污染源分析可知，施工期间产生的施工扬尘在不采取任何措施的情况下，施工扬尘将对周围环境造成一定的影响，根据现场勘查可知，本项目周边无环境敏感点，其影响不大。

项目施工时在采取将施工材料等堆存在封闭库房内、封闭施工场地、在施工场界四周设置围挡、对施工现场经常洒水及对出入工地车辆进行冲洗等措施后可减轻施工扬尘对区域环境空气的影响。随着施工的结束，施工扬尘的影响也随之消失。

3、噪声

施工期选用低噪声的机械设备、施工机械设备应经常维修，并建立定期噪声检测制度、施工部门应合理安排好施工时间、高噪声机械设备应安排在昼间、禁止夜间施工、现场施工人员应加强卫生防护措施。设置隔声屏障，经以上措施处理后，对周围声环境影响较小。

4、固体废物

施工过程中产生的建筑垃圾送政府指定建筑垃圾场处理；生活垃圾由施工人员集中收集，定期由环卫部门清运；施工拆除设备作为二手设备直接外售；经采取以上措施，施工期产生的固废不会造成二次污染。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。本项目沥青储罐呼吸废气（G9）经密闭集气（集气效率100%）、沥青搅拌及出料烟气（G10）经密闭集气（集气效率95%）经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA004）排放；骨料烘干、筛分废气（G4、G6）、烘干系统燃烧器废气（G5）经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器处理后经15m 高排气筒（DA001）排放，未被收集的沥青烟以无组织形式排放；导热油炉烟气（G8）经旋风除尘+布袋除尘器（处理效率99%）处理后经30m高烟囱排放（DA002）；运输起尘量（G1）及时清扫和对路面进行洒水降尘，抑制率为70%；骨料卸料、堆存粉尘（G2）洒水降尘70%、不低于物料堆高围挡+苫布遮盖等方式有效抑制86%；冷料上料粉尘（G3）皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩可抑尘80%；粉料仓废气（G7）经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15m排气筒（DA003）排放。根据预测，本项目废气排放满足相关标准要求。本项目所排废气经相应治理措施处理后均可做到达标排放。综上，本项目对环境产生的影响较小。

本项目大气环境影响和环保措施详见“大气环境影响专项评价”内容。

2、废水
2.1废水源强核算
根据生产工艺设计，本项目沥青混凝土拌和站生产线无需用水，用水单元主要为降尘用水、车辆冲洗用水和生活用水，废水主要为车辆冲洗废水、初期雨水和生活污水。生活污水主要污染物浓度参照《给水排水设计手册》。车辆冲洗废水、初期雨水中各污染因子参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品》（HJ1119-2020）中相关要求给出，初期雨水水质浓度参考《路面初期雨水径流水质监测分析》（李铁龙等，城市雨洪控制利用讨论会论文集）。车辆冲洗废水水质参考《洗车废水处理技术现状与展望》（崔福义等，给水排水，2008，44（3））。
根据本项目工程分析章节，本项目废水处理方式及去向详见下表。
表4-1   废水污染物产排情况一览表
序号
产污环节
污染物种类
废水量t/a
污染物产生情况
治理措施
污染物排放情况
排放

去向
产生浓度mg/L
产生量t/a
处理能力t/d
治理

工艺
治理效率%
是否可行
排放浓度mg/L
排放量t/a
1
车辆冲洗

废水
SS
138.24
500~1500
0.069~0.207
/
沉淀池
90
是
/
0
经隔油沉淀后回用于厂区降尘用水，不外排

石油类
5~20
0.001~0.003
隔油

装置
100
是
/
0
pH
6-9
/
/
/
/
/
0
2
初期雨水
SS
85
500~1500
0.043~0.128
/
沉淀池
90
是
/
0
经隔油沉淀后回用于厂区降尘用水，不外排

石油类
5~20
0.0004~0.002
隔油

装置
100
是
/
0
pH
6-9
/
/
/
/
/
0
3
生活污水

COD
103.68
280
0.029
/
/

/

/

/

0

排入防渗旱厕，定期清掏做农肥
BOD5
150
0.016
/

/

/

/

0

SS
200
0.021
/

/

/

/

0

氨氮

30

0.003
/

/

/

/

0

pH

6-9

/

/

/

/

/

0

2.2水环境影响分析
本项目废水主要为车辆冲洗废水和初期雨水。车辆冲洗废水产生量为3.84m3/次，生产区在暴雨情况下初期雨水收集量为10.8m3，设置15m3沉淀池，沉淀池容积可使得收集的初期雨水和车辆清洗废水合计14.64m3，水力停留时间可达24h左右，能有效沉降废水中SS，该部分废水经沉淀池沉淀处理后可回用于厂区降尘用水，处理措施可行。

沉淀池位于整个沥青拌合站生产线北侧区域，厂区南高北低，收集初期雨水靠重力流排至沉淀池内。
本项目设置油水分离装置，利用油水的比重差异，采用自然上浮法使油水充分分离，分离后的污水进入出水管排出。分离后的油在集油槽中，由人工清除或由抽油泵将油排入集油桶中。经隔油沉淀处理后出水中石油类满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水中限值1.0mg/L后回用于厂区降尘用水。
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。
综上所述，经采取合理的废水处理措施后，本项目车辆冲洗废水及初期雨水均不外排，不会对项目周围的水体环境造成明显影响，所采取的污染防治措施可行。

2.3污水排放口基本情况

项目初期雨水和车辆冲洗废水全部综合利用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。项目无污水排放口。

2.4监测要求

项目初期雨水和车辆冲洗废水全部综合利用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。故无监测要求。

3、噪声
3.1噪声源强
本工程噪声源主要为沥青混凝土搅拌设备、燃烧器、烘干滚筒、风机和泵类等设备运行噪声。预计噪声源强在65~90dB（A）。本项目运营期主要设备噪声源强详见下表4-2。
表4-2   主要噪声源及其噪声值一览表（室外）

序号
声源名称
数量

/台

空间相对位置/m
声功率级dB（A）
声源控制措施
排放强度dB（A）

运行时段h
X
Y
Z
1
沥青混凝土搅拌设备
1
-10
8
3.5
90
选用低噪声设备、底座减振

75
8
2
燃烧器
1
-12
-5
1.5
70
55
8
3
烘干滚筒
1
-16
6
1.5
80
65

8
4
计量泵
2
-14
-8
0.5
70

55

8
5
风机
2
12
16
0.3
65

50
8
6
离心通风机
1
-10
9
0.3
85

70

8
7
矿粉仓顶风机

1
-15
16
15.0
70
55
8
8
输送机

2
-14
9
1.5
70
55
8

注：上表中坐标以厂界中心（E126.520091°，N41.989167°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-3      项目设备噪声一览表（室内）
声源名称
源强/dB（A）

数量（台）

声源控制措施

空间位置

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段/h
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离
生物质导热油炉
85

1

基础减震、厂房隔声
-20
25
1.2

1
75

8
25
60
1
注：上表中坐标以厂界中心（E126.520091°，N41.989167°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
3.2噪声污染防治措施评述

（1）室外点声源预测模式

各声源对预测点的贡献值按下式计算：
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式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Latm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
（2）室内声源等效室外声源声功率级预测模式

①在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算如下：
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式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内 j声源i倍频带的声压级，dB； 

N—室内声源总数。

③将室内声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
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式中：LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

LP2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S—透声面积，m2。
（3）总声压级
室外多声源在某一点的声压级叠加模式：
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式中：Leqg—在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—用于计算等效声级的时间，s；

ti—在T时间段内i声源工作时间，s；

tj—在T时间段内j声源工作时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（4）噪声预测值
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式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

（5）预测结果
按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离和噪声监测结果，通过计算，工程噪声源对四周厂界预测值见下表。
表4-5  厂界噪声预测结果统计表    

预测点位

设备叠加后源强dB(A)

噪声源与厂界距离（m）

贡献值/dB(A)

标准值/dB(A) 

昼间

东厂界

76.76
12
55.18
65
南厂界

80
38.70
西厂界

11
55.93
北厂界

27
48.13
项目噪声源经基础减震及房间隔声后，噪声四周预测值昼间小于65dB（A），夜间不生产，未进行预测。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
3.3噪声防治措施
本项目昼间生产，同时项目厂界周边50m范围内无声环境敏感点，为了确保噪声排放稳定达标，本次环评提出以下噪声污染防治措施：

①在满足工艺要求的前提下，应尽量选用低噪声设备，从源头控制噪声。

②在总平面布置时，将高噪声设备设于远离西侧居民。

③对于高噪声设备，安装隔音、减振、消音设施，对泵类加设减震垫、对风机设消音设施，降低设备噪声对声环境的影响。

④随着使用年限的增长，应加强对设备检修和维修，发现问题及时处理，保证设备正常运转。

⑤在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测厂界噪声情况，发现噪声超标时要及时治理，并增加相关操作岗位人员的防护。
3.4监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，制定本项目噪声监测计划，见下表。
表4-6   噪声监测计划一览表

类别
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
厂界噪声
厂界四周外1m
等效A声级
1次/季度，昼间
GB12348-2008中3类
4、固体废物
4.1固体废物产排情况
本项目产生的固体废物主要包括废石料、滴漏沥青和沥青混凝土残渣、沉淀池沉淀渣、布袋除尘器收集粉尘、废布袋、隔油装置产生的废油、废活性炭、废导热油、废机油、废含油抹布、手套。

①废石料

本项目筛分后少量不合格石料，产生量为2.937t/a，收集后返回碎石原料企业重新破碎加工。

②滴漏沥青和沥青混凝土残渣

当石油沥青运输车将石油沥青输入厂区内石油沥青储罐以及沥青泵将石油沥青从储罐打入拌缸时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，同时拌缸也会产生少量的拌和残渣，沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢，滴漏沥青和沥青混凝土残渣产生量约为0.5t/a，回用于生产过程，不外排。

③沉淀池沉淀渣

本项目设置沉淀池，沉淀池沉渣（SS）的年产生量约0.2t/a，主要成分为砂石料，属于一般固体废物，项目沉淀池砂石由人工定期清理，可回用于生产过程，不外排。

④炉渣
本项目生物质导热油炉燃烧过程中会产生锅炉灰渣，采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料平衡法进行计算。
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式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar—收到基灰分的质量分数，%，；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，q4取值为10；

Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg。

锅炉灰渣产生量约为33.35t/a，暂存库房内灰渣间，定期外售做肥料。
⑤布袋收尘灰
经前文废气源强核算，布袋除尘器收集的烟尘量约0.267t/a，与炉渣一起暂存库房内灰渣间，外售做肥料。
⑥布袋除尘器收集粉尘
除尘器收集的粉尘产生量约为18.6551t/a，该粉尘定期收集回用至生产环节，不外排。

⑦废布袋

本项目废气处理装置袋式除尘器长期使用过程布袋会出现破损，需定期更换，本项目布袋每半年更换一次，废布袋产生量为0.1t/a，废布袋外卖物资回收部门。
⑧隔油装置产生的废油
本项目车辆冲洗废水和初期雨水经隔油装置处理后进入沉淀池沉淀处理，产生的废油约为0.001t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）中的HW08，代码为900-249-08。暂存在厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处理。
⑨废活性炭

本项目苯并[a]芘、沥青烟气、非甲烷总烃经收集后由活性炭吸附装置处理后有组织排放，此过程会产生废活性炭，参考《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气，本项目两级活性炭吸附装置处置效率为70%，活性炭吸附有机废气约为0.394t/a，所需活性炭的量约为1.31t/a，本项目一次冲入0.44t活性炭，活性炭每2个月生产周期更换一次，共需活性炭1.32t/a。废活性炭产生量约为1.714t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），废活性炭属于危险废物，危险废物代码为HW49 900-039-49，暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置处理。

⑩废导热油

项目仅3个沥青罐，经导热油炉厂家确认，为本项目导热油一次用量为2t，本项目导热油炉3年更换一次导热油，废导热油产生量约为2t/3a。废导热油属于《国家危险废物名录》（2025年）中的HW08，代码为900-249-08。暂存在厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处理。
⑪废机油

本项目设备检修产生的废机油为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）中的HW08，代码为900-217-08，暂存在厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处理。

⑫废含油抹布、手套

本项目运行过程中设备检修产生的废含油抹布、手套约为0.01t/a，属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2025年）中的HW49，代码为900-041-49，暂存在厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处理。

⑬生活垃圾

本项目劳动定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量约为0.006t/d（1.08t/a）。生活垃圾集中收集于厂内垃圾桶，由环卫部门统一处置。
本项目固体废物产生及排放情况见下表。

表4-7   本项目固体废物产生及排放情况一览表

产生环节
名称
属性及代码
主要有毒有害物质名称
物理性状
环境危险特性
年度产生量t

贮存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量t/a

环境管理要求
生产过程
废石料
一般工业

固体废物900-099-S59
/
固态
/
2.937
堆存
收集返回原料提供厂

2.937
满足一般工业固体废物环境管理要求，建立台账制度

散落物料
滴漏沥青和沥青混凝土残渣

一般工业

固体废物900-099-S59
/
固态
/
0.5
/
回用于生产过程，不外排

0.5
水处理
沉淀渣
一般工业

固体废物900-099-S59
/

固态

/
0.2
/
回用于生产过程，不外排
0.2
生物质导热油炉
炉渣
一般工业

固体废物900-099-S17
/

固态

/

33.35
袋装
外售作肥料
33.35

布袋收尘灰
一般工业

固体废物900-099-S17
/

固态

/

0.267
袋装
外售作肥料
0.267

废气处理
废布袋
一般工业

固体废物900-009-S59
/
固态
/
0.1
堆存
委托环卫部门收集处理
0.1
布袋除尘器收集粉尘
一般工业

固体废物900-009-S59
/

固态

/

18.6551
/
回用于生产过程，不外排
18.6551
废活

性炭
HW49
900-039-49
有机化合物

固态

T

1.714
袋装
暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置
1.714
满足危险废物相关管理要求
导热油炉
废导

热油
HW08

900-249-08
油类物质
液态
T，I
2t/3a
/
委托有资质单位处置
2t/3a
水处理

隔油装置产生的废油
HW08

900-249-08

/
液态

/

0.001
/
由有处理能力的单位处理
0.001
设备维修
废机油
HW08

900-217-08

油类物质
液态
T，I

0.05
桶装
暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置

0.05
含油

抹布
HW49

900-041-49
油类物质
半固态
T/In
0.01
袋装
委托环卫部门收集处理
0.01
4.2环境管理要求
（1）《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）环境管理要求
①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。
②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
③不得露天堆放，储存场所应加遮盖，防止雨水进入产生二次污染。

④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立工业固体废物管理台账。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

⑤一般工业固体废物暂存场所周边设施围挡、地面硬化处理。
企业一般固体废物贮存场所严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应要求，建议企业加强管理，定期维护。
（2）危险废物贮存点污染控制标准
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“贮存点：HJ 1259规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所；或产生危险废物的单位设置于生产线附近，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所”以及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）“分类管理-危险废物登记管理单位：同一生产经营场所危险废物年产量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位”。本项目建设完成后，危险废物产量共计3.775t/a，小于10t，且企业未纳入危险废物环境重点监管单位，故属于登记管理单位，项目危废暂存间属于危废贮存点。
项目危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定进行建设，进行防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”处理，设置照明、通风和气体导出装置等设施，本项目危废间贮存点无废气净化装置设置要求，项目废活性炭挥发性物质含量不高，且废活性炭在厂危废间内桶装密闭储存，挥发量较小，可不设置废气净化装置。危废暂存间按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置危险废物标签以及危险废物贮存分区标志，并设置危险废物贮存设施标志。危险废物贮存点的几点要求：

①贮存设施污染控制要求

A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

②容器和包装物污染控制要求

A、容器和包装物材料、内衬应与盛装的危险废物相容。

B、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

C、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

D、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

E、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

F、容器和包装物外表面应保持清洁。

③贮存过程污染控制要求（贮存设施运行环境管理要求）

A、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

B、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

C、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

D、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账。

E、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

F、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
G、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

④危险废物转运应遵循以下要求

A、危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

B、危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

C、应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。其运输过程亦由资质单位采用符合要求的车辆进行运行，运输过程尽量避开人口稠密区。
危废暂存间面积为5m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做到防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”，地面、裙脚满足采用2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），能够满足相应的防渗要求，围堰高度为20cm，其中废机油、隔油装置产生废油、废导热油均放置在密封桶内，废活性炭、含油抹布分别装入包装袋内，厂区产生各类危险废物分区存放，定期委托有资质单位处理危险废物，运行阶段无相关污染物排放，采取防渗措施不会对区域土壤和地下水造成影响。
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	5、地下水、土壤
本项目主要废气污染物为粉尘、苯并[a]芘等，废水污染物为石油烃等，最终通过大气沉降和沉淀池泄露等途径进入土壤及地下水环境。而粉尘进入土壤将从物理、化学和物理化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，必须坚持预防为主，防治结合的原则。
（1）源头控制
通过先进生产工艺降低粉尘、苯并[a]芘排放，设置相应布袋除尘器、活性炭吸附装置等处理措施，废气达标排放，降低直接外排量。
（2）过程防控
根据工艺设置情况，生产工艺区进行厂区硬化，阻断粉尘、直接降落对土壤及地下水的影响。项目厂区范围内采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物，降低粉尘、苯并芘等对土壤的影响。
（3）防渗工程
根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

重点防渗区是指在生产过程中可能发生物料、含有持久性机污染物和重金属的介质泄漏到地面或地下的区域。项目危废暂存间所在区域为重点防渗区，采用2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。

一般防渗区域由于污染较小，按照常规建筑进行设计和建设。本项目用地范围地面全部进行了硬化处理，底部有防渗措施。沥青储罐、导热油炉、沉淀池为一般防渗区，一般防渗区防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

简单防渗区为办公室、厂区地面等区域，采用一般地面硬化。
表4-9 分区防渗要求
分区防渗
区域
分区防渗要求
重点防渗区
沥青储罐区、危废暂存间
沥青储罐区采用重点防渗区进行防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行；

危废间2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数1.0×K≤10-10cm/s

一般防渗区
锅炉房、沉淀池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数1.0×K≤10-7cm/s

简单防渗区
办公室、厂区地面等区域
一般地面硬化
（4）跟踪监测要求

参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目为地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目无地下水环境跟踪监测要求；参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目需在必要时展开跟踪监测，监测要求详见下表：

表4-10 本项目土壤环境跟踪监测要求

监测项目

监测因子

监测点位

监测频率

土壤环境

石油烃、苯并[a]芘

沥青罐区附近
每5年进行一次跟踪监测
6、生态

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

7、环境风险

（1）风险识别及等级判定

项目使用的原料为石油沥青、石料、矿粉、导热油、天然气等，产生废物主要废机油、隔油装置产生的废油等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1 中表1“物质危险性标准”，石油沥青、石料、矿粉不属于HJ169附录B.1中风险物质。结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质。项目环境风险识别如下表。
表4-7   本项目主要危险物质理化性质及危险性一览表
序号
功能单元
危险化学品
最大储存量q（t）
临界量Q（t）
q/Q
1
导热油炉
导热油
3
2500
0.0012
2
危险废物暂存间
隔油装置产生的废油
0.001
2500
0.00000007
3
危险废物暂存间
废机油
0.05
2500
0.00002
4
撬车

天然气

3.7
10
0.37
总计（Σqn/Qn）

0.37132
经调查，项目所在地尚未覆盖天然气管网，采用撬车贮存天然气，设计压力20MPa，容积为25.3m3，该状态下天然气为液体，此时密度为146.25kg/m3；经调压柜泄压后，标准状态下（T=0℃，P=1.013*105Pa），1台撬车天然气容积为5000m3，密度为0.74kg/m3。
由上表可知，本项目风险物质最大储存量均低于临界量，总Q值=0.37132<1。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。
本项目风险源为原材料泄漏或遇明火爆炸、火灾等情况，具体情形见下表。

表4-8   本项目风险源分布情况及可能影响途径一览表
序号
危险单元
风险源
主要危险物质
物质相态
环境风险类型
环境影响途径
1
导热油

锅炉
导热油
导热油
液态
泄漏
地面漫流，顺着雨水管网进入外环境；可燃物质外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故
2
危险废物暂存间
危险废物
隔油装置废油
液态
泄漏、遇明火发生火灾或爆炸
地面漫流，顺着雨水管网进入外环境

3
危险废物暂存间
危险废物
废机油
液态
泄漏
地面漫流，顺着雨水管网进入外环境
4
环保设施
废气处理系统
废气
气态
事故排放
生产废气事故排放风险
5
天然气撬车

天然气

天然气

气态
事故排放
可燃物质外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故
本项目生产、贮运过程中存在的风险因素归纳如下：

①本项目所有危化品采用专用运输车辆陆运。若运输人员未严格遵守《危险化学品安全管理条例》中有关危险化学品运输管理规定，发生车祸等意外事故导致罐体内液体泄漏、喷出，会造成附近人员窒息、烧伤事故。同时可能引发火灾、爆炸事故；

②沥青的运输管道、阀门等因材料缺陷、机械损伤、各种腐蚀、焊缝裂纹、外力破坏、施工缺陷和特殊原因等导致石油沥青的局部泄漏，会对设备周围部分地区造成污染。

③罐体是储运系统的关键设备是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是有可能引发石油沥青泄漏事故。

④由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”事故，储存介质外溢而引发沥青泄漏事故。

⑤在生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象可引发沥青泄漏事故。

⑥天然气撬车泄压阀、管道泄漏，可燃物质外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故。
（2）环境风险防范措施
为了减小油类物质和沥青泄漏引发火灾事故的概率以及产生的影响。本项目将提出以下防范措施：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

②厂区内应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，配置相应数量的灭火器类型（干粉灭火器等），用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

③对各种物料在界区内的储存量、储存周期、设计参数等都应经过科学的计算，以便降低事故发生的概率。

④天然气易燃易爆危险品使用和储存区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，工作人员严禁携带火柴、打火机等火种进入贮存区内。

⑤对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，定期检修设备，发现问题及时整改，排除事故隐患，防止产生跑、冒、滴、漏。检修时需切断原料源，由专人监护。

⑥制定醒目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。

⑦分区防渗处理，对存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为简单防渗区和一般防渗区。

⑧危废暂存间、沥青储罐区设置防控措施，在使用和贮存液态化学品的区域沥青储罐区域设置围堤、围堰、导流沟等截流措施，围堰内地面硬化防渗。围堰的大小必须不小于油罐占地范围，围堰的有效容积足以贮存一座最大储罐泄漏的量进行核算，因此本项目储罐区要求设置防腐性围堰，设置围堰高度不应低于0.55m高，面积约为100m2的围堰，其容积约为55m3，以确保事故污染物不流出围堤外，储罐区围堤内采取重点防渗漏措施确保不发生渗漏，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。将其对地下水和土壤环境的环境污染风险降至最低。加强对储罐渗漏的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。

⑨加强对天然气撬车机输送管道的日常管理和检修。定期对输气管道、阀门和连接法兰等容易发生泄漏的部位进行检查，发现轻微泄漏事故或怀疑有泄漏时，应立即进行维修。

（3）导热油输送管道破裂导致油类物质泄漏及火灾应急处理措施：

①应急行动：

A、消除所有火源。

B、根据液体流淌和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

C、建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器穿防毒、防静电服、带橡胶手套。

作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入限制性空间。

D、小量泄漏：用沙土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花的工具收集吸收材料。

E、大量泄漏：用抗溶性泡沫覆盖。构筑临时防火堤，防止泄漏物扩散，同时喷水雾减少蒸发及驱散泄漏物蒸气。

F、砂土、抗溶性泡沫或其他材料作为危险废物处理处置；产生的废水进入事故应急池，防止进入地表水体。

②灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

③灭火注意事项

消防人员必须佩带防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能的将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。

（4）事故气态污染物向大气环境转移的防范措施

为防止事故气态污染物向大气环境转移，应采取的防范措施如下：

①积极响应迅速切断事故源；

②在火灾爆炸和泄漏事故情况下，均可能出现气态污染物向环境转移，可根据物料性质，选择采取以下措施：

A、发生物料泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。

B、液态化学品小量泄漏：用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入事故应急池。

C、液态化学品大量泄漏：围堤收集，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，不能被收集起来的可用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入事故应急池。

D、流淌火处理：当地面有局部流淌火，火势较小时，可利用干粉和泡沫灭火；当形成大面积流淌火时，可采取围堵防流，分片消灭的方法。可采用沙土、泥土、水泥等拦截流淌火，防止火势蔓延，再利用干粉或泡沫灭火，或采用挖沟导流的方式将油品引流至安全地点，再灭火。

（5）事故液态污染物向水环境转移的防范措施

整个厂区采用“清污分流、雨污分流和污污分流”排水系统，各类废水按其性质及处理要求划分为生活污水处理系统、含油废水处理系统。事故状态下应立即关闭排放口，并将各单元的围堤/围堰等的排水口关闭，并利用围堤/围堰对事故水进行收集，将事故水控制在围堤/围堰内进行暂存并进行监测，根据监测结果委托有处理能力单位进行处理，发生事故采取临时围堰收集事故废水，厂区不设置事故应急池。
（6）环境风险分析结论

项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。项目建成后，除了进行必要的工程质量、环保、风险等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方投入正常生产。厂内主要责任人及安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。企业应编制环境风险应急预案，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。
8、交通运输环境影响分析

本项目营运期原辅材料进场主要经G201和乡村道路运输进场，产品出场经沿乡道路进入G201。项目道路运输过程对沿线环保目标产生的污染物主要有机动车尾气、机动车噪声、粉尘、交通事故造成的环境风险影响以及由于与其它相联的繁忙道路造成道路不通畅、行车速度下降。对交通噪声污染控制的途径主要包括车辆性能的提高、上路行驶车辆实施限制车速及禁鸣等严格管理等措施。建设单位应加强运输管理，运输车辆在途径居民住宅、医院、学校等敏感目标时不要鸣笛，原料及产品运输均进行加盖密闭，对洒落的原料（砂石等）进行及时清理，车辆车身及轮胎保持清洁，并定期扫水抑尘。注意运输车密闭性，降低路面尘粒。此外，环评建议原辅材料进场仅昼间进行，以减小夜间对运输路线沿线居民的影响。

9、环保投资
本项目总投资为200万元，环保投资26万元，环保投资占总投资的13%，环保投资明细详见下表4-9。
表4-9   环保投资明细表

类别

污染源

投资项目或内容

投资（万元）

废气
G9、G10
集气装置，两级活性炭吸附装置，15m高排气筒（DA004）

2.0
G4、G5、G6

集气装置，重力除尘+布袋除尘器，15m高排气筒（DA001）
3
G8
旋风除尘+布袋除尘器，30m高烟囱排放（DA002）

1.5
G7
粉仓仓顶布袋除尘器+仓顶排气口（DA003）

1.0
G1、G2
苫布遮盖
2.0
G3
皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩

1.5
废水
初期雨水
隔油装置+沉淀池
2.0
车辆冲洗废水
噪声
设备噪声
基础减振、隔声罩

3.0
固体废物
一般固废
一般固废暂存间等
0.5
危险废物
危险废物委托处置

2.0
地下水
厂区分区防渗

2.5
环境风险
罐区围堤、防渗区防渗、地面硬化、应急物资、风险应急预案等

5.0
合计
26



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	DA001
	骨料烘干、筛分废气（G4、G6）
	颗粒物
	经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15m高排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中二级排放标准

	
	
	烘干系统燃烧器废气（G5）
	颗粒物、SO2、NOX
	
	

	
	DA004
	沥青储罐呼吸废气（G9）
	沥青烟、苯并[a]芘、NMHC
	密闭集气（集气效率100%），收集后经两级活性炭吸附（吸附效率70%）处理后经15m（DA004）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中二级排放标准

	
	
	沥青搅拌及出料烟气（G10）
	沥青烟、苯并[a]芘、NMHC
	密闭集气（集气效率95%），收集后经两级活性炭吸附（吸附效率70%）处理后经15m高排气筒（DA004）排放
	

	
	DA002
	导热油炉烟气（G8）
	颗粒物、SO2、NOX
	旋风除尘+布袋除尘器+30m高烟囱（DA002）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 

	
	DA003
	粉料仓废气（G7）
	颗粒物
	经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15m高仓顶排气口（DA003）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中二级排放标准

	
	运输起尘量（G1）
	颗粒物
	及时清扫和对路面进行洒水降尘，抑制率为70%
	厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中无组织排放监控浓度限值；厂区内NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A.1中排放限值

	
	骨料卸料、堆存粉尘（G2）
	颗粒物
	洒水降尘70%、不低于物料堆高围挡+苫布遮盖等方式有效抑制86%
	

	
	冷料上料粉尘（G3）
	颗粒物
	皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩可抑尘80%
	

	
	未收集的沥青烟
	沥青烟、苯并[a]芘、NMHC
	/
	

	
	储罐呼吸废气
	NMHC
	/
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
	排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排
	/

	
	初期雨水
	pH、石油类、SS
	废水经截排水沟排入沉淀池，经隔油沉淀后回用于厂区降尘，不外排
	/

	
	车辆冲洗废水
	pH、石油类、SS
	
	

	声环境
	机械设备
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	本项目废石料收集返回原料提供厂；滴漏沥青和沥青混凝土残渣回用于生产过程，不外排；沉淀渣回用于生产过程，不外排；生物质炉渣和布袋收尘灰集中收集袋装后暂存封闭灰渣间内，外售做有机肥料；布袋除尘器收集粉尘回用于生产过程，不外排；废布袋收集后外卖物资回收部门；隔油装置产生的废油交由有处理能力的单位处置；隔油装置产生的废油、废导热油、废活性炭、废机油以及废含油抹布、手套暂存于危废间，送有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	①办公室、厂区地面简单防渗区，一般硬化处理；

②沥青储罐、锅炉房、沉淀池为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。K≤1×10-7 cm/s；

③危废暂存间作为重点防渗区域，2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，K≤10-10cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	厂区采取分区防渗措施，沥青储罐区设置不低于0.55m高，面积约为100m2的围堰，其容积约为55m3，可满足要求。按照安全、消防、职业卫生等有关规定及有关部门管理内容的工作，按照所属部门相关文件要求落实。制定环境风险应急预案，配备相应应急物资，定期开展应急演练。

	其他环境管理要求
	1、“三同时”验收
建设单位在项目实施后应按照《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》中的有关要求进行自主验收，编制验收报告。建设单位在验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

2、排污许可证

根据《排污许可管理办法》（部令第32号）：第三条 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于名录中纳入排污许可管理类别，需进行简化管理。
3、排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。

4、环境监测
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求开展企业自行监测。


六、结论
	本项目建设内容符合国家产业政策，选址符合相关规划及吉林省、白山市“生态分区管控”要求，本项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，环境风险可控，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。




附表
建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0783
	/
	0.0783
	+0.0783

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.1843
	/
	0.1843
	+0.1843

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.503
	/
	0.503
	+0.503

	
	沥青烟
	/
	/
	/
	0.144
	/
	0.144
	+0.144

	
	BaP
	/
	/
	/
	0.000003537
	/
	0.000003537
	+0.000003537

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.025
	/
	0.025
	+0.025

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.08
	/
	1.08
	+1.08

	
	废石料
	/
	/
	/
	2.937
	/
	2.937
	+2.937

	
	滴漏沥青和沥青混凝土残渣
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	沉淀渣
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	炉渣
	/
	/
	/
	33.35
	/
	33.35
	+33.35

	
	布袋收尘灰
	/
	/
	/
	0.267
	/
	0.267
	+0.267

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	布袋除尘器收集粉尘
	/
	/
	/
	18.6551
	/
	18.6551
	+18.6551

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.714
	/
	1.714
	+1.714

	
	废导热油
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	含油抹布
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	隔油装置产生的废油
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
白山市浑江区屹博建材经销处沥青搅拌站建设项目
大气环境影响专项评价

吉林省中环瑞邦环保科技有限公司
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1、总则
1.1工作任务

通过调查、预测等手段，对项目在建设阶段、生产运行和服务期满后（可根据项目情况选择）所排放的大气污染物对环境空气质量影响的程度、范围和频率进行分析、预测和评估，为项目的选址选线、排放方案、大气污染治理设施与预防措施制定、排放量核算，以及其他有关的工程设计、项目实施环境监测等提供科学依据或指导性意见。

1.2工作程序

①第一阶段。主要工作包括研究有关文件，项目污染源调查，环境空气保护目标调查，评价因子筛选与评价标准确定，区域气象与地表特征调查，收集区域地形参数，确定评价等级和评价范围等。

②第二阶段。主要工作依据评价等级要求开展，包括与项目评价相关污染源调查与核实，选择适合的预测模型，环境质量现状调查或补充监测，收集建立模型所需气象、地表参数等基础数据，确定预测内容与预测方案，开展大气环境影响预测与评价工作等。

③第三阶段。主要工作包括制定环境监测计划，明确大气环境影响评价结论与建议，完成环境影响评价文件的编写等。

④大气环境影响评价工作程序见图1-1。

[image: image9.png](@RERE )]

KR 5HR
FHERA

i 5 X S
S8

HBUR EICRE AN
FERH ()

KA B0 T

U BT

BRI 45 SR

P TR R




图1-1   大气环境影响评价工作程序

2、评价等级及评价范围确定
2.1环境影响识别与评价因子筛选
2.1.1环境影响因素识别
项目营运期废气主要有沥青储罐加热呼吸口废气、搅拌缸、成品出料沥青烟气、骨料烘干、筛分废气、烘干系统燃烧器废气、导热油炉烟气、运输起尘量、骨料卸料、堆存粉尘、冷料上料粉尘、粉料仓废气。根据本工程主要污染源、污染因子及区域环境特征，对于环境空气要素的影响关系见表2-1。
表2-1   环境影响因素识别
	时段
	影响因素
	环境空气

	生产运行阶段
	沥青储罐加热呼吸
	-1D

	
	沥青搅拌机
	-2D

	
	沥青拌合站出料口
	-2D

	
	骨料筛分
	-2D

	
	烘干滚筒
	-2D

	
	导热油炉
	-2D

	
	筒仓
	-1D

	
	上料斗
	-2D

	
	原料储存
	-2D

	
	运输
	-1D


注：C：长期影响；D：短期影响；1－轻度影响；2－中等影响；3－重大影响；负号（-）为不利影响；正号（+）为有利影响。

2.1.2评价因子筛选
根据环境影响因素识别结果，确定本项目污染源及环境影响评价因子，本次评价的现状及影响评价因子见表2-2。

表2-2   评价因子筛选一览表

	环境要素
	评价类别
	评价因子

	大气环境
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、氮氧化物、BaP、非甲烷总烃

	
	影响评价
	SO2、NOx、TSP、BaP、沥青烟、非甲烷总烃


2.2评价标准确定
环境空气质量评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3限值要求，详见下表2-3。
表2-3  环境空气质量标准
	序号
	污染物
	单位
	浓度值
	标准来源

	
	
	
	小时平均
	日均值
	年均值
	

	1
	SO2
	µg/m3
	500
	150
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	2
	NO2
	µg/m3
	200
	80
	40
	

	3
	PM10
	µg/m3
	--
	120
	60
	

	4
	PM2.5
	µg/m3
	--
	60
	30
	

	5
	CO
	µg/m3
	10000
	4000
	--
	

	6
	O3
	µg/m3
	200
	160

日最大8h均值
	--
	

	7
	NOx
	µg/m3
	250
	100
	50
	

	8
	TSP
	µg/m3
	--
	300
	200
	

	9
	苯并[a]芘（BaP）
	µg/m3
	--
	0.0025
	--
	

	10
	非甲烷总烃
	mg/m3
	2.0（一次值）
	--
	--
	《大气污染物综合排放标准详解》


2.3评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），将环境空气影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见下表2-4。

表2-4   评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
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式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

根据本项目废气污染源排放情况，估算大气污染物最大浓度Cmax（mg/m3）以及对应的占标率Pi（%）、达标准限值10%时所对应的最远距离D10%（m），估算模型参数详见表2-5。
表2-5  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	36.5

	最低环境温度/℃
	-42.2

	土地利用类型
	林地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	 eq \o\ac(□,√)是   eq \o\ac(□)否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是   eq \o\ac(□,√)否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


本项目大气估算模式计算结果见下表2-6。

表2-6   估算模型AERSCREEN计算结果表

	排放源
	污染物（排放形式）
	最大落地浓度Cmax（μg/m3）
	最大地面浓度占标率Pmax（%）
	评价

等级
	距离

	DA001
	SO2（有组织）
	4.50E-03
	0
	三级
	87

	
	NOX（有组织）
	1.80E+00
	0.72
	二级
	87

	
	颗粒物（有组织）
	1.17E+00
	0.13
	三级
	87

	DA002
	SO2（有组织）
	2.02E+00
	0.40
	三级
	260

	
	NOX（有组织）
	4.19E+00
	1.68
	二级
	260

	
	颗粒物（有组织）
	3.31E-02
	0
	三级
	260

	DA003
	颗粒物（有组织）
	8.42E-02
	0.01
	三级
	32

	DA004
	苯并[a]芘（有组织）
	2.43E-04
	3.24
	二级
	82

	
	非甲烷总烃（有组织）
	1.69E+00
	0.08
	三级
	82

	无组织面源
	苯并[a]芘（无组织）
	2.33E-05
	0.31
	三级
	62

	
	非甲烷总烃（无组织）
	1.15E-01
	0.01
	三级
	62

	
	颗粒物（无组织）
	8.01E+01
	8.90
	二级
	62


根据上表，本项目污染物的最大浓度占标率Pmax=8.90%，1%≤Pmax＜10%，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。
2.4评价范围确定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价要求，评价范围以项目厂址为中心边长为5km的矩形区域。

2.5评价基准年筛选
本项目评价基准年为2025年。
2.6环境空气保护目标调查
本项目评价范围内环境空气保护目标详见下表2-7。
表2-7   环境空气保护目标分布情况一览表
	序号
	坐标/m
	保护对象
	规模/人
	保护内容
	功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	1
	+680
	0
	砟子镇
	1030
	居民
	二类区
	东
	680

	2
	+626
	-590
	赵家沟
	60
	居民
	二类区
	东南
	860

	3
	+1123
	-1520
	西煤山
	30
	居民
	二类区
	东南
	1890

	4
	0
	-2220
	长岗
	24
	居民
	二类区
	南
	2220

	5
	-1217
	+1258
	通天沟
	75
	居民
	二类区
	西南
	1750

	6
	-290
	0
	泉村
	120
	居民
	二类区
	西
	290

	7
	-1100
	0
	小翁泉
	135
	居民
	二类区
	西
	1100

	8
	-893
	-625
	翁泉村
	270
	居民
	二类区
	西北
	1090

	9
	-1054
	+1700
	单家窑
	81
	居民
	二类区
	西北
	2000

	10
	-542
	+2060
	下干沟
	27
	居民
	二类区
	西北
	2130

	11
	-262
	+1130
	外岔门沟
	36
	居民
	二类区
	东北
	1160

	12
	-726
	+2340
	大华下屯
	30
	居民
	二类区
	东北
	2450

	13
	+1200
	+573
	白山市十七中
	300
	学校
	二类区
	东北
	1330

	14
	+1150
	+490
	砟子镇医院
	60
	医院
	二类区
	东北
	1250


3、环境空气质量现状调查与评价
3.1区域达标性判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境保护主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。评价范围内没有环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

本项目属于白山市浑江区境内，根据《吉林省2025年生态环境状况公报》中相关数据，2025年白山市环境空气质量主要污染物年均浓度，区域环境质量现状评价见下表。区域达标情况判定见下表3-1。

表3-1   区域空气质量现状评价表   

	污染物名称
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率/%
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	22.8ug/m3
	30ug/m3
	76.0
	达标

	PM10
	
	48ug/m3
	60ug/m3
	80.0
	达标

	SO2
	
	10ug/m3
	60ug/m3
	16.7
	达标

	NO2
	
	18ug/m3
	40ug/m3
	45.0
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1.2mg/m3
	4.0mg/m3
	30.0
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	122ug/m3
	160ug/m3
	76.3
	达标


白山市2025年度环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM2.5）、颗粒物（PM10）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。环境空气质量良好。
3.2环境空气质量现状补充监测及评价
1.监测点位布设

本次评价环境空气监测点位布设情况详见下表3-2。

表3-2   环境空气质量现状监测点位布设情况

	序号
	监测点位
	监测位置
	监测因子
	监测时间

	1#
	项目所在地附近
	项目所在地附近
	TSP、NOX、苯并［a］芘、非甲烷总烃
	2026.6.6~2026.6.12


2.监测单位

由吉林省同盛检测技术有限公司进行现场监测。

3.监测频次

TSP日均值监测；NOX日均值和小时值监测；苯并［a］芘日均值监测；非甲烷总烃小时值监测。共采样7天。
4.评价标准

TSP、NOX、苯并［a］芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3。

5.监测结果

环境空气监测结果详见下表3-3。

表3-3   环境空气监测结果一览表
	采样点位
	采样日期
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值
	

	1#项目所在地附近
	2026.6.6
	总悬浮颗粒物
	/
	/
	/
	/
	107
	µg/m³

	
	
	苯并［a］芘
	/
	/
	/
	/
	1.3L
	ng/m³

	
	
	非甲烷总烃
	0.87 
	0.63 
	0.83 
	0.75 
	/
	mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.022 
	0.033 
	0.022 
	0.021 
	0.026
	mg/m³

	
	2026.6.7
	总悬浮颗粒物
	/
	/
	/
	/
	112
	µg/m³

	
	
	苯并［a］芘
	/
	/
	/
	/
	1.3L
	ng/m³

	
	
	非甲烷总烃
	0.76 
	0.67 
	0.95 
	0.69 
	/
	mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.033 
	0.030 
	0.037 
	0.038 
	0.032
	mg/m³

	
	2026.6.8
	总悬浮颗粒物
	/
	/
	/
	/
	93
	µg/m³

	
	
	苯并［a］芘
	/
	/
	/
	/
	1.3L
	ng/m³

	
	
	非甲烷总烃
	0.86 
	0.65 
	0.77 
	0.77 
	/
	mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.034 
	0.031 
	0.027 
	0.030 
	0.029
	mg/m³

	
	2026.6.9
	总悬浮颗粒物
	/
	/
	/
	/
	104
	µg/m³

	
	
	苯并［a］芘
	/
	/
	/
	/
	1.3L
	ng/m³

	
	
	非甲烷总烃
	0.68 
	0.84 
	0.92 
	0.62 
	/
	mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.033 
	0.039 
	0.027 
	0.031 
	0.030
	mg/m³

	
	2026.6.10
	总悬浮颗粒物
	/
	/
	/
	/
	92
	µg/m³

	
	
	苯并［a］芘
	/
	/
	/
	/
	1.3L
	ng/m³

	
	
	非甲烷总烃
	0.91 
	0.64 
	0.77 
	0.92 
	/
	mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.021 
	0.028 
	0.040 
	0.025 
	0.028
	mg/m³

	
	2026.6.11
	总悬浮颗粒物
	/
	/
	/
	/
	117
	µg/m³

	
	
	苯并［a］芘
	/
	/
	/
	/
	1.3L
	ng/m³

	
	
	非甲烷总烃
	0.82 
	0.68 
	0.91 
	0.85 
	/
	mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.024 
	0.039 
	0.022 
	0.031 
	0.026
	mg/m³

	
	2026.6.12
	总悬浮颗粒物
	/
	/
	/
	/
	109
	µg/m³

	
	
	苯并［a］芘
	/
	/
	/
	/
	1.3L
	ng/m³

	
	
	非甲烷总烃
	0.81 
	0.62 
	0.89 
	0.88 
	/
	mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.036 
	0.025 
	0.033 
	0.026 
	0.028
	mg/m³


备注：检测结果低于检出限，报检出限加L或未检出。

6.环境质量评价
评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下：
Ii＝Ci/Coi
    式中：Ii—i污染物的标准指数；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；

          Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。

利用监测点的监测数据，统计各类污染物小时平均浓度的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。
环境空气质量现状评价结果详见下表3-4。
表3-4   环境空气质量现状评价结果一览表

	污染物
	评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	最大浓度占标率/（%）
	超标率/（%）
	达标情况

	NOX
	日均值
	26-32
	100
	32.00
	0
	达标

	
	小时均值
	21-39
	250
	15.60
	0
	达标

	TSP
	日均值
	92-117
	300
	39.00
	0
	达标

	苯并［a］芘
	日均值
	0.0000013L
	0.0025
	0
	0
	达标

	非甲烷总烃
	小时均值
	620-950
	2000
	47.50
	0
	达标


由上表可知，现状补充监测各监测点位处的NOX的小时浓度和日均浓度，苯并［a］芘和TSP的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3限值要求，区域环境空气质量良好。

4、污染源调查
4.1废气产排污节点
本项目废气主要产污环节及污染因子汇总详见下表4-1。
表4-1   本项目废气主要产污环节及污染因子汇总

	污染源

类别
	产污

标号
	产污名称
	排放

形式
	污染物
	产污环节
	排放口

编号

	废气
	G1
	运输扬尘
	无组织
	颗粒物
	车辆运输
	/

	
	G2
	骨料卸料、堆存粉尘
	无组织
	颗粒物
	骨料卸料、堆存粉尘
	/

	
	G3
	冷料系统上料输送
	无组织
	颗粒物
	冷料系统上料输送
	/

	
	G4
	烘干系统粉尘
	有组织
	颗粒物
	烘干
	DA001

	
	G5
	烘干系统燃烧废气
	有组织
	SO2
	烘干系统燃烧废气
	

	
	
	
	
	NOX
	
	

	
	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	G6
	筛分粉尘
	有组织
	颗粒物
	筛分
	

	
	G7
	料仓废气
	有组织
	颗粒物
	料仓储存
	DA003

	
	G8
	导热油炉烟气
	有组织
	SO2
	生物质燃烧
	DA002

	
	
	
	
	NOX
	
	

	
	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	G9
	沥青储罐呼吸废气
	有组织
	沥青烟
	沥青储罐加热呼吸
	DA004

	
	
	
	
	苯并[a]芘
	
	

	
	
	
	
	NMHC
	
	

	
	G10
	沥青搅拌及出料废气
	有组织
	沥青烟
	搅拌机出料
	DA004

	
	
	
	
	苯并[a]芘
	
	

	
	
	
	
	NMHC
	
	


4.2污染源源强核算
4.2.1正常工况
（1）有组织废气
①骨料烘干、筛分废气（G4、G6）

骨料在烘干滚筒内翻滚加热，骨料在翻滚过程中、骨料筛分以及在燃烧器鼓风的作用下将会产生颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，骨料烘干、筛分粉尘产生量约为1.0kg/t-原料，则本项目骨料烘干及筛分颗粒物产生的量为18.62t/a。烘干与筛分时间以1440h/a计，产生速率为12.93kg/h。经重力除尘+袋式除尘器（处理效率99.6%）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，排放量为0.07t/a（0.05kg/h）。

②烘干系统燃烧器废气（G5）

本项目石料（冷料按25℃计）需在干燥滚筒内进行加热至125℃，经查询资料，石料的比热容0.84kJ/kg·℃，1吨石料升温1℃需要的热量为1000×0.84×1=840kJ，石料使用量为18623t/a，烘干石料所需理论热量为1564332MJ，热效率按40%计算，则需要热量为3910830MJ。根据天然气成分分析，低位热值30.62MJ/m3，燃烧器燃料为天然气，年燃烧天然气量约12.8万m3。

燃烧废气参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）计算。

a 烟气量的计算

本次评价烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中经验公式计算，详见下表。
表4-2   基准烟气量取值表
	锅炉
	基准烟气量
	单位

	燃气锅炉
	Vgy=0.285Qnet+0.343
	Nm3/m3


注：Qnet，ar，燃料收到基低位发热量（MJ/kg），本次取30.62MJ/kg。
经计算得出，本项目基准烟气量为9.07Nm3/m3。年燃烧天然气量约12.8万m3，烟气量为1160960Nm3（806m3/h）。
b 污染物排放量

本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数进行计算，产污系数取值详见下表。

表4-2   燃气工业锅炉的废气产排污系数
	燃料名称
	工艺

名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	去除效率（%）

	天然气
	室燃炉
	所有规模
	二氧化硫
	千克/万m3-燃料
	0.02S
	/
	0

	
	
	
	颗粒物
	千克/万m3-燃料
	2.86
	袋式除尘
	99.6

	
	
	
	氮氧化物
	千克/万m3-燃料
	9.36

（低氮燃烧）
	/
	0

	注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。燃料中含硫量（S）为＜1毫克/立方米，本次计算按S=1。


根据上表计算，本项目用于烘干系统的天然气12.8万m3/a，年运行时间1440h，经计算烘干系统燃烧器烟尘产生情况0.04t/a（0.03kg/h），SO2产生情况为0.0003t/a（0.0002kg/h），NOx产生情况为0.12t/a（0.08kg/h）。项目烘干系统燃烧器为密闭形式，产生的废气通过引风机经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器（与骨料烘干、筛分废气共用除尘器，除尘效率为99.6%）中进行处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。本项目DA001配套风机风量为5000m3/h，则烟尘排放情况为0.00016t/a（0.00012kg/h），SO2排放情况为0.0003t/a（0.0002kg/h），NOx排放情况为0.12t/a（0.08kg/h）。

③粉料仓废气（G7）

粉料（矿粉）输送的过程中在空气压力的作用下粉料仓（全封闭式）里将会产生较大浓度的粉尘。本项目年用矿粉560t，粉料筒仓工作时间时间需要约1440h。粉料仓进料产生废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021第24号）3021 水泥制品制造中混凝土制品物料输送产排系数：“粉尘产生量0.12千克/吨-产品、废气产生是22.0标立方米/吨-产品”，本项目产品产量为560t/a，则粉尘产生量0.07t/a（0.05kg/h），则粉料筒仓总废气量为12320m3/a。呼吸废气经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后通过15m高仓顶排气口（DA003）排放，排放量为0.0003t/a（0.0002kg/h）。

④导热油炉烟气（G8）

本项目设置1台3t/h生物质导热油炉，采用成型生物质燃烧供热。项目使用成型生物质量约为540t/a。导热油炉烟气参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）计算。

a 烟气量的计算

本次评价烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中经验公式计算，详见下表。
表4-3   基准烟气量取值表
	锅炉
	基准烟气量
	单位

	燃生物质锅炉
	Vgy=0.393Qnet，ar+0.876
	Nm3/kg


注：Qnet，ar，燃料收到基低位发热量（MJ/kg），本次取17.8MJ/kg。
经计算得出，本项目基准烟气量为7.9Nm3/kg。年燃烧生物质量约540t，烟气量为4266000Nm3（2963m3/h）。
b 污染物排放量

本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数进行计算，产污系数取值详见下表。

表4-4   燃生物质工业锅炉的废气产排污系数
	燃料名称
	工艺

名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	排污系数

	生物质
	室燃炉
	所有规模
	二氧化硫
	千克/吨-燃料
	17S
	直排
	17S

	
	
	
	颗粒物
	千克/吨-燃料
	0.5
	旋风除尘+布袋除尘器
	0.005

	
	
	
	氮氧化物
	千克/吨-燃料
	0.71（低氮燃烧）
	直排
	0.71

	注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。根据生物质燃料成分分析，本项目折算后S=0.02。


根据上表计算，本项目用于导热油炉燃料消耗量为540t/a，年运行时间1440h，经计算锅炉烟气中颗粒物排放情况为0.003t/a（0.002kg/h）、1mg/m3，SO2排放情况为0.184t/a（0.128kg/h）、43mg/m3，NOx排放情况为0.383t/a（0.266kg/h）、90mg/m3。锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理后经30m高烟囱（DA002）直接排放。烟气中各项污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 燃煤锅炉排放限值。

⑤沥青储罐呼吸废气（G9）

沥青烟气是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下的气态烃类物质，它含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质的强致癌物。大气中多环芳烃类物质的存在，是引起呼吸道癌症上升的一个重要原因。纯苯并[a]芘为黄色针状晶体，是石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌症，在沥青烟中，其通常附在直径在8.0μm以下的颗粒上。

运输车辆将沥青卸料输入沥青储罐以及生产过程中使用导热油对沥青储罐中沥青进行加热时，会有少量沥青废气随着呼吸孔以及气体形式逸出进入大气环境。拟建项目沥青搅拌罐呼吸产生的沥青烟废气量参考《公路沥青供应站沥青烟排放模拟及控制装置经济论证》（第29卷第1期）里的实验数据，4000t沥青在120℃的温度下挥发量为1811.34mg/s进行计算。拟建项目设有3个60t（50m3）的沥青储罐，沥青储罐最大日常储存量约为180t，呼吸时间按1440h/a，则本项目沥青储罐呼吸产生的沥青烟量为81.51mg/s，即为0.293kg/h，0.422t/a。根据德国福格勒公司的测定，煤沥青烟中致癌物质苯并芘含量是10000ppm，而石油沥青烟中是0.1～27ppm（质量比，即0.00001%~0.0027%），沥青中非甲烷总烃的含量约为0.01%。本项目使用的原料为石油沥青，其危害程度大大低于煤焦油沥青，本次评价取最大值苯并[a]芘含量为27ppm，则沥青烟气中苯并[a]芘产生量约为11.39g/a、产生速率约为0.008g/h；项目使用石油沥青840t/a，则非甲烷总烃产生量为0.08t/a，产生速率约为0.06kg/h。

针对沥青储罐呼吸废气，在沥青储罐呼吸孔的末端设置通风管与抽风机，废气收集效率为100%，将沥青储罐呼吸产生的沥青烟气引入两级活性炭吸附装置（吸附效率70%）处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放。

⑥沥青搅拌及出料烟气（G10）

沥青混凝土搅拌及出料时将产生少量烟气，主要污染物为沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃表征）。

A、沥青烟

沥青烟气是指沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量常温下的气态烃类物质，它是含有多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。大气中多环芳烃类物质的存在，是引起呼吸道癌症上升的一个重要原因。苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯、稍溶于醇，不溶于水，是沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌，在沥青烟中，其通常附着在直径8.0μm以下的颗粒上，本项目参考《拌合过程中沥青烟释放量的考察研究》（李虎，王志超，张海洪，曹逸飞）中表2的相关实验数据可知，沥青搅拌温度控制在160℃，则沥青烟释放量为73.5mg/kg沥青。本项目使用沥青量为840t/a，项目沥青混凝土加工设备年工作时长为1440h，可计算沥青烟产生量为0.062t/a（0.043kg/h）。

B、苯并[a]芘

参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨沥青在加热过程中可产生苯并[a]芘气体0.010g，本项目沥青混凝土搅拌采用密闭形式，搅拌好的沥青混凝土暂存在密闭的成品料仓内，不会有苯并[a]芘排放，搅拌生产中苯并[a]芘产生环节主要在沥青混凝土放料口，由于受热产生的苯并[a]芘在项目场地内不会全部散发，从放料口释放的苯并[a]芘少。根据类比调查，从放料口释放的苯并[a]芘约占总产生量的5%。项目使用沥青840t/a，项目沥青混凝土加工设备年时基数为1440h，根据项目沥青使用量，项目苯并[a]芘产生量为0.0000084t/a，有组织苯并[a]芘产生量的0.00000042t/a（0.0000003kg/h）。

C、非甲烷总烃

参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版）及《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团，1995年9月）的有关资料，每吨沥青在加热到120度-160度过程中可产生非甲烷总烃2.5g/t，本项目年使用沥青量840t/a，项目沥青混凝土加工设备年时基数为1440h，则项目非甲烷总烃产生量为0.002t/a（0.001kg/h）。

本项目拟设置一套沥青烟气收集装置对沥青搅拌及出料烟气进行收集，收集的沥青烟经风管引入活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放。搅拌缸在搅拌过程中完全处理封闭状态，且在下料过程中，与上部的预处理系统的连接通道仍处理关闭状态，搅拌过程中产生的沥青废气将与沥青拌合料一并进入下置式成品料仓中，并被卸料间密闭负压收集，项目沥青拌合料出料口设置软皮帘密闭，当装运车辆进入卸料车道进行卸料装车时，软皮帘放下关闭，车道内形成一个相对密闭空间，通过蜂窝集气装置收集沥青废气引入主燃烧器燃烧处理，形成密闭负压收集，但考虑到汽车进出期间，闸门内残留废气有所散逸，约为产生量的5%，因此项目沥青搅拌及出料烟气收集效率按95%计。

项目收集的沥青烟经风管引入活性炭吸附装置（吸附效率70%）处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放。风机总风量为10000m3/h。

经计算，DA004排气筒中沥青烟排放量为0.144t/a（0.099kg/h）、排放浓度为9.9mg/m3，苯并[a]芘排放量为0.000003537t/a（0.000002457kg/h）、排放浓度为0.0002457mg/m3，NMHC排放量为0.025t/a（0.0171kg/h）、排放浓度为1.7mg/m3。沥青烟、苯并[a]芘、NMHC的排放浓度、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的二级标准要求。
（2）无组织废气
本项目无组织粉尘主要包括运输起尘、骨料卸料、堆存粉尘和冷料系统上料粉尘。

①运输汽车扬尘（G1）

运输车辆产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可用下列经验公式进行计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中  Q：运输车辆行驶的扬尘，kg/km辆；

V：运输车辆行驶的速度，取20km/h；

W：运输车辆载重量，空车取10t，重载车取50t；

P：道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1kg/m2。

本项目运输车辆在厂区行驶的平均距离按50m计，每年发空车、重载各466辆。经计算，项目运输车辆在厂区内汽车动力起尘量为0.024t/a，通过对路面及时清扫和对路面进行洒水降尘，原材料运输、产品运输车辆上部采用苫布进行覆盖，严禁超速、超载运行等措施后，可以有效的降低汽车动力扬尘70%，故运输汽车扬尘排放量为0.007t/a。

②骨料卸料、堆存粉尘（G2）

本项目骨料的用量为18623t/a，在厂区装卸、储运过程产生扬尘，扬尘产生与石料含水率、堆场所处地环境风速等因素有关，在大风干燥天气时会增加无组织排放量。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《工业固体物料堆场颗粒物产排污核算系数手册》进行核算，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3
式中  P：指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc：指年物料运载车次（单位：车），本次车次取466；

D：指单车平均运载量（单位：吨/车），本次取50（车重10，货物40）；

（a/b）：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，根据附录1吉林省取0.0013，b 指物料含水率概化系数，根据附录2 成品碎石参照取0.0084；

Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/ 平方米），根据附录3 成品碎石参照取0；

S：指堆场占地面积（单位：平方米），本次取1000。

根据上式计算可知石料卸料、堆存粉尘产生量为3.61t/a，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下

Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中  P：指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc：指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据附录4 洒水降尘取74%，围挡、苫布覆盖取86%；

Tm：指堆场类型控制效率（单位：%），根据附录5 敞开式堆场取0%。

本项目采用洒水降尘、不低于物料堆高围挡+苫布遮盖等方式有效抑制96.4%（控制效率根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录4：粉尘控制措施控制效率），根据上式计算可知石料卸料、堆存粉尘排放量为0.13t/a，排放速率为0.03kg/h（按180天，装卸作业2h/d、储存24h/d计）。
③冷料上料粉尘G3

本项目骨料碎石通过皮带输送机、粗料隔离网送至干燥筒，运送过程有粉尘产生，皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩，产生少量粉尘无组织排放。依据《逸散性工业粉尘控制技术》皮带输送过程中颗粒物产生量系数为0.02kg/t（上堆料），本项目骨料用量为18623t/a，则本项目骨料在上料输送过程中的颗粒物产生量约0.37t/a。按1440h计，废气产生速率为0.26kg/h。皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩可抑尘95%，则粉尘无组织排放量为0.019t/a（0.013kg/h）。

④未被收集的沥青搅拌及出料烟气

在成品仓出料通道密闭集气（集气效率95%），则未被收集的沥青烟排放量为0.003t/a（0.002kg/h），苯并[a]芘排放量为0.00000002t/a（0.00000001kg/h），NMHC排放量为0.0001t/a（0.00007kg/h）。

综上，本项目运营期废气产生及排放情况如下表4-5。

表4-5   运营期废气产生及排放情况一览表
	排放源
	风机

风量m3/h
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	排放时间h/a
	排放标准
	达标情况

	
	
	
	浓度mg/m3
	产生量t/a
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	G1
	/
	颗粒物
	/
	0.024
	及时清扫和对路面进行洒水降尘，抑制率为70%
	/
	0.005
	0.007
	1440
	1.0
	/
	达标

	G2
	/
	颗粒物
	/
	3.61
	洒水降尘方式有效抑制74%+不低于物料堆高围挡、苫布遮盖方式有效抑制86%
	/
	0.030
	0.13
	4320
	1.0
	/
	达标

	G3
	/
	颗粒物
	/
	0.37
	皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩可抑尘95%
	/
	0.013
	0.019
	1440
	1.0
	/
	达标

	G4

G5
G6
	5000
	颗粒物
	2592
	18.66
	经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器（处理效率99.6%）经15m高排气筒（DA001）
	10.4
	0.052
	0.075
	1440
	120
	3.5
	达标

	
	
	SO2
	0.04
	0.0003
	
	0.04
	0.0002
	0.0003
	
	550
	2.6
	达标

	
	
	NOX
	16
	0.12
	
	16
	0.08
	0.12
	
	240
	0.77
	达标

	G9

G10
	10000
	沥青烟
	33.4
	0.481
	G9密闭集气（集气效率100%）+G10集气系统（集气效率95%）+两级活性炭吸附（吸附效率70%）经15m高排气筒（DA004）
	9.9
	0.099
	0.144
	1440
	75
	0.18
	达标

	
	
	BaP
	0.000819
	0.00001179
	
	0.0002457
	0.000002457
	0.000003537
	
	0.30×10-3
	0.05×10-3
	达标

	
	
	NMHC
	5.69
	0.082
	
	1.7
	0.0171
	0.025
	
	120
	10
	达标

	G10
	无组织
	沥青烟
	/
	0.003
	/
	/
	0.0021
	0.003
	1440
	生产设备不得有明显的无组织排放存在
	/
	达标

	
	
	BaP
	/
	0.00000002
	
	/
	0.000000014
	0.00000002
	
	0.008μg/m3
	/
	达标

	
	
	NMHC
	/
	0.0001
	
	/
	0.000069
	0.0001
	
	4.0
	/
	达标

	G7
	8.5
	颗粒物
	5681
	0.07
	经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15m高仓顶排气筒（DA003）
	23
	0.00021
	0.0003
	1440
	120
	3.5
	达标

	G8
	2963
	SO2
	43
	0.184
	旋风除尘+布袋除尘器（处理效率99%）处理后经30m高烟囱排放（DA002）
	43
	0.128
	0.184
	1440
	300
	/
	达标

	
	
	NOX
	90
	0.383
	
	90
	0.266
	0.383
	
	300
	/
	达标

	
	
	颗粒物
	63
	0.270
	
	1
	0.0021
	0.003
	
	50
	/
	达标


4.2.2非正常工况
非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的“三废”排放，本项目主要体现在废气处理装置运行不正常出现的异常排放，开、停车调试，检修等非正常工况排放。

本项目废气非正常排放主要体现在废气处理装置，即除尘器缺少日常监管维护，处理效率下降，除尘器综合处理效率下降至60%；活性炭处理效率降低至50%。

非正常排放情况本项目污染物排放情况详见下表4-6。

表4-6   非正常情况下大气污染物排放量明细表
	排放源
	环保设施
	频次
	污染物
	排放浓度mg/m3
	排放时间
	排放量kg
	措施

	DA001
	重力除尘+布袋除尘器（处理效率60%）
	1次/年
	颗粒物
	1037
	1h
	5.19
	停止生产，立即维修，环保措施维修后，恢复生产。

	
	
	
	SO2
	0.04
	1h
	0.0002
	

	
	
	
	NOX
	16
	1h
	0.083
	

	DA004
	活性炭吸附（处理效率50%）
	1次/年
	沥青烟
	16.7
	1h
	0.167
	

	
	
	
	苯并[a]芘
	0.000410
	1h
	0.00000410
	

	
	
	
	NMHC
	2.85
	1h
	0.0285
	

	DA003
	布袋除尘器（处理效率60%）
	1次/年
	颗粒物
	2841
	1h
	0.024
	


5、大气环境影响预测与评价
5.1预测参数
本项目估算模型参数见表5-1，点源预测参数详见表5-2，面源预测参数详见表5-3。

表5-1   估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	36.5

	最低环境温度/℃
	-42.2

	土地利用类型
	林地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	 eq \o\ac(□,√)是   eq \o\ac(□)否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是   eq \o\ac(□,√)否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表5-2   点源预测参数一览表
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气温度/℃
	烟气流速m/s
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	SO2
	NOx
	苯并[a]芘
	NMHC

	DA001
	-13
	+2
	512.3
	15
	0.6
	150
	4.91
	1440
	正常工况
	0.052
	0.0002
	0.08
	/
	/

	DA002
	+3
	+13
	511.9
	30
	0.3
	160
	11.65
	1440
	正常工况
	0.0021
	0.128
	0.266
	/
	/

	DA003
	-16
	-6
	512.1
	15
	0.1
	常温
	0.30
	1440
	正常工况
	0.00021
	/
	/
	/
	/

	DA004
	-19
	+12
	511.2
	15
	0.5
	常温
	14.15
	1440
	正常工况
	/
	/
	/
	0.000002457
	0.0171


表5-3   面源预测参数一览表
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	排放速率kg/h

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	TSP
	21
	-71
	512.1
	120
	30
	-5
	6
	1440
	正常工况
	0.048

	苯并[a]芘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000000014

	NMHC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000069


5.2预测结果
本次预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN模型估算本项目营运期间产生的废气。报告表项目废气排放预测时不考虑地形，不考虑建筑物的下洗。估算模式计算结果见下表。

表5-4   点源DA001大气估算预测结果
	距源中心下风向距离D(m)
	SO2
	NOx
	TSP

	
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）

	10
	5.78E-04
	0
	2.31E-01
	0.09
	1.50E-01
	0.02

	25
	2.90E-03
	0
	1.16E+00
	0.46
	7.55E-01
	0.08

	50
	3.07E-03
	0
	1.23E+00
	0.49
	7.98E-01
	0.09

	75
	4.33E-03
	0
	1.73E+00
	0.69
	1.13E+00
	0.13

	87
	4.50E-03
	0
	1.80E+00
	0.72
	1.17E+00
	0.13

	100
	4.37E-03
	0
	1.75E+00
	0.7
	1.14E+00
	0.13

	200
	3.49E-03
	0
	1.40E+00
	0.56
	9.09E-01
	0.1

	300
	3.49E-03
	0
	1.40E+00
	0.56
	9.08E-01
	0.1

	400
	3.20E-03
	0
	1.28E+00
	0.51
	8.32E-01
	0.09

	500
	3.05E-03
	0
	1.22E+00
	0.49
	7.94E-01
	0.09

	700
	2.79E-03
	0
	1.12E+00
	0.45
	7.26E-01
	0.08

	900
	2.61E-03
	0
	1.05E+00
	0.42
	6.80E-01
	0.08

	1100
	2.65E-03
	0
	1.06E+00
	0.42
	6.89E-01
	0.08

	1300
	2.71E-03
	0
	1.08E+00
	0.43
	7.04E-01
	0.08

	1500
	2.56E-03
	0
	1.02E+00
	0.41
	6.65E-01
	0.07

	2000
	2.43E-03
	0
	9.74E-01
	0.39
	6.33E-01
	0.07

	2500
	1.87E-03
	0
	7.49E-01
	0.3
	4.87E-01
	0.05

	下风向最大浓度(87m)
	4.50E-03
	0
	1.80E+00
	0.72
	1.17E+00
	0.13

	标准值
	500μg/m3
	250μg/m3
	900μg/m3


表5-5   点源DA002大气估算预测结果

	距源中心

下风向距离D(m)
	SO2
	NOX
	TSP

	
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）

	10
	4.46E-02
	0.01
	9.26E-02
	0.04
	7.31E-04
	0

	25
	7.90E-01
	0.16
	1.64E+00
	0.66
	1.30E-02
	0

	50
	1.55E+00
	0.31
	3.21E+00
	1.28
	2.53E-02
	0

	75
	1.13E+00
	0.23
	2.36E+00
	0.94
	1.86E-02
	0

	100
	1.26E+00
	0.25
	2.62E+00
	1.05
	2.07E-02
	0

	125
	1.33E+00
	0.27
	2.76E+00
	1.1
	2.18E-02
	0

	150
	1.38E+00
	0.28
	2.86E+00
	1.14
	2.26E-02
	0

	175
	1.68E+00
	0.34
	3.49E+00
	1.39
	2.75E-02
	0

	200
	1.87E+00
	0.37
	3.88E+00
	1.55
	3.06E-02
	0

	225
	1.97E+00
	0.39
	4.10E+00
	1.64
	3.23E-02
	0

	250
	2.01E+00
	0.40
	4.19E+00
	1.67
	3.30E-02
	0

	260
	2.02E+00
	0.40
	4.19E+00
	1.68
	3.31E-02
	0

	275
	2.01E+00
	0.40
	4.17E+00
	1.67
	3.30E-02
	0

	300
	1.97E+00
	0.39
	4.10E+00
	1.64
	3.24E-02
	0

	400
	1.76E+00
	0.35
	3.67E+00
	1.47
	2.89E-02
	0

	500
	1.55E+00
	0.31
	3.22E+00
	1.29
	2.54E-02
	0

	700
	1.28E+00
	0.26
	2.65E+00
	1.06
	2.09E-02
	0

	900
	1.11E+00
	0.22
	2.30E+00
	0.92
	1.81E-02
	0

	1100
	9.65E-01
	0.19
	2.01E+00
	0.8
	1.58E-02
	0

	1300
	8.55E-01
	0.17
	1.78E+00
	0.71
	1.40E-02
	0

	1500
	7.68E-01
	0.15
	1.60E+00
	0.64
	1.26E-02
	0

	2000
	6.78E-01
	0.14
	1.41E+00
	0.56
	1.11E-02
	0

	2500
	6.06E-01
	0.12
	1.26E+00
	0.5
	9.94E-03
	0

	下风向最大浓度（260m）
	2.02E+00
	0.4
	4.19E+00
	1.68
	3.31E-02
	0

	标准值
	500μg/m3
	250μg/m3
	900μg/m3


表5-6   点源DA003大气估算预测结果

	距源中心下风向距离D(m)
	TSP

	
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）

	10
	5.50E-02
	0.01

	32
	8.42E-02
	0.01

	50
	7.04E-02
	0.01

	100
	7.04E-02
	0.01

	200
	4.37E-02
	0

	300
	3.26E-02
	0

	400
	2.65E-02
	0

	500
	2.47E-02
	0

	700
	3.12E-02
	0

	900
	4.74E-02
	0.01

	1100
	3.04E-02
	0

	1300
	2.69E-02
	0

	1500
	2.38E-02
	0

	2000
	1.78E-02
	0

	2500
	1.29E-02
	0

	下风向最大浓度（32m）
	8.42E-02
	0.01

	标准值
	900μg/m3


表5-7   点源DA004大气估算预测结果

	距源中心

下风向距离

D(m)
	非甲烷总烃
	苯并[a]芘

	
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）

	10
	1.89E-01
	0.01
	2.72E-05
	0.36

	50
	1.12E+00
	0.06
	1.61E-04
	2.14

	82
	1.69E+00
	0.08
	2.43E-04
	3.24

	100
	1.61E+00
	0.08
	2.32E-04
	3.09

	200
	1.56E+00
	0.08
	2.24E-04
	2.99

	300
	1.36E+00
	0.07
	1.95E-04
	2.6

	400
	1.09E+00
	0.05
	1.57E-04
	2.09

	500
	8.97E-01
	0.04
	1.29E-04
	1.72

	700
	7.91E-01
	0.04
	1.14E-04
	1.52

	900
	6.95E-01
	0.03
	9.99E-05
	1.33

	1100
	6.09E-01
	0.03
	8.76E-05
	1.17

	1300
	5.61E-01
	0.03
	8.06E-05
	1.07

	1500
	5.10E-01
	0.03
	7.33E-05
	0.98

	2000
	4.08E-01
	0.02
	5.86E-05
	0.78

	2500
	4.60E-01
	0.02
	6.61E-05
	0.88

	下风向最大浓度（82m）
	1.69E+00
	0.08
	2.43E-04
	3.24

	标准值
	2000μg/m3
	0.0025μg/m3


表5-8   无组织废气估算模型AERSCREEN计算结果表
	距源中心

下风向距离D(m)
	TSP
	非甲烷总烃
	苯并[a]芘

	
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）
	下风向预测浓度C(μg/m3)
	浓度占标率P（%）

	10
	5.54E+01
	6.16
	7.97E-02
	0
	1.62E-05
	0.22

	50
	7.54E+01
	8.38
	1.08E-01
	0.01
	2.20E-05
	0.29

	62
	8.01E+01
	8.90
	1.15E-01
	0.01
	2.33E-05
	0.31

	100
	5.90E+01
	6.56
	8.48E-02
	0
	1.72E-05
	0.23

	200
	4.78E+01
	5.31
	6.87E-02
	0
	1.39E-05
	0.19

	300
	4.20E+01
	4.67
	6.04E-02
	0
	1.23E-05
	0.16

	400
	3.72E+01
	4.14
	5.35E-02
	0
	1.09E-05
	0.14

	500
	3.32E+01
	3.69
	4.77E-02
	0
	9.68E-06
	0.13

	700
	2.70E+01
	3.01
	3.89E-02
	0
	7.89E-06
	0.11

	900
	2.28E+01
	2.53
	3.27E-02
	0
	6.64E-06
	0.09

	1100
	2.00E+01
	2.22
	2.87E-02
	0
	5.82E-06
	0.08

	1300
	1.77E+01
	1.96
	2.54E-02
	0
	5.15E-06
	0.07

	1500
	1.60E+01
	1.78
	2.30E-02
	0
	4.67E-06
	0.06

	2000
	1.31E+01
	1.46
	1.89E-02
	0
	3.83E-06
	0.05

	2500
	1.12E+01
	1.25
	1.61E-02
	0
	3.27E-06
	0.04

	下风向最大浓度（62m）
	8.01E+01
	8.90
	1.15E-01
	0.01
	2.33E-05
	0.31

	标准值
	900μg/m3
	2000μg/m3
	0.0025μg/m3


根据本项目废气最大落地浓度估算结果，大气环境影响评价工作等级分级结果详见下表5-9。
表5-9   大气环境影响评价工作等级分级结果表

	排放源
	污染物（排放形式）
	最大落地浓度Cmax（μg/m3）
	最大地面浓度占标率Pmax（%）
	评价

等级
	距离

	DA001
	SO2（有组织）
	4.50E-03
	0
	三级
	87

	
	NOX（有组织）
	1.80E+00
	0.72
	二级
	87

	
	颗粒物（有组织）
	1.17E+00
	0.13
	三级
	87

	DA002
	SO2（有组织）
	2.02E+00
	0.40
	三级
	260

	
	NOX（有组织）
	4.19E+00
	1.68
	二级
	260

	
	颗粒物（有组织）
	3.31E-02
	0
	三级
	260

	DA003
	颗粒物（有组织）
	8.42E-02
	0.01
	三级
	32

	DA004
	苯并[a]芘（有组织）
	2.43E-04
	3.24
	二级
	82

	
	非甲烷总烃（有组织）
	1.69E+00
	0.08
	三级
	82

	无组织面源
	苯并[a]芘（无组织）
	2.33E-05
	0.31
	三级
	62

	
	非甲烷总烃（无组织）
	1.15E-01
	0.01
	三级
	62

	
	颗粒物（无组织）
	8.01E+01
	8.90
	二级
	62


根据大气预测结果分析，本项目建成后污染物最大落地浓度占标率为Pmax=8.90，则大气评价等级为二级评价。

二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，详见下表5-10、表5-11。

表5-10   本项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率

（kg/h）
	核算年排放量

（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	10.4
	0.052
	0.075

	2
	
	SO2
	0.04
	0.0002
	0.0003

	3
	
	NOX
	16
	0.08
	0.12

	4
	DA004
	沥青烟
	9.9
	0.099
	0.144

	5
	
	BaP
	0.0002457
	0.000002457
	0.000003537

	6
	
	NMHC
	1.7
	0.0171
	0.025

	7
	DA002
	SO2
	43
	0.128
	0.184

	8
	
	NOX
	90
	0.266
	0.383

	9
	
	颗粒物
	1
	0.0021
	0.003

	10
	DA003
	颗粒物
	23
	0.00021
	0.0003

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.0783

	
	SO2
	0.1843

	
	NOX
	0.503

	
	沥青烟
	0.144

	
	BaP
	0.000003537

	
	NMHC
	0.025

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.0783

	
	SO2
	0.1843

	
	NOX
	0.503

	
	沥青烟
	0.144

	
	BaP
	0.000003537

	
	NMHC
	0.025


表5-11   大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值(ug/m3）
	

	1
	/
	无组织排放
	沥青烟
	/
	GB16297-1996
	生产设备不得有明显的无组织排放存在
	0.003

	2
	/
	
	BaP
	/
	GB16297-1996
	0.008
	0.00000002

	3
	/
	
	NMHC
	/
	GB16297-1996
	4000
	0.0001

	4
	/
	
	TSP
	
	GB16297-1996
	1000
	0.156

	无组织排放总计
	沥青烟
	0.003

	
	BaP
	0.00000002

	
	NMHC
	0.0001

	
	TSP
	0.156


5.3大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境防护距离的规定“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

本项目无组织废气在厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应标准。因此本项目可不设大气防护距离。

5.4废气治理设施
一、沥青烟气污染防治技术可行性分析

本项目沥青储罐加热呼吸口、搅拌工序、成品出料产生少量的沥青烟气，沥青混凝土出料、装车时会产生少量沥青烟，本项目成品出料间在排料过程全封闭，采用整体集气收集，收集废气与拌合废气一起集中处理，按5%废气在本环节释放，其中有组织废气收集率95%，有5%出料废气未收集无组织排放。沥青烟气中含有沥青烟、苯并[a]芘，经两级活性炭吸附（吸附效率70%）后由引风机经15m高排气筒排放（DA004）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品》（HJ1119-2020）附表 A.5 沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表中要求“沥青烟、苯并[a]芘采用活性炭吸附、电捕焦油、活性炭吸附+电捕焦油”，本项目采用两级活性炭吸附装置，属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品》（HJ1119-2020）中附表A.5中可行技术。
活性炭的碘值和比表面积是两个核心性能指标，确保有机废气达标排放，要求企业安装高碘值（800-1000 mg/g），高比表面积（800-1700 m²/g）的活性炭。
二、粉尘废气污染治理措施

骨料烘干、筛分废气、烘干系统燃烧器废气中的粉尘经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15m高排气筒（DA001），粉料仓废气经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后通过15m高仓顶排气口（DA003）排放，本项目为两个粉料仓，为一备一用，不同时使用，两个粉料仓仓顶均设置布袋除尘器，该措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品》（HJ1119-2020）中附表A.5中可行技术。
三、导热油炉烟气污染治理措施

本项目导热油炉采用成型生物质为燃料，锅炉采用低氮燃烧技术去除氮氧化物，去除效率为30%，采用布袋除尘器去除颗粒物，去除效率为99%，其具体技术原理如下：

低氮燃烧器通过改变燃烧室内的燃烧条件来减少氮氧化物的生成。它通过增加燃烧室的混合空气量或改变燃烧器结构来增强氮氧化物的还原反应，让氮氧化物在燃烧室内还原为基本的分子氮和水蒸气。低氮燃烧器的主要优点是可以有效地降低生物质锅炉的氮氧化物排放量，达到环保标准，并保护生态环境。另外，低氮燃烧器可以提高燃烧效率，减少燃料消耗量，降低运行成本，延长设备使用寿命。布袋除尘器含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。布袋除尘器是一种成熟的除尘技术装备，能够适应各种类型的除尘需要，除尘效率高，是国家推荐的实用环保技术，本项目选用布袋除尘净化含尘废气可以实现达标排放。

低氮燃烧技术和旋风除尘+布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术。
导热油炉烟气经布袋除尘器处理后经30m高烟囱进行排放，根据锅炉烟气源强核算，锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求。
四、粉料仓废气污染治理措施

粉料仓废气采用仓顶布袋除尘器处理（处理效率99.6%）后经15m高仓顶排气口排放。属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品》（HJ1119-2020）中附表A.5中可行技术
五、无组织废气污染防治措施

运输起尘量及时清扫和对路面进行洒水降尘，抑制率为70%；骨料卸料、堆存粉尘洒水降尘效抑制74%+不低于物料堆高围挡、苫布遮盖等方式有效抑制86%；冷料上料粉尘皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩可抑尘80%；均可有效控制无组织废气对周围环境的影响。
六、排放口基本情况
本项目沥青储罐呼吸废气（G9）末端设置通风管与抽风机（集气效率100%）、沥青搅拌及出料烟气（G10）经密闭集气（集气效率95%）经两级活性炭吸附（吸附效率70%），经15m高排气筒（DA004）排放。骨料烘干、筛分废气（G4、G6）、烘干系统燃烧器废气（G5）经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器（处理效率99.6%），经15m高排气筒（DA001）排放；导热油炉烟气（G8）经旋风除尘+布袋除尘器（处理效率99%）处理后经30m高烟囱（DA002）；粉料仓废气（G7）经仓顶布袋除尘器（处理效率99.6%）处理后经15m仓顶排气口（DA003）排放。本项目排气筒参数见下表5-12。
表5-12   本项目排气筒参数一览表

	产污环节
	排放口参数

	
	编号
	名称
	高度
	直径
	温度
	类型
	地理坐标

	G4、G5、G6
	DA001
	沥青烟气排放口
	15m
	0.6m
	65℃
	一般排放口
	东经：126.519908°

北纬：41.989194°

	G8
	DA002
	导热油炉烟囱
	30m
	0.3m
	55℃
	一般排放口
	东经：126.520118°

北纬：41.989302°

	G7
	DA003
	粉料仓废气排放口
	15m
	0.1m
	25℃
	一般排放口
	东经：126.519884°

北纬：41.989138°

	G9、G10
	DA004
	沥青烟气排放口
	15m
	0.3m
	25℃
	一般排放口
	东经：126.519890°

北纬：41.989258°


5.5废气对周边居民影响分析

本项目最近敏感点为厂区西侧290m处泉村居民，浑江区的多年主导风向为西南风，最近村民位于多年主导风向的侧上风向，下风向最近居民为东侧680m的砟子镇居民，但厂区与砟子镇之间有大片山林阻隔，起到天然屏障作用。同时项目废气均采取有效治理措施，能够达标排放，项目建设对周边环境影响较小。

6、环境监测计划
6.1污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，结合本项目年运行运营时间100天综合考虑制定监测计划，提出本项目运营期环境监测计划，如下表6-1。
表6-1   废气污染源监测计划一览表

	排放口编号/污染源
	污染因子
	执行标准
	监测点位
	监测频次

	DA001
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	排气筒监控点
	1次/半年

（生产期内）

	
	SO2
	
	
	

	
	NOX
	
	
	

	DA004
	沥青烟
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	排气筒监控点
	1次/年

（生产期内）

	
	BaP
	
	
	

	
	NMHC
	
	
	

	DA002
	SO2
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	烟囱出口
	1次/月

（生产期内）

	
	NOX
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	

	
	烟气黑度
	
	
	

	DA003
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	排气筒出口
	1次/年

（生产期内）

	无组织废气
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	厂界上风向布设1个监测点，下风向布设3个监测点呈扇形排开
	1次/年

（生产期内）

	
	BaP
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	
	
	

	厂区内

监测点
	非甲烷总烃
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	厂区内
	1次/年


6.2环境质量监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境质量监测计划详见表6-2。
表6-2   环境空气质量监测计划一览表

	环境要素
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	环境空气
	项目厂界外东北侧设1个监测点
	TSP、苯并[a]芘、NOx
	1次/年


7、大气环境影响评价结论与建议
本项目所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。本项目在施工期和运营期严格落实各项大气污染防治措施后，各项大气污染物均可达标排放，不会影响区域环境空气功能。从大气环境保护角度，本项目可行。

建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km(
	边长5-50km(
	边长=5km(

	评价

因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a(
	500-2000t/a(
	＜500 t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）

其它污染物（TSP、NOX、BaP、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	评价

标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准(

	现状

评价
	环境功能区
	一类区(
	二类区(
	一类和二类区(

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源(
	其它在建、拟建项目污染源(
	区域削减源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS(
	AUSTAL2000(
	EDMS/AEDT(
	CALPUFF(
	网格模型(
	其它(

	
	预测范围
	边长≥50km(
	边长5-50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	SO2、TSP、NOX、BaP、非甲烷总烃
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大占标率＞10%(

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%(

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%(
	C非正常占标率＞100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标(

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%(
	K＞-20%(

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（SO2、NOx、TSP、沥青烟、BaP、非甲烷总烃）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测(

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测(

	评价

结论
	环境影响
	可以接受(               不可以接受(

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2（0.1843）t/a
	NOx（0.503）t/a
	颗粒物（0.0783）t/a
	VOCs（0.025）t/a
	沥青烟（0.144）t/a
	BaP（0.000003537）t/a

	注： “(” 为勾选项，填 “√”；“（    ）”为内容填写项
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