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关于《白山市浑江区屹博建材经销处沥青搅拌站建设项目》环境影响报告表的批复

白山市浑江区屹博建材经销处：

你单位《白山市浑江区屹博建材经销处沥青搅拌站建设项目环境影响报告表的审批申请》和委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

该项目为新建项目位于白山市浑江区河口街道翁泉村，厂址中心地理坐标为东经126°31′12.328″，北纬41°59′21.003″。占地面积为3638m2，占地性质为工矿用地。项目厂区东侧隔村路为林地，南侧为闲置空地和林地，西侧为山体林地，北侧隔林地为国道G201，最近敏感点为厂区西侧290m处泉村居民。

厂区现状为原“白山市佳顺筑路材料有限公司沥青搅拌站项目（企业原名白山市市政建设有限公司）”，该项目2008年取得白山市环境保护局审批意见（编号：200818），于2016年取得白山市环境保护局浑江区分局验收意见（白山浑分环审验字[2016]3037号），厂区内现有设备已闲置多年，现建设单位通过租赁利用和改造厂区现有沥青混凝土搅拌设备，总投资200万元，新建年产2万t沥青混凝土拌合站，新建项目较原项目不增加占地面积，污染物排放总量只减不增。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。
项目在运营期应重点做好的环境保护工作。

（一）加强施工期环境保护措施。合理安排施工时间，做好降噪防护，物料遮蔽、洒水降尘，产生固废按要求妥善处理。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水排入厂区防渗旱厕定期清掏用作农肥。车辆冲洗废水和初期雨水经截排水沟排入沉淀池，经隔油沉淀后回用于厂区降尘不外排 。          

（三）严格落实大气污染防治措施。有组织废气：沥青储罐呼吸废气、沥青搅拌及出料烟气通过密闭集气收集后经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中二级排放标准。骨料烘干、筛分废气、烘干系统燃烧器废气经低氮燃烧+重力除尘+布袋除尘器处理后经15m 高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中二级排放标准。导热油炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准。粉料仓废气经仓顶布袋除尘器处理后经15m排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中二级排放标准。无组织废气：运输起尘量及时清扫对路面进行洒水降尘；骨料卸料、堆存粉尘采取洒水降尘及不低于物料堆高围挡+苫布遮盖等方式有效抑制；冷料上料粉尘经皮带输送机及粗料隔离网上部设置封闭罩抑尘；未收集的沥青烟及储罐呼吸废气以上均执行厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A.1中排放限值。
（四）严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声设备，通过车间建筑隔声，室外声源采取围挡封闭等措施噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表3类标准。
（五）严格落实固体废物分类处理措施。本项目废石料收集返回原料提供厂；滴漏沥青和沥青混凝土残渣回用于生产过程，不外排；沉淀渣回用于生产过程，不外排；生物质炉渣和布袋收尘灰集中收集袋装后暂存封闭灰渣间内，外售做有机肥料；布袋除尘器收集粉尘回用于生产过程，不外排；废布袋收集后外卖物资回收部门；隔油装置产生的废油交由有处理能力的单位处置；隔油装置产生的废油、废导热油、废活性炭、废机油以及废含油抹布、手套暂存于危废间，送有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

（六）严格落实土壤及地下水污染防治措施。办公室、厂区地面简单防渗区，一般硬化处理。沥青储罐、锅炉房、沉淀池为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。K≤1×10-7 cm/s。危废暂存间作为重点防渗区域，2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，K≤10-10cm/s。
（七）严格落实环境风险防范。按照所属部门相关文件要求落实。制定环境风险应急预案，配备相应应急物资，定期开展应急演练
（八）严格落实环境管理措施及监测计划。投入运行后，你单位须按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（九）你单位应依法落实《固定污染源排污许可分类管理名录》中规定的分类管理要求，项目建成后应及时申领排污许可，不得无证排污或不按证排污。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。
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